| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

hp
hp hp 명령 목적 HP2640과 HP2621 시리즈 터미널용 특수 기능을 처리합니다. 구문
hp [ -e ] [ -m ... ]
설명
hp 명령은 표준 입력(일반적으로 nroff 명령의 출력)을 읽고 표준 출력에 기록합니다(일반적으로 Hewlett-Packard 2640- 및 2621-시리즈 터미널 화면).
터미널에 표시화면 확장 기능이 있으면, 아래 첨자 문자와 위 첨자 문자를 표시할 수 있습니다. 수리 기호 기능을 사용하여, 그리스 문자와 다른 특수 문자를 두 가지 예외와 함께 표시할 수 있습니다. hp 명령은 오른쪽 화살표를 사용하여 논리 연산자 NOT에 접근하여 정수 기호의 상단 반만 표시합니다.
겹쳐찍기 문자는 후진과 다른 문자가 따라오는 문자입니다. 후진 다음에 겹쳐쓰기 문자나 입력된 문자가 밑줄긋기 문자인 경우 이것은 밑줄이 그어진 상태나 반전 비디오(터미널 확장에 따라 다름)에 나타납니다.
주: 연속 제어 문자(역방향 자동 줄넘김 및 후진)는 화면에서 텍스트가 사라지게 만들 수도 있습니다. tbl 명령에 의해 작성된 수직선을 가진 테이블에서 맨 마지막 수직선 행을 포함하는 텍스트 행이 누락될 수도 있습니다. 먼저 col 명령 다음에 hp 명령을 통해 입력을 파이프하면 이러한 문제점을 피할 수 있습니다.
플래그
-e 밑줄이 있는 겹쳐찍기 문자, 중간 밝기의 위 첨자 문자 및 중간 밝기의 밑줄이 있는 아래 첨자 문자를 표시합니다. 그밖의 경우, 겹쳐찍기 문자, 아래 첨자 문자 및 위 첨자 문자는 반전 비디오(dark-on-light)에 나타납니다. 표시화면에 표시화면 확장 기능이 있는 경우에만 이 플래그를 사용하십시오.
-m 텍스트에 있는 연속 공백 행에 대해 하나의 공백 행만 작성합니다.
관련 정보
col 명령, eqn 명령, greek 명령, nroff 명령, tbl 명령.