| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

syncvg
syncvg syncvg 명령 목적 현재의 것이 아닌 논리적 볼륨 사본을 동기화합니다. 구문
syncvg [ -f ] [ -i ] [ -H ] [ -P NumParallelLps ] { -l | -p | -v } Name ...
설명
syncvg 명령은 현재 물리적 파티션이 아닌 원래의 물리적 파티션 사본을 동기화합니다. syncvg 명령은 논리적 볼륨 이름, 물리적 볼륨 이름 또는 볼륨 그룹 이름을 나타내는 Name 매개변수에 지정한 논리적 볼륨, 물리적 볼륨 또는 논리적 그룹에 사용할 수 있습니다. 동기화 프로세스는 하드웨어 특성과 데이터 양에 따라 시간이 걸릴 수 있습니다.
-f 플래그를 사용하면 양질의 물리적 사본이 선택되어 효력 상실 여부에 관계없이 다른 모든 논리적 파티션 사본으로 전달됩니다. 논리적 볼륨에 미러 쓰기 일관성 복구가 없을 경우, 이 플래그를 반드시 사용해야 합니다.
사용 불가로 하지 않는 한, varyonvg 명령은 볼륨 그룹을 활성화시킬 때 해당 그룹내의 사본들은 자동으로 동기화됩니다.
주: sycnvg 명령이 성공하려면, 최소한 하나의 양질 논리적 볼륨에 액세스할 수 있어야 하며 이 사본을 포함하는 물리적 볼륨이 ACTIVE 상태이어야 합니다. 강제 옵션이 사용되면, 위의 조건이 모든 미러 사본에 적용됩니다.
플래그
-f 양질의 물리적 사본을 선택하여 효력 상실 여부에 관계없이 다른 모든 논리적 파티션 사본으로 전달하도록 지정합니다.
-H 현재 동기화 연산이 완료될 때까지 사용 중인 다른 동시 클러스터 노드에 이 볼륨 그룹의 쓰기를 연기합니다. -H 플래그를 사용할 경우, -P 플래그는 클러스터에 있는 모든 노드가 -P 플래그를 지원할 것을 요구하지 않습니다. 이 플래그는 볼륨 그룹이 동시 모드에서 연결 변환되지 않을 경우에 무시됩니다.
-i 표준 입력으로부터 이름을 읽어 들입니다.
-l Name 매개변수가 논리적 볼륨 장치 이름을 나타내도록 지정합니다.
-p Name 매개변수가 물리적 볼륨 장치 이름을 나타내도록 지정합니다.
-P NumParallelLps 병렬로 동기화될 논리적 파티션 수. NumParallelLps의 유효 범위는 1 - 32입니다. NumParallelLps는 볼륨 그룹, 시스템 자원 및 볼륨 그룹 모드에 있는 시스템이나 디스크에 따라 조정해야 합니다.
볼륨 그룹이 동시 모드로 연결 변환될 때 변환된 볼륨 그룹을 갖는 다른 모든 클러스터 노드는 최소한 AIX 4.3.0 이상이어야 합니다. 그렇지 않으면 syncvg가 이 옵션을 무시하고 계속됩니다.
-v Name 매개변수가 볼륨 그룹 장치 이름을 나타내도록 지정합니다.
예제
물리적 볼륨 hdisk04 및 hdisk05에 있는 사본들을 동기화하려면 다음과 같이 입력하십시오.
syncvg -p hdisk04 hdisk05
볼륨 그룹 vg04 및 vg05에 있는 사본들을 동기화하려면 다음과 같이 입력하십시오.
syncvg -v vg04 vg05
파일
/usr/sbin/syncvg syncvg 명령을 포함하고 있습니다.
/tmp 명령을 수행하는 동안 임시 파일을 저장하는 디렉토리.
관련 정보
varyonvg 명령.