| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

lscfg
lscfg lscfg 명령 목적 시스템에 대한 구성설정, 진단 및 필수 제품 데이터(VPD) 정보를 표시합니다. 구문
모든 시스템의 특정 데이터를 표시하는 방법
lscfg [ -v p ] [ -lName ]
RSPC 시스템의 특정 데이터를 표시하는 방법
lscfg [ -rv ] | [ [ -r ] | [ -v ] [ -l Name ] ]
설명
lscfg 명령을 플래그 없이 실행하면, 현재 사용자 조정된 VPD 오브젝트 클래스 즉, sys0 오브젝트의 하위 장치에서 발견되는 각 장치에 대한 이름, 위치 및 설명을 표시합니다. 리스트는 상위, 하위 및 장치 위치별로 분류됩니다. 특정 장치에 관한 정보를 -l 플래그를 사용하여 표시할 수 있습니다.
lscfg 명령을 사용하여 부품 번호, 일련 번호, 그리고 사용자 조정된 VPD 오브젝트 클래스나 플랫폼 고유 영역에서의 기술 변경 레벨과 같은 필수 제품 데이터(VPD)를 표시합니다. 모든 장치가 VPD 데이터를 포함하지는 않습니다.
VPD 데이터 앞에 ME가 오면 진단 서비스 보조를 사용하여 VPD 데이터를 수동으로 입력했음을 의미합니다. 일부 장치에서는 메소드를 통해 필수 제품 데이터를 장치로부터 자동으로 수집하며, 사용자 조정된 VPD 오브젝트 클래스에 추가합니다.
lscfg 명령을 -p 플래그와 함께 실행하면, 플랫폼 고유의 데이터 영역에 저장된 장치 정보를 표시합니다. -v 플래그와 함께 사용하면, 이 장치에 대해 저장된 VPD 데이터 역시 표시됩니다. 이 정보는 상주 데이터 또는 개방형 펌웨어 장치 트리로부터 ISA 버스 방식(rspc) 시스템에 확보됩니다. 이 정보는 개방형 펌웨어 장치 트리로부터 일반 하드웨어 참조 플랫폼(CHRP)에 확보됩니다.
-l Name 이름 지정된 장치에 대한 장치 정보를 표시합니다.
-p 플랫폼 고유 장치 정보를 표시합니다. 이 플래그는 AIX 4.2.1 이상에서만 적용됩니다.
-r rspc 시스템만의 상주 데이터에서 발견된 플랫폼 고유 장치 정보를 표시합니다.
-v 사용자 조정된 VPD 오브젝트 클래스에서 발견된 VPD를 표시합니다. 또한 AIX 4.2.1 이상에서는 -p 플래그와 함께 사용되는 경우 플랫폼 공유의 VCD를 표시합니다.
예제
시스템 구성설정을 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lscfg
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
INSTALLED RESOURCE LIST
The following resources are installed on your machine.
+/- = Added/Deleted from Diagnostic Test List.
* = NOT Supported by Diagnostics.
+ sysplanar0 00-00 System Planar
+ fpa0 00-00 Floating Point Processor
+ mem0 00-0A Memory Card
+ mem1 00-0B Memory Card
+ ioplanar0 00-00 I/O Planar
* f2bus0 00-00 Micro Channel Bus
+ rs2320 00-01 RS232 Card
+ tty0 00-01-0-01 RS232 Card Port
- tty1 00-01-0-02 RS232 Card Port
..
..
..
논리적 이름 mem이 VPD 없이 지정한 장치에 대한 이름, 위치 및 설명을 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lscfg -l mem\*
시스템은 다음과 같이 mem으로 시작되는 논리적 이름을 갖는 모든 장치에 대한 정보를 표시합니다.
Device Location Description
mem0 00-0A Memory Card
mem1 00-0B Memory Card
사용자 조정된 데이터베이스의 모든 물리적 장치에 대한 VPD를 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lscfg -v
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
INSTALLED RESOURCE LIST WITH VPD
The following devices are installed in your system.
sysplanar0 00-00 System Planar
Part Number.........342522
EC Level............254921
Serial Number.......353535
fpa0 00-00 Floating Point Processor
mem0 00-0A Memory Card
EC Level............990221
..
..
논리적 이름 mem0이 지정한 고유 장치에 대한 VPD를 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lscfg -l mem0 -v
시스템은 장치 mem0에 대한 정보를 다음과 같이 표시합니다.
Device Location Description
mem0 00-0A Memory Card
Device Specific (Z3)...........04
EC Level.......................00
Device Specific (Z0)...........00
Device Specific (Z1)...........00
Device Specific (Z2)...........01
Size...........................64
논리적 이름 procF0이 지정한 고유 장치에 대해 상주 데이터의 VPD를 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
lscfg -p -l procF0
procF0
Part Number xxxxxxx
EC Level xxxxxxx
Serial Number xxxxxxx
FRU Number xxxxxxx
Device Specific (ZA) xxxxxxx
Displayable Message Processor
Device Specific (PL) xxxxxxx
Device Specific (RM) xxxxxxx
ROS Level and ID xxxxxxx
sysplanar0 장치에 대한 개방형 팜웨어 장치 트리에 VPD를 표시하려면 다음을 입력하십시오.
lscfg -pv1 sysplanar0
Device Location Description
sysplanar0 00-00 System Planar
Platform Specific
Name: xxxxxxx
Model: xxxxxxx
Nodel: /
Physical location: L1
Device type: xxxx
System:
Machine/Cabinet Serial No. xxxxxxx
Machine Type/Model xxxxxxx
Version xxxxxxx
I/O Planar:
Part Number xxxxxxx
EC Level xxxxxxx
Serial Number xxxxxxx
FRU Number xxxxxxx
Manufacture ID xxxxxxx
Version xxxxxxx
System Planar:
Part Number xxxxxxx
EC Level xxxxxxx
Serial Number xxxxxxx
FRU Number xxxxxxx
Manufacture ID xxxxxxx
Version xxxxxxx
Product Specific (ZM) xxxxxxx
파일
/usr/sbin/lscfg lscfg 명령이 들어 있습니다.
관련 정보
lsattr 명령, lsconn 명령, lsdev 명령, lsparent 명령