| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

ndpd-host
ndpd-host ndpd-host 디먼 목적 호스트를 위한 NDP 디먼. 구문
ndpd-host [ -d] [ -v] [ -t]
설명
ndpd-host 명령은 라우터 전개, 접두어 전개, 매개변수 전개 및 재지정과 같은 비커널 활성에 대한 NDP(인접 전개 프로토콜)를 관리합니다. ndpd-host는 디폴트 라우터, 디폴트 인터페이스 및 디폴트 인터페이스 주소를 비롯한 디폴트 라우트를 다룹니다.
인터페이스
ndpd-host 명령은 IEEE 및 CTI 지점 대 지점 미디어 인터페이스를 인식합니다. ndpd-host 명령은 모든 인식된 인터페이스 UP에 대한 패킷과 링크-국지 주소를 교환합니다. 모든 인터페이스의 상태 변경은 인지됩니다. 인터페이스가 다운되거나 링크-국지 주소를 잃어버릴 경우, NDP 처리는 이 인터페이스에서 정지됩니다. 인터페이스가 다시 작동되면, NDP 처리가 시작됩니다.
IEEE 인터페이스는 autoconf6 명령을 사용하여 구성설정됩니다. PPP 인터페이스는 pppd 디먼을 사용하여 구성설정됩니다. 토큰 조정은 링크-국지 주소를 결정합니다. 라우터 공고를 CTI가 구성되어 있는 터널로 전송하려면, 국지 및 원거리 국지 링크 주소가 있어야 합니다.
주: 모든 지점 대 지점 인터페이스에 대하여, ndpd-host는 국지 주소에 대해 lo0를 경유하는 국지 라우트를 설정합니다.
파일
-d 디버깅을 사용 가능하게 합니다(예외조건 및 덤프시).
-v 흥미있는 모든 이벤트를 기록합니다(daemon.info 및 콘솔).
-t 각 로그에 시간소인을 추가합니다.
신호
SIGUSR1 상세한 모드를 작동시킵니다.
SIGUSR2 상세한 모드를 종료시킵니다.
SIGINT ndpd-host의 현재 상태를 syslog 또는 stdout로 덤프합니다.
SIGTERM ndpd-host를 비우고 종료합니다.
관련 정보
ifconfig 명령, route 명령, autoconf6 명령, ndpd-router 명령