| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

lssrc
lssrc lssrc 명령 목적 서브시스템, 서브시스템 그룹, 서브서버의 상태를 가져옵니다. 구문
모든 상태를 가져오는 방법
lssrc [ -h Host ] -a
그룹 상태를 가져오는 방법
lssrc [ -h Host ] -g GroupName
서브시스템 상태를 가져오는 방법
lssrc [ -h Host ] [ -l ] -s Subsystem
PID별로 상태를 가져오는 방법
lssrc [ -h Host ] [ -l ] -p SubsystemPID
서브서버 상태를 가져오는 방법
lssrc [ -h Host ] [ -l ] -t Type [ -p SubsystemPID ] [ -o Object ] [ -P SubserverPID ]
SMIT 형식으로 서브시스템 상태를 가져오는 방법
lssrc -S [-s Subsystem | -d ]
SMIT 형식으로 서브서버 상태를 가져오는 방법
lssrc -T [ -t Type ]
SMIT 형식으로 통지하는 방법
lssrc -N [ -n NotifyName ]
설명
lssrc 명령은 시스템 자원 제어기에 요청을 보내서 서브시스템, 서브시스템 그룹 또는 모든 서브시스템의 상태를 가져옵니다. lssrc 명령은 서브시스템 요청 패킷을 디먼에 송신하여 서브서버 상태 또는 long 서브시스템 상태에 대해 서브시스템으로 이송되게 합니다.
서브서버에 대한 축약형 상태 또는 long 상태를 선택할 수 있습니다. -l 플래그가 없을 때 상태 요청은 축약형 상태로 가정됩니다. 서브시스템, 서브시스템 그룹 또는 모든 서브시스템의 축약형 상태는 시스템 자원 제어기에 의해 처리됩니다.
서브시스템에 대한 -l 플래그가 있으면, 상태 요청이 서브시스템으로 전달되고 서브시스템이 다시 상태를 전송합니다. -l 플래그는 통신 메소드로 신호를 사용하지 않는 서브시스템만 지원합니다. 서브서버의 long 또는 short 상태에 대해 서브시스템은 상태 요청 패킷을 전송받고, 서브시스템은 상태를 다시 송신합니다.
플래그
-a 정의된 모든 서브시스템의 현재 상태를 나열합니다.
-d 디폴트 레코드를 인쇄하도록 지정합니다.
-g GroupName 서브시스템 그룹을 지정하여 상태를 가져옵니다. GroupName 변수가 서브시스템 오브젝트 클래스에 포함되지 않으면 명령은 수행하지 않습니다.
-h Host 상태 조치가 요청되는 원격 호스트를 지정합니다. 국지 사용자는 "루트"로 수행되어야 합니다. 원격 시스템은 원격 시스템 자원 제어기 요청을 승인하도록 구성설정되어야 합니다. 즉, srcmstr 디먼(/etc/inittab 참조)은 -r 플래그로 시작해야 하고, /etc/hosts.equiv나 .rhosts 파일은 원격 요청을 허용하도록 구성설정되어야 합니다.
-l 서브시스템이 현재 상태를 long 양식으로 전송하도록 요청합니다. Long 상태가 상태 요청이 서브시스템에 송신되도록 요청하는데, 상태를 복원하는 것은 서브시스템의 책임입니다.
-n NotifyName 통지 메소드의 이름을 지정합니다.
-N ODM(오브젝트 데이터 관리자) 레코드가 통지 오브젝트 클래스에 대해 SMIT 형식으로 출력되도록 지정합니다.
-o Object 서브서버 Object 변수가 서브시스템에 문자열로 패스되도록 지정합니다.
-p SubsystemPID SubsystemPID 변수의 특정 인스턴스를 지정하여 상태나, 상태 서브서버 요청을 취할 서브시스템의 특정 인스턴스를 가져옵니다.
-P SubserverPID SubserverPID 변수가 서브시스템에 문자열로 패스되도록 지정합니다.
-s Subsystem 서브시스템을 지정하여 상태를 가져옵니다. Subsystem 변수는 실제 서브시스템 이름 또는 서브시스템에 대한 동의어 이름이 될 수 있습니다. Subsystem 변수가 서브시스템 오브젝트 클래스에 포함되지 않은 경우, 명령이 실패합니다.
-S ODM(오브젝트 데이터 관리자) 레코드가 서브시스템 오브젝트 클래스에 대해 SMIT 형식으로 출력되도록 지정합니다.
-t Type 서브시스템이 서브서버의 현재 상태를 전송하도록 요청합니다. Type 변수가 서브서버 오브젝트 클래스에 포함되지 않은 경우, 명령은 수행하지 않습니다.
-T ODM(오브젝트 데이터 관리자) 레코드가 서브서버 오브젝트 클래스에 대해 SMIT 형식으로 출력되도록 지정합니다.
예제
국지 기계의 모든 서브시스템 상태를 가져오려면, 다음을 입력하십시오.
lssrc -a
이렇게 하면 국지 기계에 알려진 모든 서브시스템의 상태를 가져옵니다.
원격 호스트의 모든 서브시스템의 상태를 가져오려면, 다음을 입력하십시오.
lssrc -h zork -a
이렇게 하면 zork 기계에 알려진 모든 서브시스템의 상태를 가져옵니다.
srctest 서브시스템의 상태를 가져오려면, 다음을 입력하십시오.
lssrc -s srctest
이렇게 하면 국지 기계의 srctest 모든 서브시스템 인스턴스의 상태를 가져옵니다.
PID로 서브시스템의 상태를 가져오려면, 다음을 입력하십시오.
lssrc -p 1234
이렇게 하면 국지 기계상의 1234라는 서브시스템 PID를 가진 서브시스템의 상태를 가져옵니다.
tcpip 서브시스템 그룹의 상태를 가져오려면, 다음을 입력하십시오.
lssrc -g tcpip
이렇게 하면 국지 기계의 tcpip 그룹에 있는 모든 서브시스템 인스턴스의 상태를 가져옵니다.
tester 서브서버의 상태를 가져오려면, 다음을 입력하십시오.
lssrc -t tester -p 1234
이렇게 하면, 국지 기계상의 1234라는 서브시스템 PID를 가진 srctest 서브시스템에 속하는 tester 서브서버의 상태를 가져옵니다.
PID로 서브시스템의 상태를 가져오려면, 다음을 입력하십시오.
lssrc -l -p 1234
이렇게 하면 1234의 PID를 가진 서브시스템의 long 상태를 가져옵니다.
파일
/etc/objrepos/SRCsubsys SRC 서브시스템 구성설정 오브젝트 클래스를 지정합니다.
/etc/objrepos/SRCsubsvr SRC 서브서버 구성설정 오브젝트 클래스를 지정합니다.
/etc/objrepos/SRCnotify SRC 통지 구성설정 오브젝트 클래스를 지정합니다.
/etc/services 인터넷 서비스를 위한 소켓 및 프로토콜을 정의합니다.
/dev/SRC AF_UNIX 소켓 파일을 지정합니다.
/dev/.SRC-unix 임시 소켓 파일에 대한 위치를 지정합니다.
관련 정보
mkssys 명령, rmssys 명령.