| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

lsconn
lsconn lsconn 명령 목적 주어진 장치나 장치의 종류가 승인할 수 있는 연결을 표시합니다. 구문
lsconn { -p ParentName | [ -c ParentClass ] [ -s ParentSubclass ] [ -t ParentType ] } { -l ChildName | -k ChildConnectionKey } [ -f File ] [ -F Format ] [ -h ] [ -H ]
설명
lsconn 명령을 -p ParentName 플래그와 함께 사용하면, -l ChildName 플래그가 지정하는 장치가 연결되거나 -k ChildConnectionKey 플래그가 지정하는 연결 유형의 장치가 연결될 수 있는 상위 장치에서의 연결 위치를 표시합니다. -k 및 -l 플래그를 사용하지 않으면, lsconn 명령은 하위 장치가 지정된 상위 장치에 연결될 위치에 대한 정보를 표시합니다.
-p ParentName 플래그를 사용하지 않으면, -c ParentClass, -s ParentSubClass, -t ParentType 플래그 중 하나 또는 모두의 조합을 사용하여 사전 정의된 상위 장치를 고유하게 식별해야 합니다.
사전 정의된 연결 오브젝트 클래스로부터 디폴트 출력을 표시할 수 있는데, 이것은 연결 위치입니다(하위를 지정하지 않는 경우에는 연결 위치 및 연결 키). 사용자가 디폴트를 표시하지 않은 경우, Format 매개변수가 -FFormat 플래그를 사용하여 숫자나 영숫자가 아닌 문자 또는 공백으로 구분되는 열 이름에 대한 리스트인 사용자 지정 형식으로 출력을 표시할 수 있습니다. -H 플래그를 사용하여 열 위에 헤더를 삽입할 수 있습니다.
플래그를 명령행에 제공하거나 지정된 File 매개변수로부터 제공할 수 있습니다.
플래그
-c ParentClass 사전 정의된 장치 오브젝트 클래스 내의 가능한 상위 장치에 대한 클래스 이름을 지정합니다. 이 플래그를 -p 플래그와 함께 사용할 수는 없습니다.
-f File File 매개변수에서 필요한 플래그를 읽습니다.
-F Format 출력을 사용자 지정 형식으로 표시합니다. 여기서 Format 매개변수는 영숫자가 아닌 문자나 공백으로 분리되고 종료가 가능한 사전 정의된 연결 오브젝트 클래스의 따옴표로 묶인 열 이름 리스트입니다. lsconn 명령은 분리자로 공백 문자를 사용하여 할당된 열에 출력을 표시합니다.
-H 열 출력 위에 헤더를 표시합니다.
-h 명령 사용법 메세지를 표시합니다.
-k ChildConnectionKey 하위 장치의 서브클래스를 식별하는 연결 키를 지정합니다. 이 플래그를 -l 플래그와 함께 사용할 수 없습니다.
-l ChildName 가능한 하위 장치의 논리적 이름을 지정합니다. 이 플래그를 -k 플래그와 함께 사용할 수 없습니다.
-p ParentName 상위 장치의 논리적 이름을 사용자 조정된 장치 오브젝트 클래스로부터 지정합니다. 이 플래그를 -c, -s 또는 -t 플래그와 함께 사용할 수 없습니다.
-s ParentSubclass 사전 정의된 장치 오브젝트 클래스 내의 가능한 상위 장치에 대한 서브클래스를 지정합니다. 이 플래그를 -p 플래그와 함께 사용할 수는 없습니다.
-t ParentType 사전 정의된 장치 오브젝트 클래스 내의 가능한 상위 장치에 대한 장치 유형을 지정합니다. 이 플래그를 -p 플래그와 함께 사용할 수는 없습니다.
예제
RS-232 장치 연결을 승인할 8포트 비동기 어댑터 sa3상의 가능한 모든 연결 위치를 나열하려면, 다음을 입력하십시오.
lsconn -p sa3 -k rs232
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
0
1
2
3
4
5
6
7
병렬 프린터 lp3을 승인할 표준 I/O 병렬 포트 어댑터상의 가능한 모든 연결 위치를 나열하려면, 다음을 입력하십시오.
lsconn -p ppa0 -k lp3
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
p
8포트 비동기 어댑터 sa3상의 가능한 모든 연결 위치 및 연결 유형을 나열하려면, 다음을 입력하십시오.
lsconn -p sa3
시스템은 다음과 유사한 메세지를 표시합니다.
0 rs232
1 rs232
2 rs232
3 rs232
4 rs232
5 rs232
6 rs232
7 rs232
파일
/usr/sbin/lsconn 명령 파일을 지정합니다.
관련 정보
chdev 명령, lsattr 명령, lsdev 명령, lsparent 명령, mkdev 명령, rmdev 명령