| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

dhcpsd
dhcpsd dhcpsd 디먼 목적 동적 호스트 구성설정 프로토콜(DHCP) 서버를 구현합니다. 주소 및 구성설정 정보를 DHCP 클라이언트에 제공합니다. 구문
시스템 자원 제어기를 사용하여 DHCP 클라이언트에 정보를 제공하는 방법
startsrc-s dhcpsd [ -a Argument ] [ -a Argument ] ...
시스템 자원 제어기를 사용하지 않고 DHCP 클라이언트에 정보를 제공하는 방법
dhcpsd [ -f ConfigurationFile]
설명
DHCP 서버는 동적 주소의 지정과 동적 주소 지정의 관리를 담당합니다. 또한, 추가 구성설정 정보의 전달을 처리합니다. dhcpsd 디먼은 백그라운드에서 수행되며, 로그 매개변수, IP(인터넷 프로토콜) 주소 범위, 기타 네트워크 구성설정 정보 및 액세스 정보 등을 포함하는 서버 정보 데이터베이스를 관리합니다. 초기 데이터베이스는 구성설정 파일에 의해 지정됩니다. 구성설정 파일에는 구성설정 DHCP 클라이언트를 시작하기 위한 모든 데이터가 들어 있습니다.
DHCP 서버는 소유하고 있는 것뿐만 아니라 전달해야 하는 주소의 데이터베이스를 관리합니다. 이 데이터베이스는 /etc/dhcpsd.ar 파일과 /etc/dhcpsd.cr 파일에 보관되어 있습니다. 시동시 서버는 구성설정 파일을 읽어 사용 가능한 주소에 대한 초기 데이터베이스를 구축합니다. 서버는 refresh 명령이나 SIGHUP 신호를 받아 구성설정 파일을 다시 읽습니다.
DHCP 서버는 /etc/services 파일을 읽어서 요청을 받기 위해 사용할 포트를 결정합니다. 디폴트 서비스는 dhcps입니다. 이는 bootpd 디먼이 사용하는 것과 동일한 포트이기 때문에, 하나의 디먼만을 수행할 수 있습니다(dhcpsd 또는 bootpd 중 하나). dhcpsd 디먼을 선택하면, /etc/inetd.conf 파일에서 bootp에 주석 표시를 한 후 명령행에 refresh -s inetd를 입력해야 합니다.
주: bootpd가 수행 중인 경우, 디먼을 시작하기 전에 이 프로그램을 중단시켜야 합니다.
플래그
-f ConfigurationFile 사용할 구성설정 파일을 지정합니다.
종료 상태
이 명령은 다음 종료 값을 리턴합니다.
0 성공적으로 완료했습니다.
>0 오류가 발생했습니다.
보안
액세스 제어: 이 명령을 수행하려면 사용자에게 루트 권한이 있어야 합니다.
파일
/usr/sbin/dhcpsd dhcpsd 디먼을 포함합니다.
/etc/services 인터넷 서비스가 사용한 소켓과 프로토콜을 정의합니다.
/etc/inetd.conf inetd 디먼이 제어하는 서비스를 정의합니다.
관련 정보
dhcpsconf 명령
startsrc 명령, stopsrc 명령.
dhcpcd 디먼, dhcprd 디먼, inetd 디먼.