| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

ospf_monitor
ospf_monitor ospf_monitor 명령 목적 OSPF 게이트웨이를 모니터합니다. 구문
ospf_monitor mon_db_file
설명
ospf_monitor 명령은 OSPF 라우터를 조회하는 데 사용됩니다. ospf_monitor 명령은 대화식 모드에서 조작됩니다. 이 명령을 사용하여 다양한 OSPF 라우터를 조회하여 I/O 통계, 오류 로그, 링크 상태 데이터베이스, AS 외부 데이터베이스, OSPF 라우팅 테이블, 구성설정된 OSPF 인터페이스 및 OSPF 주변장치에 관한 상세한 정보를 제공할 수 있습니다.
mon_db_file와 함께 ospf_monitor 원격 명령의 대상을 구성설정하는 레코드로 이루어진 데이터베이스의 완전한 경로 이름을 지정하십시오. 각 대상 레코드는 단일 행 항목이며, 대상 IP 주소, 대상 호스트 이름 및 OSPF 인증 키(대상에서 인증이 작동될 경우)를 나열합니다. 인증 키가 대상 레코드에 있을 수 있으므로, 이 데이터베이스에 대한 일반 액세스는 제한되어야 합니다.
OSPF 데이터베이스와 패킷 형식에 대한 상세한 내용은 RFC-1583(OSPF 스펙, 버전 2)을 참조하십시오.
명령
대화식 모드를 시작하면서, ospf_monitor는 '[ # ] dest command params>' 프롬프트를 표시하고, 여기서 임의의 ospf_monitor 대화식 명령을 입력할 수 있습니다. 대화식 명령은 언제든지 키보드 인터럽트를 통하여 인터럽트될 수 있습니다.
주: 명령행의 길이는 200자 보다 짧아야 합니다.
국지 명령
? 모든 국지 명령과 그 기능을 표시합니다.
?R 모든 원격 명령과 그 기능을 표시합니다.
d 모든 구성설정된 목적지를 표시합니다. 이 명령은 mon_db_file에 구성설정된 모든 예상 ospf_monitor 명령 대상의 dest_index, IP 주소 및 호스트 이름을 표시합니다.
h 최종 30개의 대화식 명령을 표시하는 명령 내역을 보여줍니다.
x ospf_monitor 프로그램을 종료합니다.
@ remote_command remote_command를 같은(이전의) 목적지로 전송합니다.
@dest_index remote_command remote_command를 구성설정된 대상 dest_index로 전송합니다.
F filename 모든 ospf_monitor 출력을 filename으로 전송합니다.
S 모든 ospf_monitor 출력을 stdout로 전송합니다.
원격 명령
a area_id type ls_id adv_rtr 링크 상태에 대한 공고 내용을 표시합니다. Area_id는 조회가 지시된 OSPF 영역입니다. adv_rtr은 이 링크 상태 공고를 작성한 라우터의 라우터 ID입니다. 유형은 요청할 공고 유형을 지정하고, 다음과 같이 지정됩니다.
1
라우터 링크 공고를 요청합니다. 라우터인터페이스의 수집된 상태를 설명합니다. 이 요청 유형의 경우, ls_id 필드는 고유 라우터의 라우터 ID로 설정되어야 합니다.
2
네트워크 링크 공고를 요청합니다. 네트워크에 접속된 라우터 집합을 설명합니다. 이 요청 유형의 경우, ls_id 필드는 네트워크의 해당될 라우터의 IP 인터페이스 주소로 설정되어야 합니다.
3
네트워크에 라우트를 설명하는 요약 링크 공고를 요청합니다. 영역간 라우트를 설명하고 영역 경계에서 라우팅 정보를 압축할 수 있습니다. 이 요청 유형의 경우, ls_id 필드는 대상 네트워크의 IP 주소로 설정되어야 합니다.
4
AS 경계 라우터에 라우트를 설명하는 요약 링크 공고를 요청합니다. 영역간 라우트를 설명하고 영역 경계에서 라우팅 정보를 압축할 수 있습니다. 이 요청 유형의 경우, ls_id 필드는 설명된 AS 경계 라우터의 라우터 ID로 설정되어야 합니다.
5
AS 외부 링크 공고를 요청합니다. 자치 시스템 외부의 대상으로의 라우트를 설명합니다. 이 요청 유형의 경우, ls_id 필드는 대상 네트워크의 IP 주소로 설정되어야 합니다.
c 누적 로그를 표시합니다. 이 로그는 모니터 요청에 대한 I/O 통계, 데이터베이스 설명, 링크 상태 요청, 링크 상태 갱신 및 링크 상태 ACK 패킷을 포함합니다. 총 라우팅 상대 수와 활성 OSPF 인터페이스 수를 나타내는 영역 통계가 제공됩니다. 라우팅 테이블 통계가 영역내 라우트, 영역간 라우트 및 AS 외부 데이터베이스 항목으로 요약되어 보고됩니다.
e 누적 오류를 표시합니다. 이 로그는 OSPF 라우팅 대상 간에 발생할 수 있는 다양한 오류 조건을 보고하고 각 오류의 발생 횟수를 보여줍니다.
h 다음 홉 리스트를 표시합니다. 이것은 대부분 SPF 계산에서 생긴 유효한 다음 홉의 리스트입니다.
l [ retrans ] 링크 상태 데이타베이스를 표시합니다(ASE는 제외). 이 테이블은 AS를 이루는 라우터와 네트워크를 설명합니다. retrans가 0이 아닐 경우, 이 lsdb 구조가 지닌 라우트 대상들의 재전송 리스트는 인쇄될 것입니다.
A [ retrans ] AS 외부 데이타베이스 항목을 표시합니다. 이 테이블은 각 AS 외부 라우트에 대해 공고 라우터, 전송 주소, 기간, 길이, 순번, 유형 및 메트릭에 대한 공고를 보고합니다. retrans가 0이 아닐 경우, 이 lsdb 구조가 지닌 라우트 대상들의 재전송 리스트는 인쇄될 것입니다.
o [ which ] OSPF 라우팅 표를 표시합니다. 이 테이블은 현재 OSPF를 통해 관리되는 AS 경계 라우트, 영역 경계 라우트, 요약 AS 경계 라우트, 네트워크, 요약 네트워크 및 AS 외부 네트워크를 보고합니다. which가 생략될 경우, 위의 모든 것이 나열될 것입니다. 지정될 경우, which의 값(1과 63 사이)이 특정한 테이블만 표시될 것을 지정합니다. 원하는 테이블에 대해 다음 리스트에서 값을 합하여 적절한 값을 결정할 수 있습니다.
1
이 영역에 있는 AS 경계로 라우트합니다.
2
이 영역에 대한 영역 경계 라우터로 라우트합니다.
4
다른 영역에 있는 AS 경계로 요약 라우트합니다.
8
이 영역의 네트워크로 라우트합니다.
16
요약이 다른 영역의 네트워크로 라우트됩니다.
32
AS가 비-OSPF 네트워크로 라우트됩니다.
I 모든 인터페이스를 표시합니다. 이 보고서는 OSPF에 대해 구성설정된 모든 인터페이스를 보여줍니다. 보고된 정보는 영역, 인터페이스 IP 주소, 인터페이스 유형, 인터페이스 상태, 비용, 우선순위 및 네트워크에 대한 DR과 BDR의 IP 주소를 포함합니다.
N 모든 OSPF 라우팅 대상들을 표시합니다. 보고된 정보는 영역, 국지 인터페이스 주소, 라우터 ID, 대상 IP 주소, 상태 및 모드를 포함합니다.
V Gated 버전 정보를 표시합니다.
관련 정보
gated 디먼