| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mpcfg
mpcfg mpcfg 명령 목적 원격 유지보수 서비스 정보를 관리합니다. 구문
서비스 정보 표시
mpcfg -d { -f -m -p -S}
서비스 정보 변경
mpcfg -c { -f | -m | -p -S -w}Index Value...
서비스 정보 저장 또는 복원
mpcfg { -r | -s }
설명
mpcfg 명령은 루트 권한이 있는 사용자가 서비스 지원 및 진단 플래그(-S 및 -f 플래그), 서비스 정보, 모뎀 및 사이트 구성설정(-m 플래그) 및 원격 지원 전화번호(-p 플래그)로 이루어진 서비스 정보를 관리할 수 있게 해줍니다.
mpcfg 명령은 마이크로 채널 I/O가 있는 멀티프로세서 시스템에서만 작동합니다. IBM 시스템의 경우, IBM 7012 모델 G 시리즈, IBM 7013 모델 J 시리즈 및 IBM 7015 모델 R 시리즈이 있습니다.
다음 조치를 수행할 수 있습니다.
서비스 정보 표시(-d 플래그)
서비스 정보 변경(-c 플래그)
/etc/lpp/diagnostics/data/bump 파일에 서비스 정보 저장(-s 플래그)
/etc/lpp/diagnostics/data/bump 파일에서 읽혀진 값으로 서비스 정보 복원(-r 플래그)
주: 일반적으로 mpcfg 명령은 직접 사용되지 않고, diag 명령을 통해 사용됩니다.
플래그
-c 서비스 정보의 값을 변경합니다. 수정하려는 값을 먼저 플래그 -f, -m, -p 또는 -S로 식별한 후, 이 범주 내의 해당 색인(Index 매개변수)으로 식별합니다. 지정한 새 값(Value 매개변수)은 명령에서 이 색인 바로 다음에 옵니다. -f, -m, -p, -S 중 하나의 플래그만을 지정할 수 있을 뿐 아니라 여러 쌍의 "Index Value"를 지정할 수 있습니다. 플래그 -w를 사용하면 유지보수 암호를 변경할 수 있습니다.
-d 명령에 설정된 -f, -m, -p 및 -S 플래그에 따라 서비스 정보의 값을 표시합니다. 이러한 값은 해당 색인 및 이름을 표시합니다.
-r /etc/lpp/diagnostics/data/bump 파일에서 서비스 정보를 읽어 비소멸성 메모리(NVRAM)에 복원합니다.
-s /etc/lpp/diagnostics/data/bump 파일에 서비스 정보를 저장합니다. .
-f 조치(표시 또는 변경)가 진단 플래그에 적용될 것임을 표시합니다.
-m 조치(표시 또는 변경)가 모뎀 및 사이트 구성설정에 적용될 것임을 표시합니다.
-p 조치(표시 또는 변경)가 원격 지원 전화번호에 적용될 것임을 표시합니다.
-S 조치(표시 또는 변경)가 서비스 지원 플래그에 적용될 것임을 표시합니다.
-w 변경이 암호에 적용될 것임을 표시합니다.
보안
액세스 제어: 루트 사용자만이 이 명령을 수행할 수 있습니다.
예제
모뎀 및 사이트 구성설정을 표시하려면, 다음 명령을 입력하십시오.
mpcfg -d m
이것은 다음과 비슷한 출력을 보여줍니다.
Index Name Value
1 Modem Parameters File Name /usr/share/modems/plextel
2 Service Line Speed 2400
3 Protocol Inter Data Block Delay 15
4 Protocol Time Out 30
5 Retry Number 2
6 Customer ID xyz
7 Login ID abcd
8 Password ID %qw!as
새로운 값 22114433을 첫번째 원격 지원 전화번호에 지정하려면, 다음 명령을 입력하십시오.
>mpcfg -c -p 1 22114433
/etc/lpp/diagnostics/data/bump 파일에 서비스 정보를 저장하려면, 다음 명령을 입력하십시오.
mpcfg -s
/etc/lpp/diagnostics/data/bump 파일에서 NVRAM으로 서비스 정보를 복원하려면, 다음 명령을 입력하십시오.
mpcfg -r
파일
/usr/sbin/mpcfg mpcfg 명령이 들어 있습니다.
/etc/lpp/diagnostics/data/bump 서비스 지원 및 진단 플래그, 원격 지원 전화번호, 모뎀 및 사이트 구성설정이 들어 있습니다.