| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

devinstall
devinstall devinstall 명령 목적 장치에 대한 소프트웨어 지원을 설치합니다. 구문
devinstall -f File -d Device [-s ] [-v]
설명
devinstall 명령은 장치를 지원하기 위한 소프트웨어를 설치합니다. 이 명령은 초기 운영 시스템을 설치 및 설정한 이후에 하드웨어가 시스템에 추가될 때 사용됩니다. 이는 새로운 하드웨어 지원에 필요한 소프트웨어를 설치합니다.
초기 소프트웨어 설치 이후에 추가되는 대부분의 장치에 대한 소프트웨어는 cfgmgr 명령의 -i 플래그를 사용하여 설치할 수 있습니다.
경우에 따라, 새로운 장치가 기계 작동을 시작하기 위해 필요한 장치를 교체합니다. 예를 들어, 루트 볼륨 그룹을 지원하는 SCSI 어댑터 카드 또는 콘솔을 지원하는 그래픽 어댑터 카드를 교체하는 경우가 있을 수 있습니다. 이러한 경우, 새로운 장치에 대한 소프웨어를 설치하지 않으면 기계가 정상 모드로 작동을 시작하지 않을 것입니다. 이를 지원하는 소프트웨어를 설치하려면, 시스템을 끈 후, 하드웨어에 첨부된 지시사항에 따라 새로운 하드웨어를 설치하십시오. 그런 다음, 기계를 유지보수 모드로 시작하십시오. 프로세스가 시동되는 동안 새로운 어댑터가 발견되고 새로운 하드웨어를 지원하는데 필요한 소프트웨어 패키지 이름이 포함된 /tmp/device.pkgs 파일이 작성됩니다. 일단 기계가 유지보수 모드에 있으면, devinstall 명령을 수행하여 새로운 장치를 위한 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.
플래그
-f File 설치할 패키지 리스트를 포함하는 파일을 지정합니다. 일반적으로 /tmp/device.pkgs 파일이며 cfgmgr 명령이 작성합니다.
-d Device 설치 미디어의 위치를 지정합니다. 이것은 테이프, 디스켓과 같은 하드웨어 장치이거나, 설치 이미지를 포함하는 디렉토리 또는 설치 이미지 파일 그 자체일 수 있습니다. 설치 미디어가 IBM 설치 테이프나 IBM 수정 서비스 테이프일 경우, 테이프 장치는 '닫힌 상태에서는 되감기안함' 및 '열린 상태에서는 보유안함'으로 지정해야 합니다. 이에 대한 예제로, 고밀도 테이프의 경우에는 /dev/rmt0.1이고 저밀도 테이프의 경우에는 /dev/rmt0.5입니다. IBM이 제공하는 테이프가 아닌 경우에는 테이프 공급 장치에 지정된 옵션을 사용하십시오. 디폴트 장치는 /dev/rfd0입니다.
-s /var/adm/dev_pkg.fail 파일을 겹쳐씁니다. 이 파일에는 성공적으로 설치되지 않은 모든 패키지 리스트가 포함되며 다른 공급원으로부터 복구 또는 설치를 용이하게 하는 데 사용될 수 있습니다.
-v 상세한 옵션을 지정하여 devinstall 명령에서 처리 중에 추가 정보를 표시하게 합니다.
devinstall 명령은 명령행에 지정된 파일에 나열된 장치 패키지를 설치합니다. -I "acXge /var/adm/ras/devinst.log"를 사용하여 geninstall 명령을 수행합니다. 이때 a는 apply, c는 commit, X는 extend fs, e는 log를 나타내고 /var/adm/ras/devinst.log는 로그 파일 전체 경로 이름 g: auto_include입니다(이 플래그에 대한 자세한 내용을 보려면 geninstall 명령을 참조하십시오). devinstall 명령은 패키지 설치 시도 결과에 대해 geninstall 명령에서 만든 요약 파일을 확인하여 이 정보를 기준으로 두 개의 파일을 만듭니다. /var/adm/dev_pkg.fail 파일은 설치에 실패한 패키지를 나열합니다. /usr/sys/inst.data/sys_bundles/devices.bnd 파일은 성공적으로 설치된 모든 패키지를 나열합니다.
리턴 값
리턴 값 0은 설치된 패키지가 없음을 나타냅니다.
리턴 값 1은 하나 이상의 패키지를 성공적으로 설치했으며 bosboot 명령을 실행해야 함을 나타냅니다.
/usr/sys/inst.data/sys_bundles/devices.bnd 파일은 성공적으로 설치된 패키지를 나열합니다. /var/adm/dev_pkg.fail 파일은 설치에 실패한 패키지를 나열합니다.
보안
특권 제어: 루트 사용자만이 이 명령을 수행할 수 있습니다.
예제
장치 설치 테이프로부터 기계를 시작한 후에 유지보수 모드로 들어가서 새로운 장치를 지원하는 소프트웨어를 설치하려면 다음과 같이 입력하십시오.
devinstall -f /../tmp/device.pkgs -d /dev/rmt0.1
그런 다음, bosboot 명령을 수행하십시오.
bosboot -ad /dev/ipldevice
파일
/dev/rmtn 원시 스트림 테이프 인터페이스를 지정합니다.
관련 정보
bosboot 명령, cfgmgr 명령, installp 명령.