| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

frcactrl
frcactrl frcactrl 명령 목적 FRCA를 제어하고 구성설정합니다. 구문
frcactrl [ load | unload ]
frcactrl config ipaddr port server_name virtual_root log_file_name [ bin ]
frcactrl stats [ reset]
frcactrl loadfile document_root list_of_absolute_or_relative_filenames
frcactrl logging [ on | off ]
frcactrl logfmt binary_log_file_name
frcactrl [ start | stop ] ipaddr port
설명
frcactrl 명령은 FRCA 커널 확장을 제어하고 구성설정합니다. 커널 확장은 FRCA를 사용하려는 모든 WEB 서버를 시작하기 전에 로드해야 합니다.
IBM HTTP 웹 서버의 경우, config 명령은 필요 없습니다. 구성설정 데이터는 IBM HTTP 웹 서버 구성설정 파일에 저장되며, API(응용프로그램 인터페이스)를 통해 자동으로 FRCA로 전달됩니다. IBM HTTP 웹 서버는 자동으로 네트워크 버퍼 캐쉬에 파일을 로드합니다.
그 밖에 FRCA를 사용할 웹 서버에서는 W 서버를 시작한 다음에 frcactrl config 명령이 필요합니다. 이 명령은 지정된 주소와 포트가 있는 소켓에서 FRCA를 활성화시킵니다. 서버를 재시작할 때도 이 명령을 다시 수행해야 합니다.
관리자는 stats 명령을 사용하여 FRCA의 작동을 모니터할 수 있습니다. clear 부속 명령은 통계 계수기를 재설정합니다(0으로 설정).
loadfile 부속 명령을 사용하여 FRCA 캐쉬에 수동으로 파일을 로드할 수 있습니다.
logging 부속 명령을 사용하여 HTTP 요청 기록을 온 또는 오프할 수 있습니다.
logfmt 부속 명령은 2진 로그파일을 공통 로그 형식으로 변환합니다.
start와 stop 명령을 사용하여 특정 IP 주소 및 포트에 대한 FRCA의 작동을 가능 또는 불가능하게 할 수 있습니다.
부속 명령
load
로드가 안 되어 있으면 FRCA 커널 확장을 로드합니다.
unload
로드가 되어 있는 FRCA 커널 확장을 로드 해제합니다.
configipaddr port server_name virtual_root log_file_name [ bin ]
포트 port의 IP 주소 ipaddr에 대한 server_name 이름 아래서 FRCA를 구성설정하고 시작합니다. virtual_root 매개변수는 웹 데이터가 시작되는 디렉토리를 지정합니다. 요청은 log_file_name(완전히 규정된 이름이어야 함)으로 지정되는 파일에 기록됩니다.
선택적 bin 키워드는 로그 파일이 공통 로그 형식이 아닌 2진 형식으로 기록되도록 지정합니다. 따라서 로그를 읽기 위해서는 logfmt 명령을 사용하여 로그를 변환해야 한다는 점에 유의하십시오.
주: FRCA는 하나의 로그 파일만을 지원합니다. FRCA로 시스템에서 하나 이상의 웹 서버를 작동하는 경우, 모든 요청이 같은 파일에 기록됩니다.
예제:
frcactrl config 9.1.1.1 80 Apache /usr/local/apache/htdocs
/logs/frca.log
웹 서버가 특정 IP 주소에 바인드되지 않은 경우에 IP 주소는 0.0.0.0일 수 있습니다.
stat [ clear ]
FRCA 통계를 표시합니다.
성공된 히트 수: 16556
캐쉬 미스 수: 0
자원 오류 수: 0
선택적 clear 부속 명령은 통계를 재설정합니다(0으로 설정).
loadfiledocument_root list_of_absolute_or_relative_filenames
주어진 파일을 FRCA / 네트워크 버퍼 캐쉬에 로드합니다.
예제:
frcactrl loadfile /a/b/c /a/b/c/d e
파일 /a/b/c/d와 /a/b/c/e의 내용을 URL /d와 /e를 사용해 로드합니다.
logging [ on | off ]
커널 확보 엔진에서 지원하는 요청 기록 기능을 온 또는 오프합니다.
logfmtbinary_log_file_name
binary_log_file_name을 2진 로그 형식에서 binary_log_file_name.asc란 이름의 공통 로그 형식으로 변환합니다.
예제:
frcactrl frca.log.1
frca.log.1.asc를 작성합니다.
startaddrport
커널 확보 엔진에서 주소 addr의 port로 요청 송신을 지원하는 것을 가능하게 합니다.
stopaddrport
주소 addr의 port에 대해 커널 확보 엔진을 사용 불가능으로 합니다.