| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

arp
arp arp 명령 목적 비동기 전송 모드(ATM) 인터페이스를 비롯한 주소 해석을 표시하고 변경합니다. 구문
ARP 항목 표시
arp {[ -t ifType ] HostName | -a[ n ] [ /dev/kmem ] }
ARP ATM 항목 표시
arp { -t atm HostName | -a [ n ] [ /dev/kmem ] [ pvc | svc ] }
ARP 항목 삭제
arp [ -t ifType ] -d HostName
PVC ARP ATM 항목 삭제
arp -t atm -d pvc vpi:vci if ifName
ARP 항목 작성
arp [ -t ifType ] -s Type HostName AdapterAddress [ Route ] [ temp ] [ pub ]
SVC ARP ATM 항목 작성
arp -t atm -s Type HostName AdapterAddress [ temp ]
PVC ARP ATM 항목 작성
arp -t atm -s Type pvc vpi:vci { HostName | if ifName } [ no-llc ] [ no-arp ] [ temp ]
다른 파일에서 ARP 항목 반입
arp [ -t ifType ] -f FileName [ Type ]
설명
arp 명령은 ARP(Address Resolution Protocol)가 사용하는 인터넷-대-어댑터 주소 변환 테이블을 표시하고 수정합니다. arp 명령은 HostName 변수로 지정된 호스트의 현재 ARP 항목을 표시합니다. 호스트는 이름으로 지정할 수도 있고 점분리 십진수 표기법을 사용하여 숫자로 지정할 수도 있습니다.
플래그
-a 사용법: { [ -tifType ] HostName | -a [ n ] [ /dev/kmem ] }
현재 ARP 항목을 모두 표시합니다. KMEM 또는 UMUnix 변수를 보려면 crash 명령을 사용하십시오. 커널 메모리에 대한 ARP 정보를 표시하려면 -a /dev/kmem 플래그를 지정하십시오. 'n' 수정자는 호스트 이름 참조를 억제시킵니다.
사용법: { -t atmHostName | -a [ n ] [ /dev/kmem ] [ pvc | svc ] }
pvc를 지정하면 ATM PVC(영구 가상 회선) 유형의 가상 회선만이 표시되고, svc를 지정하면 ATM SVC(교환 가상 회선) 유형의 가상 회선만이 표시됩니다. pvc | svc 매개변수가 생략되면, 모든 ATM 가상 회선이 표시됩니다.
-d Used as [ -t ifType ] -d HostName
사용자에게 루트 사용자 권한이 있을 경우, HostName 변수로 지정된 호스트의 항목을 삭제합니다.
Used as -t atm -d pvc vpi:vci if ifName
호스트 이름 대신 vpi:vci를 지정하여 PVC ARP의 항목을 삭제합니다. vpi:vci 변수는 삭제될 가상 회선을 지정합니다. ifname 변수는 가상 회선이 삭제될 ATM 인터페이스의 이름을 지정합니다.
-fFileName[Type] FileName 변수로 지정한 파일을 읽고 ARP 테이블에서 여러 항목을 설정하도록 합니다. 파일의 항목은 다음과 같은 형식으로 작성되어야 합니다.
[Type] HostName AdapterAddress [Route] [temp] [pub]
위 형식의 구성요소에 대한 설명은 아래에 있습니다.
Type
하드웨어 주소의 유형을 지정합니다. 명령행에서 arp를 호출할 때 주소 유형이 지정되는 경우, 주소 유형을 파일 항목에 지정해서는 안 됩니다. 그러나 주소 유형을 지정하지 않는 경우에는 주소 유형을 각 파일 항목마다 지정해야 합니다. 유효한 주소 유형은 다음과 같습니다.
ether: 이더넷 인터페이스
802.3: 802.3 인터페이스
fddi: 광섬유 분산 데이터 인터페이스
802.5: 토큰 링 인터페이스
HostName
원격 호스트를 지정합니다.
AdapterAddress
위의 호스트에 대한 어댑터의 하드웨어 주소를 콜론으로 구분된 6개의 16진 바이트로 지정합니다. netstat -v 명령을 사용하여 국지 하드웨어 주소를 표시합니다.
Route
토큰 링 또는 광섬유 분산 데이터 인터페이스(FDDI) 헤더에 정의되는 토큰 링 인터페이스나 FDDI의 전송 경로를 지정합니다.
temp
ARP 표 항목이 임시적이라는 것을 지정합니다. 이 인수를 생략하면, 표의 항목은 영구적입니다.
ub
이 테이블 항목이 공개되도록 하고, 호스트 주소가 자체의 주소가 아닌 경우라도 HostName 요청에 대한 응답으로 이 시스템이 ARP 서버로 수행되도록 지정합니다.
주: -f 플래그는 ATM에 지원되지 않습니다.
-s 사용법: [ -tifType ] -sType HostNameAdapterAddress [ Route ] [ temp ] [ pub ]
AdapterAddress 변수에 의해 지정된 어댑터 주소를 사용하여 HostName 변수가 지정하는 호스트에 대하여 Type 변수가 지정한 유형의 ARP 항목을 작성합니다. 어댑터 주소는 콜론으로 구분된 6개의 16진 바이트로 제공됩니다. 행은 다음과 같은 형식이어야 합니다.
Type HostName AdapterAddress [Route] [temp] [pub]
여기서 Type, HostName, AdapterAddress, Route, temp 및 pub 매개변수의 목적과 정의는 -f 플래그의 매개변수와 같습니다.
-t atm -s Type HostName AdapterAddress [ temp ]로 사용됨.
ATMAddress 변수에 의해 지정된 어댑터 주소를 사용하여 HostName 변수가 지정하는 원격 호스트에 대한 ARP 항목의 SVC 유형을 작성합니다. ATM 주소는 콜론으로 구분된 20개의 16진 바이트로 제공됩니다. 이 항목을 작성하면, IP 스테이션은 IP 주소를 분석하는 데 ARP 서버 메카니즘을 사용하지 않게 됩니다.
-t atm -s Type pvc vpi:vci { HostName | if ifName } [ no-llc ] [ no-arp ] [ temp ]로 사용됨.
vpi:vci에 의해 지정된 PVC를 사용하여 HostName 변수가 지정하는 원격 호스트에 대한 ARP 항목의 PVC 유형을 작성합니다. 대상 Hostname과 국지 ifname 중 하나를 지정해야 합니다. no-llc 플래그는 LLC/SNAP 보호장치가 이 가상 회선에서는 사용되지 않을 것임을 나타내기 위하여 사용됩니다. 이 경우 대상 Hostname을 지정해야 합니다. no-arp 플래그는 ARP 프로토콜이 이 가상 회선에서는 사용되지 않을 것임을 나타내기 위하여 사용됩니다. 이 경우에도 Hostname을 지정해야 합니다.
temp 매개변수는 ARP 표 항목이 임시적이라는 것을 지정합니다. 이 인수를 생략하면, 표의 항목은 영구적입니다.
-t ifType -t iftype 플래그는 네트워크 인터페이스의 유형을 나타내기 위해 사용됩니다. 다음과 같은 유형의 인터페이스에 대해서는 선택적입니다.
et: IEEE 802.3 이더넷(inet, xns)
tr: 토큰 링(inet, xns)
xt: X.25(inet)
sl: 직렬 회선 IP(inet)
lo: 루프백(inet)
op: 직렬(inet)
-t atm 플래그는 다음 인터페이스에 필수적입니다.
at: ATM
예제
시스템이 다음 번에 재시작될 때까지 단 하나의 항목만을 arp 맵핑 테이블에 추가하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
arp -s 802.3 host2 0:dd:0:a:85:0 temp
arp 명령으로 지정된 호스트의 맵 테이블 항목을 삭제하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
arp -d host1 flag
atm 호스트 host1의 arp 항목을 표시하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
arp -t atm -a host1
ATM 호스트 host2에 대한 PVC ARP 항목을 추가하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
arp -t atm -s atm pvc 0:20 host2
인터페이스 at0에 대한 PVC ARP 항목을 추가하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
arp -t atm -s atm pvc 0:20 if at0
관련 정보
ifconfig 명령, netstat 명령.
inetd 디먼.