| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

ate
ate ate 명령 목적 비동기 터미널 에뮬레이션(ATE) 프로그램을 시작합니다. 구문
ate
설명
ate 명령은 ATE(비동기식 터미널 에뮬레이션) 프로그램을 시작합니다. ATE 프로그램은 워크스테이션과 원격 컴퓨터간의 연결을 설정합니다. 워크스테이션은 원격 컴퓨터에 연결되는 터미널로서 동작합니다. ATE를 사용하여 사용자는 원격 데이터베이스 및 다른 시스템에 연결하고 데이터를 교환할 수 있습니다.
주: ATE를 사용하려면, 사용자는 UNIX 시스템간 복사 프로그램(uucp) 그룹의 멤버이어야 합니다. 루트 권한을 갖는 사용자는 시스템 관리 인터페이스 도구(SMIT)를 사용해서 개별 사용자를 그룹에 설치합니다.
ATE는 연결을 구축하고, 사용자의 세션 기록 및 제어를 허용합니다. 원격 시스템에 로그인한 후, 사용자는 마치 국지 사용자인 것처럼 프로그램을 실행하고, 명령을 내리고, 원격 시스템에 있는 파일을 사용합니다. ATE는 또한 워크스테이션이 VT100 터미널을 에뮬레이트할 수 있게 합니다.
ATE 프로그램은 메뉴와 부속 명령을 사용합니다. 사용자는 메뉴로부터 부속 명령을 입력하여 원격 시스템에 연결하고, 파일을 받고 전송하고, 그리고 명령을 실행합니다. 연결해제 주 메뉴는 사용자가 ate 명령을 실행할 때마다 표시됩니다. 다른 시스템에 연결된 동안 MAINMENU_KEY(보통 Ctrl-V 키)를 누르면, 연결 주 메뉴가 표시됩니다. connect 부속 명령을 실행하면 연결이 이루어집니다.
ATE 프로그램은 세 종류의 제어 키 조합인 CAPTURE_KEY(보통 Ctrl-B), PREVIOUS_KEY (보통 CTRL-R), MAINMENU_KEY(보통 CTRL-V)를 지원합니다. 세 종류의 제어 키는 ATE 프로그램이 시작될 때까지는 기능을 발휘하지 않습니다. 제어 키 및 다른 ATE 디폴트 키는 ate.def 파일 형식을 편집하면 변경할 수 있습니다.
예제
ATE 프로그램을 시작하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
ate
ATE 연결해제 주 메뉴가 표시됩니다.
부속 명령
alter ATE 프로그램의 데이터 전송 특성을 일시적으로 변경합니다.
break 원격 시스템의 현재 활동을 인터럽트합니다.
connect 원격 컴퓨터에 연결합니다.
directory ATE 다이얼링 디렉토리를 표시합니다.
help ATE 부속 명령에 대한 도움말 정보를 제공합니다.
modify 터미널 에뮬레이션에 사용된 국지 설정을 일시적으로 변경합니다.
perform 사용자가 ATE를 사용하면서 워크스테이션 운영 시스템 명령을 내릴 수 있게 합니다.
quit 비동기식 터미널 에뮬레이션(ATE) 프로그램을 종료합니다.
receive 원격 시스템으로부터 파일을 받습니다.
send 원격 시스템에 파일을 전송합니다.
terminate 원격 시스템과의 ATE 연결을 종료합니다.
alter 부속 명령
a [ l CharacterLength ] [ s StopBit ] [ p Parity ] [ r BaudRate ] [ d Device ] [ i DialPrefix ] [ f DialSuffix ] [ w Seconds ] [ a RedialAttempts ] [ t TransferProtocol ] [ c PacingType ]
주: alter 부속 명령 플래그의 디폴트 값은 ate.def 파일 형식을 편집하여 영구적으로 변경할 수 있습니다.
alter 부속 명령은 비동기 터미널 에뮬레이션(ATE)의 연결 또는 연결해제 주 메뉴에서 액세스합니다. ate 명령을 명령행에서 실행하면 연결해제 주 메뉴가 표시됩니다. alter 부속 명령은 이 데이터 전송 특성을 임시 변경합니다.
데이터 문자 길이
전송 속도(baud rate)
정지 및 패리티 비트
포트 이름
모뎀 다이얼링 접두어 및 접미사
대기시간 및 재시도 한계
파일 전송 프로토콜
페이싱 문자 또는 지연 시간
사용자가 ATE를 종료할 때, 환경 설정은 ate.def 파일 형식에 정의된 디폴트로 되돌아 갑니다.
ATE(비동기식 터미널 에뮬레이션) 주 메뉴 중 하나에서 플래그 없이 alter 부속 명령을 발행하면 변경 메뉴를 표시합니다. 변경 메뉴를 생략하려면, ATE 주 메뉴 중 하나의 명령 프롬프트에 해당 플래그가 있는 alter 부속 명령을 입력하십시오.
alter 부속 명령은 한번에 둘 이상의 특징을 변경할 수 있습니다. 둘 이상의 변수를 변경하려면, 첫번째 플래그, 새로운 값, 공백, 두 번째 플래그, 두 번째 값 등의 순서로 입력하십시오.
alter 부속 명령에 의해 변경된 환경설정을 영구화하려면, ate.def 파일 형식을 조정하십시오.
변경 메뉴
변경 메뉴는 alter 부속 명령을 사용해 변경할 수 있는 특성의 현재 설정을 표시합니다. 변경 메뉴를 보려면, ATE 연결 또는 연결해제 주 메뉴에서 명령 프롬프트 다음에 문자 a를 입력하십시오.
변경 메뉴는 다음과 같은 열을 포함하고 있습니다.
열 이름 내용
명령 변수의 값을 변경하는 플래그
설명 플래그에 의해 영향을 받는 변수에 대한 설명
현재 값 변수의 현재 값
가능한 값 변수가 취할 수 있는 값
변수의 값을 변경하려면, 변경 메뉴의 명령 프롬프트에 플래그(명령 열에서 선택)와 새로운 값(가능한 값에서 선택)을 입력하십시오.
변경 메뉴로터 ATE 주 메뉴 중 하나로 되돌아 가려면, Enter 키를 누르십시오.
플래그
a RedialAttempts ATE 프로그램이 연결하기 위해 재다이얼할 수 있는 최대 횟수를 지정합니다. RedialAttempts 변수가 0이면, 재다이얼하지 않습니다.
옵션: 0(재다이얼 없음) 또는 양의 정수
디폴트: 0
c PacingType 사용되는 페이싱 프로토콜의 유형을 지정합니다.
디폴트: 0(페이싱 없음)
주: xmodem 프로토콜을 사용할 경우에는 PacingType 변수가 영향을 미치지 않습니다.
PacingType은 다음 중 하나가 될 수 있습니다.
Character
행 전송을 신호합니다. 신호는 ASCII 문자는 어느 것이나 가능합니다.
send 부속 명령 실행시 데이터를 전송하는 중에 자동 줄넘김 문자를 만나면, 다음 행을 전송하기 전에 페이싱 문자의 수신을 기다립니다.
receive 부속 명령이 데이터를 수신할 준비가 되면 페이징 문자를 전송한 다음, 데이터를 수신하기 위해 30초 동안 기다립니다. receive 부속 명령은 데이터에서 캐리지 리턴(CR) 문자를 발견하면, 다시 페이싱 문자를 전송합니다. receive 부속 명령은 30초 동안 데이터를 받지 못하면 종료합니다.
Interval
시스템이 각 행을 전송하는 사이에 대기하는 시간(초). Interval 변수의 값은 정수이어야 합니다. 디폴트 값은 0인데 페이싱 지연이 0초임을 나타냅니다.
d Device 원격 시스템에 연결하기 위하여 사용하는 비동기 포트의 이름을 지정합니다.
옵션: 국지적으로 작성된 포트 이름. 포트 이름의 최초 8문자는 변경 메뉴에 표시됩니다.
디폴트: tty0
f DialSuffix 모뎀을 사용해 자동 다이얼할 경우, 전화번호 뒤에 붙여야 할 다이얼 접미사를 지정합니다. 적절한 다이얼 명령은 모뎀 문서를 참조하십시오.
옵션: 0(없음) 또는 유효한 모뎀 접미사. 최초 8문자는 변경 메뉴에 표시됩니다.
디폴트: 디폴트 값이 없습니다.
i DialPrefix 모뎀을 사용해 자동 다이얼할 경우, 전화번호 앞에 붙여야 할 다이얼 접두어를 지정합니다. 적절한 다이얼 명령은 모뎀 문서를 참조하십시오.
옵션: ATDT, ATDP 또는 사용되는 모뎀의 유형에 따른 값. 최초 8문자는 변경 메뉴에 표시됩니다.
디폴트: ATDT
l CharacterLength 데이터 문자의 비트 수를 지정합니다. 비트 수는 원격 시스템이 기대하는 수와 일치해야 합니다.
옵션: 7 또는 8
디폴트: 8
p Parity 문자가 원격 시스템으로 또는 원격 시스템으로부터 성공적으로 전송되었는지를 검사합니다. 원격 시스템의 패리티와 일치해야 합니다.
예를 들면 사용자가 짝수 패리티를 선택하면, 한 문자 내에 1비트가 홀수 개 있으면, 패리티 비트가 활성화되어 1비트의 개수는 짝수가 됩니다.
옵션: 0(패리티 비트 없음), 1(홀수) 또는 2(짝수)
디폴트: 0
r BaudRate 전송 속도(baud rate)와 bps(초당 비트 전송속도)를 지정합니다. 속도는 모뎀의 속도 및 원격 시스템의 속도와 일치하여야 합니다.
옵션: 50, 75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600 또는 19200
디폴트: 1200
s StopBit 데이터 전송 중, 한 문자의 끝을 나타내기 위해 문자의 끝에 추가되는 정지 비트의 수를 지정합니다. 정지 비트의 수는 원격 시스템이 사용하는 정지 비트의 수와 일치해야 합니다.
옵션: 1 또는 2
디폴트: 1
t TransferProtocol 파일을 전송하는 비동기 프로토콜의 유형을 정의합니다.
p
파일 전송 프로토콜은 특정한 문자를 기다리거나 행 전송 사이에 일정한 시간(초)을 대기함으로써 데이터 전송 속도를 제어합니다. 데이터 전송 속도를 제어하면, 전송 블록이 너무 크거나 시스템이 처리하지 못할 정도로 빨리 전송될 때 데이터가 유실되는 것을 방지할 수 있습니다.
x
데이터 전송 오류를 발견하고, 데이터를 재전송하기 위한 8비트 파일 전송 프로토콜.
옵션: p (pacing) 또는 x (xmodem)
디폴트: p
w Seconds wait
재다이얼 간격(초)을 지정합니다. 연결 시도가 시간 제한으로 종료되거나 인터럽트된 이후부터 대기 기간이 시작됩니다. attempts 플래그가 0으로 설정되면 재다이얼을 시도하지 않습니다.
옵션: 0(재다이얼 없음) 또는 양의 정수
디폴트: 0
예제
변경 메뉴를 표시하려면, ATE 주 메뉴 중 하나의 명령 프롬프트에 alter 부속 명령을 입력하십시오.
a
변경 메뉴가 표시됩니다.
변경 메뉴에서 전송 환경을 변경하려면, 변경 메뉴의 명령 프롬프트에 적절한 플래그를 입력하십시오.
rate 플래그의 값을 변경하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
r 9600
ATE의 현재 세션에서 전송률은 9600bps로 변경됩니다.
wait 플래그의 값을 변경하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
w 7
현재 ATE 세션의 재다이얼 대기 시간이 7초로 변경됩니다.
alter 명령을 사용할 때 변경 메뉴를 생략하려면, ATE 주 메뉴 중 하나의 프롬프트에서 명령 약어인 a 다음에 해당 플래그를 입력하십시오. 예를 들면, rate, wait 및 attempt 값을 변경하려면, ATE 주 메뉴 중 하나의 프롬프트에서 다음을 입력하십시오.
a r 9600 w 5 a 1
ATE의 현재 세션에서 전송률은 9600bps로 변경되고, 재다이얼의 대기 시간은 5초로 변경되며, 재다이얼의 최대 시도 횟수는 1로 변경됩니다.
break 부속 명령
b
break 부속 명령은 비동기 터미널 에뮬레이션(ATE) 프로그램으로 터미널에 연결된 원격 시스템에 중단 신호를 송신합니다. break 부속 명령은 원격 시스템에서 현재 활동을 인터럽트합니다. ATE 연결 주 메뉴에서 break 부속 명령을 실행합니다.
주의: break 부속 명령은 현재 세션의 연결을 끊을 수도 있습니다. 시스템은 데이터를 유실할 수 있습니다.
예제
현재 세션을 인터럽트하려면, 원격 시스템의 로그인 화면에서 MAINMENU_KEY(보통 Ctrl-V 키 조합)를 누르십시오. ATE 연결 주 메뉴가 표시되면 다음과 같이 입력하십시오.
b
중단 신호가 원격 시스템에 전송되고 ATE 연결해제 주 메뉴가 표시됩니다. 이제 ATE 프로그램을 종료하거나, 다른 ATE 부속 명령을 입력할 수 있습니다.
connect 부속 명령
c [ TelephoneNumber | PortName ]
ATE connect 부속 명령은 사용자가 ATE(비동기식 터미널 에뮬레이션)를 사용하여 원격 컴퓨터에 연결할 수 있게 합니다. ATE 연결해제 주 메뉴에서 connect 부속 명령을 실행합니다. 케이블이나 전화 회선으로 연결된 두 개의 기계간에 연결될 수 있습니다. 사용자는 3가지 방법 중 하나로 연결을 설정합니다.
직접 연결 이미 구축되어 있는 케이블을 통해 다른 시스템과 연결합니다.
수동 다이얼 연결 사용자가 전화번호를 다이얼합니다.
자동 다이얼 연결 모뎀을 사용해서 특정 전화번호(모뎀 다이얼 연결)를 다이얼합니다.
시스템 로그인이 사용 불가능할 때, 다른 컴퓨터에 연결하려 하면 오류가 발생합니다. 원격 사용자의 시스템 로그인을 처리하는 워크스테이션 포트를 사용 불가능하게 하려면, 루트 권한을 갖는 사용자가 pdisable 명령을 사용해야 합니다. 일단 워크스테이션 포트가 원격 로그인을 허용하지 않는 상태로 되면, 루트 권한을 갖는 사용자는 원격 시스템이 호출을 받을 준비가 되어 있도록 해야 합니다.
회선이 사용 중이거나, 상대방 시스템이 응답하지 않거나, 사용자가 식별할 수 없는 번호를 지정하면, 연결은 이루어지지 않습니다. 위 조건들 중 하나가 발생하면, 메세지가 표시됩니다.
원격 워크스테이션에 연결을 시도하는 중에 사용 중 신호를 수신하면 PREVIOUS_KEY(보통 Ctrl-R 키 조합)을 누르고 TelephoneNumber 매개변수를 다시 입력하십시오.
일단 연결되면, ATE는 연결에 사용되는 포트의 이름을 나타내는 메세지를 표시합니다.
매개변수
PortName 직접 연결에 사용되는 포트의 이름을 지정합니다.
TelephoneNumber 모뎀 연결 방식으로 연결할 때 사용되는 전화번호를 지정합니다.
예제
직접 연결 방식으로 연결하려면, ATE 연결해제 주 메뉴의 명령행에 다음과 같이 입력하십시오.
c tty0
이 명령은 포트 tty0을 사용하여 직접 연결합니다. 연결이 이루어지면, 메세지가 표시되고 로그인 화면이 나타납니다. ATE 연결 주 메뉴를 표시하려면, 요청된 로그인 정보를 입력하고 MAINMENU_KEY(보통 Ctrl-V 키 조합)를 누르십시오.
수동 다이얼 연결 방식으로 연결하려면, ATE 연결해제 주 메뉴의 명령행에 다음과 같이 입력하십시오.
c
ATE 프로그램은 사용될 전화번호 또는 모뎀과 같은, 수동 다이얼 연결에 필요한 정보를 입력하라는 프롬프트를 표시합니다. 연결이 이루어지면, ATE는 연결에 사용되는 포트 이름을 나타내는 메세지를 표시하고 로그인 화면을 표시합니다. 요청된 로그인 정보를 입력하고, MAINMENU_KEY(보통 Ctrl-V 키)를 누르면 ATE 연결 주 메뉴가 표시됩니다.
자동 다이얼 연결 방식으로 연결하려면, ATE 연결해제 주 메뉴의 명령행에 다음과 같이 입력하십시오.
c 2229999
이 예제는 전화번호 222-9999로 다이얼합니다. 연결이 이루어지면, 연결에 사용되는 포트의 이름을 나타내는 메세지가 표시되고 로그인 화면이 나타납니다. 요청된 로그인 정보를 입력하고, MAINMENU_KEY(보통 Ctrl-V 키)를 누르면 ATE 연결 주 메뉴가 표시됩니다.
directory 부속 명령
d
ATE directory 부속 명령은 다이얼링 디렉토리를 표시합니다. 표시된 디렉토리에서 디렉토리 항목 중 하나를 선택하여 원격 컴퓨터로 연결합니다. directory 부속 명령은 ATE 연결해제 주 메뉴에서 실행합니다. directory 부속 명령은 다이얼링 디렉토리에 있는 정보를 사용해 자동 다이얼 연결 방식(모뎀 다이얼 연결 방식)으로 연결합니다.
ATE가 시작하면, ate.def 파일 형식에 대한 현재 디렉토리를 검사합니다. ate.def 파일 형식이 현재 디렉토리에 없는 경우, 하나를 작성하십시오. 다이얼링 디렉토리의 초기 위치는 /usr/lib/dir이지만, 이 값은 ate.def 파일 형식을 편집하여 변경할 수 있습니다. 사용자가 ate.def 파일 형식에 다른 다이얼링 디렉토리를 지정하면, 지정된 디렉토리가 사용됩니다.
다이얼링 디렉토리는 ATE 프로그램을 통하여 호출되는 원격 시스템에 대한 사항을 다음과 같은 형식으로 포함하고 있습니다.
Name Phone Rate Length StopBit Parity Echo Linefeed
위의 필드는 접속자(보통 사람이나 전화를 받는 컴퓨터가 있는 회사)의 이름, 전화번호 그리고 ATE 프로그램이 연결하기 위해 사용하는 기타 정보를 제공합니다.
다이얼링 디렉토리 항목에 대한 자세한 정보는 AIX 5L Version 5.1 Files Reference에 있는 "Dialing Directory File Format for ATE"을 참조하십시오.
directory 부속 명령을 사용해 다이얼링 디렉토리의 항목을 화면에 표시하면, 항목 앞에 항목 번호가 표시됩니다. 프롬프트에 항목 번호를 입력하면, 해당 항목이 선택되고 연결을 구축할 수 있습니다.
예제
다이얼링 디렉토리를 표시하려면, 연결해제 주 메뉴의 명령행에 다음과 같이 입력하십시오.
d
ate.def 파일 형식에 지정된 다이얼링 디렉토리가 표시되고 사용자에게 번호 입력을 요구합니다. 연결에 사용할 다이얼링 디렉토리 항목의 번호를 입력하십시오. ATE는 연결을 구축하고, 사용되는 포트 이름을 나타내는 메세지를 표시합니다.
AIX 5L 버전 5.1 시스템 사용자 안내서: 통신 및 네트워크의 ATE 다이얼링 디렉토리 설정 방법을 참조하십시오.
help 부속 명령
h [ a ] [ b ] [ c ] [ d ] [ m ] [ p ] [ q ] [ r ] [ s ] [ t ]
ATE help 부속 명령은 ATE 부속 명령에 대한 도움말 정보를 제공합니다. ATE의 연결해제 또는 연결 주 메뉴에서 help 부속 명령을 실행합니다. 모든 ATE 부속 명령에 대한 도움말 정보가 사용 가능하며, 동시에 여러 부속 명령에 대해 요청될 수 있습니다.
help 부속 명령을 수행할 때, ATE는 요청되는 각 부속 명령과 부속 명령을 사용하는 명령에 대한 설명을 표시합니다. 각 부속 명령에 대한 도움말 정보는 요청된 순서로 개별적으로 표시합니다. 각 도움말 메세지를 읽고 나서, Enter를 눌러 도움말 텍스트의 다음 페이지를 열람하십시오. 도움말 텍스트의 끝에서, Enter를 눌러 주 메뉴로 리턴하십시오.
도움말 정보를 보려면, ATE 부속 명령의 첫 글자와 함께 help 부속 명령을 입력하십시오. ATE 부속 명령의 이름은 다음과 같습니다.
이름 ATE 부속 명령
a alter 부속 명령
b break 부속 명령
c connect 부속 명령
d directory 부속 명령
m modify 부속 명령
p perform 부속 명령
q quit 부속 명령
r receive 부속 명령
s send 부속 명령
t terminate 부속 명령
예제
단 하나의 부속 명령에 대한 도움말 정보를 보려면, ATE 주 메뉴에 다음과 같이 입력하십시오.
h c
connect(c) 부속 명령에 대한 도움말 정보가 표시됩니다. 도움말 정보를 열람한 후 Enter 키를 누르면, ATE는 help 부속 명령을 입력한 메뉴를 표시합니다.
여러 부속 명령에 대한 도움말 정보를 보려면, ATE 주 메뉴에 다음과 같이 입력하십시오.
h r s
receive 부속 명령(r)에 대한 도움말 정보가 먼저 표시됩니다. 도움말 정보를 열람한 후에 Enter 키를 누르십시오. send 부속 명령(s)에 대한 도움말 정보가 표시됩니다. 도움말 정보를 본 후에, Enter 키를 누르십시오. 그러면 ATE가 help 부속 명령이 실행된 메뉴를 표시합니다.
modify 부속 명령
m [ n CaptureFileName ] [ e ] [ l ] [ v ] [ w ] [ x ]
주: 디폴트 CaptureFileName과 기타 modify 부속 명령 플래그의 최초 환경설정은 ate.def 파일 형식에서 영구적으로 변경할 수 있습니다.
modify 부속 명령은 비동기 터미널 에뮬레이션(ATE)의 연결 또는 연결해제 주 메뉴에서 액세스합니다. modify 부속 명령은 국지 시스템에서 다음과 같은 방식으로 ATE 작동 방식을 임시적으로 변경합니다.
전송되어 오는 데이터를 받는 캡처 파일의 이름을 변경합니다.
다음 기능을 온 또는 오프로 전환(토글)합니다.
전송되어 오는 데이터의 각 행의 끝에 자동 줄넘김(linefeed) 문자를 추가합니다.
반향(echo) 모드를 사용합니다.
콘솔에서 DEC VT100 터미널을 에뮬레이트합니다.
전송되어 오는 데이터를 표시장치뿐 아니라 수집저장(capture) 파일에도 출력합니다.
Xon/Xoff(transmitter on/off) 신호를 사용합니다.
사용자가 ATE를 종료하면, 환경설정은 ate.def 파일 형식에 정의된 디폴트 값으로 복원됩니다.
ATE 주 메뉴 중 하나에서 플래그 없이 modify 부속 명령을 사용하면, 수정 메뉴가 표시됩니다. ATE 주 메뉴 중 하나의 명령 프롬프트에 m(modify 부속 명령 약어)과 적절한 플래그를 입력하면 수정 메뉴를 생략할 수 있습니다.
modify 부속 명령은 한번에 둘 이상의 특징을 변경할 수 있습니다. name 변수를 변경하려면, n 플래그 다음에 새 파일 이름을 입력하십시오. 다른 모든 변수는 플래그를 입력하여 온 또는 오프될 수 있는 스위치입니다. 플래그를 입력하여 값을 교환하거나 토글합니다.
modify 부속 명령에 의해 변경된 환경설정을 영구화하려면, ATE를 수행하는 디렉토리에 있는 ate.def 파일 형식을 조정하십시오.
수정 메뉴
수정 메뉴는 modify 부속 명령으로 수정할 수 있는 특성의 환경설정을 표시합니다. 수정 메뉴를 표시하려면, ATE 연결 주 메뉴 또는 ATE 연결해제 주 메뉴의 명령 프롬프트 다음에 문자 m을 입력하십시오.
수정 메뉴는 다음과 같은 열을 포함하고 있습니다.
열 이름 내용
명령 값을 변경하기 위해 입력할 플래그
설명 플래그에 의해 영향을 받는 변수에 대한 설명
현재 값 변수의 현재 값
가능한 값 변수가 취할 수 있는 값
name 플래그 이외의 다른 플래그의 값을 변경하려면, 수정 메뉴의 명령 프롬프트에서 플래그(명령 열에서)를 입력하십시오. 플래그의 값은 대체 환경설정으로 전환됩니다. 캡처 파일의 이름을 변경하려면, 수정 메뉴의 프롬프트에 문자 n(이름 플래그)과 새로운 파일의 이름을 입력하십시오.
수정 메뉴로부터 ATE 연결 또는 연결해제 주 메뉴로 돌아가려면, Enter 키를 누르십시오.
플래그
e echo
사용자가 입력한 입력을 표시합니다.
원격 컴퓨터가 반향 출력을 지원하면, 전송된 각 문자는 반송되어 와서 화면에 표시됩니다. echo 플래그가 활성화되어 있으면, 각 문자는 두 번씩 표시됩니다. 문자가 입력될 때 한 번 표시되고, 반송되어 올 때 다시 한 번 표시됩니다. echo 플래그를 무효화시키면, 각 문자는 반송되어 올 때만 표시됩니다.
옵션: 온 또는 오프
디폴트: 오프
l linefeed
전송되어 오는 데이터 스트림의 모든 캐리지 리턴(CR) 문자 뒤에 자동 줄넘김(linefeed) 문자를 추가합니다.
옵션: 온 또는 오프
디폴트: 오프
n CaptureFileName name
write 플래그가 온 상태이거나, 연결 중에 CAPTURE_KEY(보통 Ctrl-B 키 조합)를 누를 때 들어오는 데이터의 파일 이름을 지정합니다.
옵션: 유효한 모든 파일 이름. 최초 18문자는 수정 메뉴에 표시됩니다.
디폴트: capture
v VT100
국지 콘솔은 DEC VT100 터미널을 에뮬레이트합니다. 따라서 원격 컴퓨터에서 DEC VT100 코드를 사용할 수 있습니다. VT100 플래그가 오프 상태이면, 국지 콘솔은 워크스테이션의 기능을 합니다.
옵션: 온 또는 오프
디폴트: 오프
주: 콘솔 키보드에 있는 키는 재정의되지 않습니다. 그 외에도 132열, 이중 높이 및 이중 크기 행, 기점 모드 그리고 10키 키패드로부터 생성된 그래픽 문자와 같은 몇몇 DEC VT100 코드는 지원되지 않습니다.
w write
들어오는 데이터를 캡처 파일(name 플래그로 지정) 및 표시장치로 라우트합니다. write 명령은 연결 중에 CAPTURE_KEY 키 조합과 같은 기능을 합니다. 캐리지 리턴(CR) 및 자동 줄넘김(linefeed) 조합은 캡처 파일에 쓰여지기 전에 자동 줄넘김(linefeed) 문자로 변환됩니다. 기존 파일에서, 데이터는 파일의 끝에 첨가됩니다.
옵션: 온 또는 오프
디폴트: 오프
x Xon/Xoff
Xon/Xoff 프로토콜을 사용하여 포트의 전송을 다음과 같이 제어합니다.
Xoff 신호가 수신되면, 전송은 정지됩니다.
Xon 신호가 수신되면, 전송은 재개됩니다.
수신 버퍼가 거의 차게되면, Xoff 신호가 전송됩니다.
수신 버퍼가 가득찬 상태에서 해제되면, Xon 신호가 전송됩니다.
옵션: 온 또는 오프
디폴트: 온
주: name 플래그 이외의 플래그와 함께 변수를 사용하면, 다음과 같은 오류 메세지가 표시됩니다.
828-003 not 'command-name' command is not valid.
Enter the first letter of a command
from the list on the menu.
위의 오류 메세지는 틀린 문자가 입력되었거나 유효하지 않은 값이 포함되었다는 것을 나타냅니다.
예제
수정 메뉴를 표시하려면, ATE 주 메뉴 중 하나의 명령 프롬프트에 modify 부속 명령을 입력하십시오.
m
수정 메뉴가 표시됩니다.
수정 메뉴에서 환경설정을 변경하려면, 수정 메뉴 하단에 있는 명령 프롬프트에 적절한 플래그를 입력하십시오.
linefeed 플래그의 값을 토글하려면, 수정 메뉴의 프롬프트에서 다음과 같이 입력하십시오.
l
linefeed 플래그의 값은 대체 설정으로 바뀝니다.
name 변수를 schedule로 변경하려면, 수정 메뉴의 프롬프트에서 다음과 같이 입력하십시오.
n schedule
이제 저장된 모든 데이터는 schedule 파일에 삽입됩니다.
modify 부속 명령을 사용할 때 수정 메뉴를 생략하려면, ATE 주 메뉴 중 하나의 명령 프롬프트에서 m 부속 명령(modify 부속 명령의 약어) 다음에 해당 플래그를 입력하십시오.
linefeed 및 echo 플래그의 값을 토글하려면, ATE 주 메뉴 중 하나의 프롬프트에서 다음과 같이 입력하십시오.
m l e
linefeed 및 echo 플래그의 값은 대체 설정으로 바뀝니다. 플래그의 현재 설정을 보려면 수정 메뉴를 표시하십시오.
name 변수를 schedule로 변경하고 write와 Xon/Xoff 플래그의 값을 토글하려면, ATE 주 메뉴 중 하나의 프롬프트에서 다음과 같이 입력하십시오.
m n schedule w X
이제 저장된 모든 데이터는 schedule 파일에 삽입되고, write와 Xon/Xoff 플래그의 값은 대체 설정으로 바뀝니다. 플래그의 설정을 보려면 수정 메뉴를 표시하십시오.
perform 부속 명령
p [ Command ]
ATE perform 부속 명령은 사용자가 ATE를 사용하면서 워크스테이션 운영 시스템 명령을 입력할 수 있게 합니다. ATE 연결해제 또는 연결 주 메뉴에서 perform 부속 명령을 실행합니다. 명령은 유효한 워크스테이션 운영 시스템 명령을 지정합니다.
예제
워크스테이션 운영 시스템 명령을 입력하려면, ATE 연결해제 또는 연결 주 메뉴의 명령행에 다음과 같이 입력하십시오.
p
ATE는 사용자에게 명령 입력을 프롬프트합니다. ATE는 지정한 명령을 실행합니다. 명령이 완료되면, ATE는 perform 부속 명령을 입력한 메뉴를 표시합니다.
실행할 명령을 지정하려면, ATE 단절 또는 연결 주 메뉴의 명령행에 다음과 같이 입력하십시오.
p cat mystuff
ATE는 cat 명령을 실행하여 mystuff 파일을 표시합니다. cat 명령이 완료되면, ATE는 perform 부속 명령이 실행된 메뉴를 표시합니다.
quit 부속 명령
q
ATE quit 부속 명령은 비동기 터미널 에뮬레이션(ATE) 프로그램을 종료합니다. ATE의 연결해제 또는 연결 주 메뉴에서 quit 부속 명령을 실행합니다. quit 부속 명령을 실행하면 ATE 프로그램이 종료되고 명령 프롬프트가 표시됩니다.
예제
ATE 프로그램을 종료하려면, ATE 주 메뉴 중 하나의 명령행에 다음과 같이 입력하십시오.
q
ATE 프로그램이 종료되고 명령 프롬프트가 표시됩니다.
receive 부속 명령
r FileName
ATE receive 부속 명령은 사용자의 시스템이 원격 시스템으로부터 파일을 수신할 수 있게 합니다. ATE receive 부속 명령은 ATE 연결 주 메뉴에서 실행합니다.
ATE receive 부속 명령은 xmodem 파일 전송 프로토콜을 사용합니다. xmodem 파일 전송 프로토콜은 사용자의 시스템이 원격 시스템으로부터 데이터를 한 번에 한 블록씩, 오류를 검사하며 수신할 수 있게 합니다. 사용자의 시스템이 수신할 수 있기 전에, 원격 시스템이 전송 가능하도록 설정해야 합니다. 원격 시스템상에서 xmodem 명령을 -s 플래그와 함께 사용하면, 원격 시스템은 파일을 전송할 수 있게 됩니다. 그런 다음, receive 부속 명령을 실행하십시오. FileName은 수신된 데이터가 저장되는 파일을 나타냅니다.
예제
원격 시스템이 전송한 파일을 수신하려면, ATE 연결 주 메뉴의 명령행에 다음과 같이 입력하십시오.
r myfile
원격 시스템으로부터 수신되는 데이터는 myfile 파일에 저장됩니다.
send 부속 명령
s [ FileName ]
ATE send 부속 명령은 파일을 원격 시스템으로 전송합니다. 연결된 후에 ATE 연결 주 메뉴에서 ATE send 부속 명령을 실행하십시오. ATE connect 부속 명령을 실행하면 연결이 구축되고, 원격 시스템이 파일을 받을 수 있도록 준비합니다.
send 부속 명령은 xmodem 파일 전송 프로토콜을 사용하여 데이터를 원격 시스템에 한 번에 한 블록씩, 오류를 검사하며 전송합니다. 원격 시스템상에서 xmodem 명령을 -r 플래그와 함께 사용하면 원격 시스템은 파일을 수신할 수 있게 됩니다. 그런 다음, send 부속 명령을 입력하십시오. FileName은 원격 시스템으로 전송할 파일의 이름을 지정합니다.
예제
파일을 원격 시스템에 전송하려면, ATE 연결 주 메뉴의 명령행에 다음과 같이 입력하십시오.
s
ATE는 원격 시스템에 전송할 파일을 지정하라는 프롬프트를 출력합니다.
원격 시스템에 전송될 파일을 지정하려면, ATE 연결 주 메뉴에 다음과 같이 입력하십시오.
s mystuff
mystuff 파일이 원격 시스템으로 전송됩니다.
terminate 부속 명령
t
ATE terminate 부속 명령을 실행하면 원격 시스템에서 비동기 터미널 에뮬레이션(ATE)의 연결을 끊고, ATE 연결해제 주 메뉴로 돌아갑니다. ATE 연결 주 메뉴에서terminate 부속 명령을 실행하십시오.
예제
현재 세션을 종료하려면, 원격 시스템의 로그인 화면에서 MAINMENU_KEY(보통 Ctrl-V 키 조합)를 누르십시오. ATE 연결 주 메뉴가 표시되면 다음과 같이 입력하십시오.
t
종료 신호가 원격 시스템에 전송되고, 세션은 종료됩니다. 그리고 ATE는 연결해제 주 메뉴를 표시합니다. 이제 다른 ATE 부속 명령을 입력하거나, ATE를 종료 할 수 있습니다.
파일
/usr/lib/dir 디폴트 다이얼링 디렉토리를 포함하고 있습니다.
관련 정보
ate.def 파일 형식에는 ATE 디폴트 값이 포함됩니다.