| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

adfutil
adfutil adfutil 명령 목적 PS/2 어댑터용 Micro Channel 정보를 AIX 버전 3 구성설정 데이터베이스와 병합하는 기능을 제공합니다. 구문
adfutil [ -d Device | -f File ] [ -a AdapterName | -c PS/2CardID ] [ -m FileName ... ] [ -q ]
설명
adfutil 명령은 버전 3 구성설정 데이터베이스에서 사전정의된 정보를 사용하여 기존 PS/2 어댑터에 대한 마이크로 채널 자원 정보를 필드 병합하는 기능을 제공합니다. 이것은 PS/2 어댑터 하드웨어에 제공된 포맷된 DOS 디스켓의 정보를 처리하면 달성됩니다. 이 디스켓에 들어 있는 내용은 어댑터 설명 파일로서, 어댑터 하드웨어 속성을 ASCII로 표현한 것입니다.
DOS 포맷 디스켓에 있는 어댑터 설명 파일의 명명 규칙은 @XXXX.ADF입니다. 여기서 XXXX는 PS/2CardID입니다. 명령이 인수 없이 호출되면 디폴트 장치의 홈 디렉토리 부분들이 탐색됩니다. @XXXX.ADF 양식으로 된 파일이 없는 경우, 오류 메세지는 표준 출력으로 전송되며 adfutil 명령이 종료합니다. 하나의 어댑터 설명 파일이 있는 경우, 해당 파일에 대한 실행이 계속됩니다. 여러 개의 어댑터 설명 파일이 있는 경우, 오류 메세지가 표준 출력으로 기록되며 처리가 종료됩니다. -c 플래그가 지정되면, 원하는 어댑터 설명 파일의 해당 DOS 파일 이름을 표현하는 문자열이 구축됩니다. 이 파일이 지정 장치, 경로 이름, 디폴트에 없으면 오류 메세지가 표준 출력으로 전송되고 처리가 끝납니다.
어댑터 설명 파일을 찾을 때, 그 내용은 /tmp/adfnnn 파일에 기록되는데, 여기에서 nnn은 현재 프로세스 ID입니다. 이 ID는 이 명령을 성공적으로 마친 후 제거됩니다.
마이크로코드 파일은 어댑터 데이터베이스 표현을 방해하지 않고도 어댑터 설명 파일 처리 내용을 개별적으로 로드할 수 있습니다. -m 플래그를 사용하여 마이크로코드를 /usr/lib/microcode 디렉토리로 로드하십시오.
주의: 마이크로 채널 어댑터는 버스 구성설정 프로그램이 지원하는 기능 이상의 버스 속성 처리가 필요하며, 시스템의 기타 장치의 구성설정에 불리한 영향을 줄 수 있으므로 시스템에 추가할 수 없습니다.
플래그
-a AdapterName 공정한 정보를 위해 ODM 데이터베이스를 탐색하여 어댑터 설명 파일에 대한 정확한 DOS 파일 이름을 구성합니다. AdapterName 매개변수는 유효한 장치 이름입니다.
-c PS/2CardID 어댑터의 PS/2CardID를 식별합니다. 카드 식별자는 4개의 영숫자 문자열이고, 어댑터 설명 파일의 DOS 파일 이름의 루트에 있습니다. 디폴트는 없습니다.
-d Device 어댑터 설명 파일이 있는 Device를 식별합니다. 디폴트는 /dev/fd0입니다.
-f File 소스 어댑터 설명 파일에 대한 파일시스템 경로 이름을 식별합니다. -f 플래그가 지정되어 있는 경우, 어댑터 설명 파일에서 찾을 수 있는 모든 마이크로코드 키워드에는 반드시 마이크로코드 소스 파일의 파일시스템 경로 이름이 지정되어 있어야 합니다.
-m FileName 디스켓에서 찾을 수 있는 마이크로코드 파일만 로드합니다. FileName 매개변수가 지정되면 파일이 /usr/lib/microcode 파일로 로드됩니다. 이것은 단지 마이크로코드 플래그입니다.
-q 메세지를 전환하여 어댑터 설명 파일 디스켓을 삽입합니다.
예제
어댑터 설명 파일의 홈 디렉토리에 있는 /dev/fd0 디스켓 드라이브를 탐색하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
adfutil
/home/owner/adf.file을 어댑터 설명 파일로 읽으려면, 다음과 같이 입력하십시오.
adfutil -f /home/owner/adf.file
insert diskette 프롬프트에 대한 실행을 인터럽트하지 않고 @0FFE.ADF 레이블이 붙은 어댑터 설명 파일의 디폴트 장치 /dev/fd0를 탐색하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
adfutil -c 0FFE -q
어댑터 설명 파일 정보를 처리하지 않고 어댑터 마이크로코드를 로드하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
adfutil -m FileName
관련 정보
dosdir 명령.