| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mmt
mmt mmt 명령 목적 문서를 타이프셋팅합니다. 구문
mmt [ -M Media ] [ -a ] [ -c ] [ -e ] [ -g ] [ -p ] [ -t ] [ -z ] [ -TName | -DDestination ] [ File | - ]
설명
mm 명령과 유사하며, mmt 명령은 nroff 명령을 사용하여 형식화하는 대신 troff 명령을 사용하여 입력을 타이프셋트합니다. mmt 명령은 mm 매크로 패키지를 사용합니다. tbl, pic, eqn 및 grap 명령에 의한 사전 처리를 지정하는 플래그가 있습니다. troff 명령과 mm 매크로 패키지의 적절한 파이프라인, 필수 매개변수 및 플래그는 선택한 플래그에 따라 다르게 작성됩니다.
mmt 명령에 특정한 몇 가지 플래그가 있습니다. mmt 명령을 제공하는 다른 매개변수나 플래그(예: -rANumber 또는 -a)는 troff 명령으로 패스됩니다. 플래그는 아무 순서로나 둘 수 있지만, 입력 파일 이전에 나열되어야 합니다. File은 mmt 명령이 형식화할 파일을 지정합니다. File 매개변수나 다른 플래그 변수를 제공하지 않을 경우, mmt 명령은 해당 플래그의 리스트를 인쇄합니다.
mmt 명령은 troff 명령과 달리 특별히 요청하지 않는 한, 출력을 포스트 프로세서로 자동으로 파이프합니다. mmt 명령을 사용할 때 사용자는 포스트 프로세서를 지정하지 않아야 합니다. 선행을 다음과 같습니다.
-z 플래그. 포스트 프로세스는 사용되지 않습니다.
-TName 플래그.
TYPESETTER 환경 변수를 읽습니다.
디폴트를 ibm3816으로 설정합니다.
File 매개변수 대신 -(빼기 부호)를 지정할 경우 mmt 명령은 표준 입력을 읽습니다.
출력할 페이지 범위를 지정하려면 troff 명령의 -oList 플래그를 사용하십시오.
주: mmt 명령을 하나 이상의 -e, -c, -t, -p, -g 및 -(빼기 부호) 플래그와 troff 명령의 -oList 플래그를 사용하여 호출할 경우, 문서의 마지막 페이지를 List 변수로 지정하지 않으면 파손된 파이프 메세지를 받을 수도 있습니다. 이 파손된 파이프 메세지는 문제를 나타내는 것이 아니므로 무시해도 됩니다.
플래그
-M Media 용지에 이미지화가 가능한 영역을 결정하기 위해 용지 크기를 지정합니다. Media 변수의 유효한 값은 다음과 같습니다.
A4
용지 크기를 8.27 X 11.69인치(210 X 297mm)로 지정합니다.
A5
용지 크기를 5.83 X 8.27인치(148 X 210mm)로 지정합니다.
B5
용지 크기를 6.93 X 9.84인치(176 X 250mm)로 지정합니다.
EXEC
용지 크기를 7.25 X 10.5인치(184.2 X 266.7mm)로 지정합니다.
LEGAL
용지 크기를 8.5 X 14인치(215.9 X 355.6mm)로 지정합니다.
LETTER
용지 크기를 8.5 X 11인치(215.9 X 279.4mm)로 지정합니다. 이것이 디폴트 값입니다.
주: Media 변수는 대소문자를 구분하지 않습니다.
-a 읽기 가능 troff 출력을 터미널에 표시합니다.
-c cw 명령을 사용하여 입력 파일을 사전처리합니다.
-e eqn 명령을 호출합니다. 또한 eqn 명령이 /usr/share/lib/pub/eqnchar 파일을 읽게 합니다(eqnchar 파일 형식을 참조하십시오).
-g grap 명령을 호출하며, grap 명령이 pic 명령을 호출합니다.
-p pic 명령을 호출합니다.
-t tbl 명령을 호출합니다.
-z troff 명령의 출력을 처리하거나 방향 전환할 출력 필터를 시작하지 않습니다.
-D Destination Destination 변수가 지정한 장치로 출력을 방향 지정합니다. 영어 출력용으로 지원되는 대상 장치는 tc 명령 방식을 사용하는 Tektronix 4014 터미널인 4014입니다.
-TName troff 장치에 대한 출력을 Name 변수가 지정한 대로 작성합니다. 적절한 포스트 프로세서를 통해 이 출력을 전송합니다. 디폴트 값은 ibm3816입니다. 가능한 Name 변수는 다음과 같습니다.
ibm3812
3812 Pageprinter II
ibm3816
3816 Pageprinter
hplj
Hewlett-Packard LaserJet II
ibm5587G
5587-G01 Kanji 프린터 복수 바이트 언어 지원
psc
포스트스크립트 프린터
X100
AIXwindows 표시화면
- 입력을 표준 입력장치에서 읽게 합니다.
관련 정보
cw 명령, eqn 명령, grap 명령, mm 명령, mvt 명령, pic 명령, tbl 명령, tc 명령, troff 명령.