| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

hty_load
hty_load hty_load 명령 목적 네트워크 터미널 액셀러레이터(NTX) 어댑터 구성설정을 표시하거나 다운로드합니다. 구문
hty_load [ -d Device ] [ -f ConfigFileName ]
설명
hty_load 명령은 어댑터 구성설정을 표시하거나 다운로드합니다. 플래그 없이 이 명령을 발행하면, 시스템은 /dev/rhp0 장치 파일의 현재 어댑터 구성설정을 표시합니다. Device 매개변수가 제공되면, hty_load 명령은 구성설정 파일을 tty 드라이버로 로드합니다. tty 드라이버는 파일을 사용하여 호스트 표현 서비스(HPS) 및 어댑터를 구성설정합니다.
일반적으로, hty_load 명령은 /etc/rc.ntx 파일로부터 호출됩니다. 어댑터 구성설정에 대한 자세한 사항은 AIX 5L Version 5.1 Asynchronous Communications Guide를 참조하십시오.
구성설정 파일
hty_load 명령은 단일 구성설정 파일을 사용하여 어댑터를 구성설정합니다. 각 입력항목은 별도의 행에 있습니다. 입력항목은 캐리지 리턴 문자로 분리됩니다. 입력항목 내의 필드는 탭 및 공백 문자로 분리됩니다. 구성설정 파일 내의 입력항목은 다음과 같은 필드를 가집니다.
MinorNumber Cluster NumberOfPorts
이 필드에는 다음 값이 들어 있습니다.
MinorNumber 보드의 부 장치 번호를 지정합니다.
Cluster 이 필드는 항상 1입니다.
NumberOfPorts hty 장치의 번호를 지정합니다. 이 번호는 사용하는 어댑터 모델에 따라 다릅니다. 사용 가능한 채널의 번호는 2MB 보드에 대해 1에서 256이고 8MB 보드에 대해 1에서 2048입니다.
구성설정 파일은 주석도 지원합니다. 주석 행은 #(파운드 기호)로 시작합니다. 주석 문자의 오른쪽에 있는 모든 것을 무시합니다. 주석 회선(통신에서)은 캐리지 리턴 문자로 끝납니다.
플래그
-d Device 어댑터의 원시 장치 파일 이름을 지정합니다. 이 옵션을 사용하여 디폴트 장치 이름 /dev/rhp0을 대체하십시오.
-fConfigFileName 드라이버 구성설정 파일 이름을 지정합니다. 디폴트 구성설정 파일은 /etc/hty_config 파일입니다.
종료 상태
이 명령은 다음 종료 값을 리턴합니다.
0 성공적으로 완료했습니다.
>0 오류가 발생했습니다.
보안
액세스 제어: 이 명령을 수행하려면 사용자에게 루트 권한이 있어야 합니다.
감사 이벤트: 사용 불가능
예제
시스템 구성설정을 로드하여 디폴트 드라이버 구성설정 파일을 로드하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
hty_load -d /dev/rhp0
파일
/usr/bin/hty_load hty_load 명령이 들어 있습니다.
/etc/rc.ntx hty_load 명령을 호출합니다.
/etc/hty_config 디폴트 NTX 드라이버 구성설정 파일 이름.
/dev/rhp0 디폴트 NTX 원시 장치 파일 이름.
관련 정보
/dev/rhp 파일.