| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

chgif
chgif chgif 메소드 목적 네트워크 인터페이스의 인스턴스를 재구성합니다. 구문
chgif [ -d | -T ] -l InterfaceInstance -a "Attribute=Value ..."
설명
chgif 방법은 먼저 데이터베이스를 수정한 후 지정된 네트워크 인터페이스 인스턴스(InterfaceInstance)를 ifconfig 명령으로 호출하여 재구성하여 설정합니다. 명령 호출 당한 인터페이스만을 호출할 수 있으며 최소한 한개의 속성을 지정할 수 있습니다. 이 방법은 일반적으로 명령행에 사용되지 않습니다. 다소 상위 레벨 명령에 의해 호출됩니다.
주: chgif 메소드는 프로그래밍 도구이므로 명령행에서 실행해선 안됩니다.
플래그
-a"Attribute=Value ..." 인터페이스 인스턴스를 구성설정하는 값과 속성의 쌍을 지정합니다. AttributeValue 쌍은 따옴표로 묶여져야 합니다.
유효한 속성 값은 다음과 같습니다.
netaddr
네트워크 인터페이스의 인터넷 주소를 지정합니다.
state (up/down)
up 또는 down으로 인터페이스를 표시합니다.
trailers (on/off)
트레일러 링크 레벨 캡슐화를 켜거나 끕니다.
arp (on/off)
주소 브로드캐스트 프로토콜을 사용 가능하거나 사용 불가능하게 합니다.
allcast (on/off)
패킷을 모든 토큰링 네트워크 또는 국지 토큰링 네트워크에만 브로드캐스트할 지를 지정합니다. 이 속성은 토큰링 네트워크에만 적용됩니다.
hwloop (on/off)
하드웨어 루프백 모드를 사용 가능하거나 사용 불가능하게 합니다.
netmask
점분리 십진수 형식의 네트워크 마스크를 지정합니다.
security SecurityLevelKeyword
(inet만) 인터페이스와 연관된 보안 레벨을 지정합니다. SecurityLevelKeyword 변수 값은 다음 중 하나일 수 있습니다.
none
unclassified
confidential
secret
top_secret
보안 레벨이 none 또는 unclassified로 지정될 경우, IP 옵션 헤더는 IP 헤더에 추가되지 않습니다.
authority AuthorityLevelKeyword
(inet만) 인터페이스와 연관된 보안 권한 레벨을 지정합니다. AuthorityLevelKeyword 변수 값은 다음 값 중 하나 이상일 수 있습니다.
genser
Defense Communications Agency
siop
Department of Defense Organization of the Joint Chiefs of Staff
dsccs-spintcom
Defense Intelligence Agency
dsccs-criticom
National Security Agency
하나 이상의 권한 레벨이 지정될 경우, 값은 삽입된 공백 없이 쉼표로 분리됩니다.
mtu
이 시스템에 대한 최대 IP 패킷 크기
broadcast
네트워크로 브로드캐스트를 표시하기 위하여 사용할 주소를 지정합니다.
dest
지점간 링크에 대한 대상 주소를 지정합니다.
-d 구성설정 데이터베이스에서만 변경되도록 지정합니다. 다음 시스템 재시동시에 변경이 효력을 미칩니다.
-l InterfaceInstance 네트워크 인터페이스의 인스턴스를 재구성하여 설정하도록 지정합니다.
-T 데이터베이스에 변경사항을 반영하지 않고 장치에서 임시 변경사항을 작성합니다. 시스템이 재시작될 때 장치가 데이터베이스에 기술된 특성으로 복귀된다는 점에서 일시적입니다.
관련 정보
chdev 명령, ifconfig 명령.
chginet 메소드.
odm_run_method 서브루틴.