| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

importvg
importvg importvg 명령 목적 물리적 볼륨(PV)의 세트에서 새 볼륨 그룹 정의를 반입합니다. 구문
importvg [ -V MajorNumber ] [ -y VolumeGroup ] [ -f ] [ -c ] [ -x ] | [ -L VolumeGroup ] [ -n ] [ -F ] [ -R ]PhysicalVolume
설명
주의: 이전에 정의된 볼륨 그룹에 importvg 명령을 발행하면, QUORUM 및 AUTO ON의 값이 볼륨 그룹 디폴트 값으로 재설정됩니다. lsvg 명령으로 새로 반입되는 볼륨 그룹의 매개변수를 검증하고 chvg 명령으로 값을 변경해야 합니다.
importvg 명령은 이전에 반출된 볼륨 그룹을 시스템에 알립니다. PhysicalVolume 매개변수는 볼륨 그룹을 식별하기 위해 단 하나의 물리적 볼륨(PV)만 지정합니다. 같은 볼륨 그룹에 속하는 나머지 모든 물리적 볼륨은 importvg 명령에 의해 발견되고 반입에 포함됩니다. 반입된 볼륨 그룹은 볼륨 그룹이 동시 가능(Concurrent Capable)하지 않으면 자동으로 연결 변환됩니다. varyonvg 명령을 사용하여 액세스하기 전에 반드시 동시 가능(Concurrent Capable) 볼륨 그룹을 활성화시켜야 합니다.
파일시스템이 있는 볼륨 그룹이 반입될 경우, /etc/filesystems 파일이 새로운 논리적 볼륨과 마운트 위치 값으로 갱신됩니다. 볼륨 그룹을 반입하고 varyonvg 명령을 사용하여 이를 활성화하고 난 후, 파일시스템을 마운트하기 전에 fsck 명령을 수행해야 합니다. 그러나, 128자를 초과하려면 마운트 위치 정보가 LVCB(논리적 볼륨 제어 블록)에서 누락됩니다. 이러한 경우, importvg 명령은 새로 반입되는 논리적 볼륨에 대한 /etc/filesystems 파일을 스탠자로 갱신할 수 없게 됩니다. 수동으로 /etc/filesystems 파일을 편집하여 이 논리적 볼륨에 대한 새로운 스탠자를 추가해야 합니다.
이름이 시스템에 이미 존재하면, importvg 명령이 논리적 볼륨(LV)의 이름을 변경합니다. 이 명령은 표준 오류에 메세지와 새로운 이름을 인쇄하고, 새로운 논리적 볼륨(LV) 이름을 포함하도록 /etc/filesystems 파일을 갱신합니다.
주:
이 명령을 사용하려면, 루트 사용자 권한이 있거나 system 그룹의 멤버여야 합니다.
AIX 버전 4에서는 importvg 프로세스의 일부로서 볼륨 그룹이 반입된 후 시스템에 의해 자동으로 연결 변환되도록 importvg의 조작이 변경되었습니다. 그러나, 볼륨 그룹이 동시 가능(Concurrent Capable)이거나 -c 플래그를 사용하여 반입된 경우, importvg 명령은 사용자에게 반입된 볼륨 그룹을 수동으로 varyonvg하라는 프롬프트를 표시합니다.
미러 스트라이프된 논리적 볼륨이 있는 볼륨 그룹은 AIX 4.3.3 이전 버전으로 백포트될 수 없습니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)의 볼륨 응용프로그램을 사용하여 볼륨 특성을 변경할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 도구 프로그램) smit importvg 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
플래그
-c 볼륨 그룹을 반입하고 이를 동시 가능(Concurrent Capable) 볼륨 그룹으로서 작성합니다. HACMP와 함께 -c 플래그만 사용하십시오. 그것은 HACMP 제품을 사용하지 않는 볼륨 그룹 및 시스템에는 효과가 없습니다. 이 플래그는 AIX 4.2 이상에서만 적용됩니다.
-f 볼륨 그룹을 강제로 온라인으로 변환되도록 합니다.
-LVolumeGroup 볼륨 그룹을 취하고 해당 볼륨 그룹에 수행된 가능한 변경에 대해 알려줍니다. 이 명령의 결과 작성된 새로운 모든 논리적 볼륨(LV)이 -y 플래그에 나열된 볼륨 그룹에 대한 /dev 특수 파일의 소유권, 그룹 ID 및 사용권한을 에뮬레이트합니다. -L 플래그는 실행 동안 -F 및 -n 플래그에 상응하는 기능을 수행합니다.
제한사항:
볼륨 그룹은 -L 플래그를 실행하는 시스템에서 활성 상태에 있어서는 안 됩니다.
볼륨 그룹의 디스크는 볼륨 그룹이 연결 변환되어 작동 중인 모든 시스템에서 잠금 해제되어야 합니다. 볼륨 그룹 및 해당 디스크는 varyonvg -b -u 명령을 통해 잠금 해제되고, 활성 상태로 남게 되며 사용할 수 있습니다.
제공된 물리적 볼륨(PV) 이름은 반드시 양호하며 알려진 상태여야 하며, 이름 지정된 디스크는 누락 또는 제거된 상태에 있을 수 없습니다.
활성 노드가 볼륨 그룹에서 논리적 볼륨(LV)을 추가하기도 하고 삭제하기도 했다면, -L 플래그는 일관성 없는 결과를 나타날 수 있습니다. -L 플래그는 변경 순서 후까지 지연되지 않고, 추가 또는 삭제 작업 후 매번 사용되어야 합니다.
논리적 볼륨(LV) 이름에 장애가 발견되면, 명령이 실패합니다. 기본 importvg 조치와 달리, 장애가 생긴 논리적 볼륨(LV) 이름은 바뀌지 않습니다.
-F 동일한 볼륨 그룹의 멤버인 디스크만의 볼륨 그룹 설명자 영역(VGDA)을 검사하는 importvg의 빠른 버전을 제공합니다. 그 결과, 이 플래그를 사용하는 경우, 볼륨 그룹의 모든 물리적 볼륨(PV)이 반드시 양호하며 알려진 상태에 있도록 해야 합니다. 디스크가 누락 또는 제거된 상태에 있을 수 있는 볼륨 그룹에서 이 플래그가 사용되는 경우, 명령이 실패하거나 결과가 일관성을 없습니다.
-n 시스템으로 볼륨 그룹 반입을 완료했을 때, 볼륨이 변환되지 않도록 합니다.
볼륨 그룹 이름은 다음 문자만 포함할 수 있습니다. A - Z, a - z, 0 - 9 또는 _(밑줄), -(빼기 부호) 또는 .(마침표). 이 밖에 다른 문자들은 유효하지 않은 것으로 간주됩니다.
-R 논리적 볼륨 특수 장치 파일의 소유권, 그룹 ID 및 사용권한을 복원합니다. 이 값들은 mklv 및 chlv 명령의 U, G 및 P 플래그를 사용하여 설정한 경우에만 복원됩니다. 이 플래그는 큰 vg 형식 볼륨 그룹에만 적용됩니다.
-V MajorNumber 반입된 볼륨 그룹의 주 번호를 지정합니다.
-x -c 플래그와 함께 사용될 때, 동시 모드에서 자동 연결 변환되도록 동시 가능 볼륨 그룹을 설정합니다. -c 플래그 없이 사용될 때에는 아무 것도 수행하지 않습니다. HACMP와 함께 -c 플래그만 사용하십시오. 그것은 HACMP 제품을 사용하지 않는 볼륨 그룹 및 시스템에는 효과가 없습니다. 이 플래그는 AIX 4.2 이상에서만 적용됩니다.
볼륨 그룹의 동시성으로의 이 자동 연결 변환이 효력을 갖도록 하기 위해서는 /etc/inittab 파일에 다음 행을 입력해야 합니다.
rc_clvmv:2:wait:/usr/sbin/clvm_cfg 2>&1
주의: 이 항목은 srcmstr를 시작하는 데 사용한 후에 추가되어야 합니다.
-y VolumeGroup 새로운 볼륨 그룹에 사용할 이름을 지정합니다. 이 플래그가 사용되지 않는 경우, 시스템이 자동으로 새 이름을 생성합니다.
볼륨 그룹 이름에는 다음의 문자만 사용할 수 있습니다. "A" 부터 "Z," "a" 부터 "z," "0" 부터 "9," 또는 "_"(밑줄긋기), "-" (빼기 부호) 또는 "."(마침표). 이 밖에 다른 문자들은 유효하지 않은 것으로 간주됩니다.
예제
물리적 볼륨 hdisk07로부터 볼륨 그룹 bkvg를 반입하려면 다음을 입력하십시오.
importvg -y bkvg hdisk07
볼륨 그룹 bkvg가 시스템에 알려졌습니다.
다중 조정 시스템에서 -L을 사용하려면,
Node A has the volume group datavg varied on.
Node B is aware of datavg, but it is not varied on.
Node A: varyonvg -b -u datavg
Node B: importvg -L datavg hdisk07
Node A: varyonvg datavg
파일
/usr/sbin importvg 명령이 상주하는 디렉토리.
/tmp 해당 명령이 수행 중일 동안 임시 파일을 저장하는 디렉토리
관련 정보
exportvg 명령, varyonvg 명령
AIX 5L Version 5.1 System Management Concepts: Operating System and Devices의 Logical Volume Storage Overview는 논리적 볼륨 관리자, 물리적 볼륨, 볼륨 그룹, 조직, 데이터 무결성 확인 및 할당 특성을 설명합니다.
웹 기반 시스템 관리자 설치에 관한 정보는 AIX 5L 버전 5.1 웹 기반 시스템 관리자 관리 안내서에서 제2장: 설치 및 시스템 요구사항을 참조하십시오.
AIX 5L Version 5.1 System Management Concepts: Operating System and Devices의 SMIT(시스템 관리 도구 프로그램): 개요는 구조, 기본 메뉴 및 SMIT로 수행하는 타스크를 설명합니다.