| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

splp
splp splp 명령 목적 프린터 드라이버 설정을 변경하거나 표시합니다. 구문
splp [ -b Option ] [ -B Number] [ -c Option ] [ -C Option ] [ -e Option ] [ -f Option ] [ -F! ] [ -i Number ] [ -l Number ] [ -n Option ] [ -N Option ] [ -p Option ] [ -P Option ] [ -r Option ] [ -s Number ] [ -S Option ] [ -t Option ] [ -T Number ] [ -w Number ] [ -W Option ] [ DevicePath ]
설명
splp 명령은 프린터 장치 드라이버의 설정을 변경하거나 보여줍니다. 디폴트 장치 경로는 /dev/lp0이며 모든 플래그는 선택적입니다. 장치 경로가 / 문자로 시작되지 않을 경우, /dev 디렉토리가 사용됩니다. 또한 플래그를 지정하지 않으면 splp 명령이 지정된 장치 경로에 대한 현재 설정을 보여줍니다. 현재 설정을 변경하려면, 적절한 플래그를 지정하십시오. 다른 처리는 수행되지 않으며 출력도 없습니다.
splp 명령으로 만들어진 변경사항은 다음에 시스템이 재시작하거나 splp 명령을 재실행할 때까지 유효합니다. splp 명령은 /etc/inittab 명령 파일에서 수행되어 시스템을 시동할 때마다 프린터를 구성설정할 수 있습니다.
주: -b, -c, -C, -f, -i, -l, -n, -p, -r, -t, -w 및 -W 플래그에 대한 splp 명령 설정은 데이터가 프린터 장치로 직접 전달될 때만 적용됩니다(예를 들어, cat 명령은 지정한 장치 경로로 직접 전달됩니다). enq, qprt, lp 또는 lpr 명령으로 인쇄하기 위해 파일을 대기행렬에 넣는 경우, 이러한 플래그의 설정이 무시되고 변경되지 않습니다.
플래그
-b Option 백스페이스를 프린터에 전송하는지 여부를 지정합니다.
+
프린터에 백스페이스를 전송할 것을 지정합니다.
!
백스페이스를 버릴 것을 지정합니다.
-B Number 속도를 지정된 초당 비트 수로 설정합니다. Number 변수의 값은 50, 75, 110, 134, 150, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19,200 및 38,400입니다.
-c Option 캐리지 리턴을 프린터에 전송할지 여부를 지정합니다.
+
캐리지 리턴을 프린터에 전송합니다.
!
캐리지 리턴을 자동 줄넘김으로 변환합니다.
-C Option 모든 소문자를 대문자로 변환하는지 여부를 지정합니다.
+
소문자를 대문자로 변환합니다.
!
소문자를 대문자로 변환하지 않습니다.
-e Option 오류를 발견할 때 수행할 처리를 지정합니다.
+
오류를 리턴합니다.
!
오류가 소거될 때까지 기다립니다.
-f Option 양식 넘김을 프린터에 전송하는지 여부를 지정하거나 양식 넘김을 자동 줄넘김 또는 캐리지 리턴으로 모의 실험합니다.
+
양식 넘김을 프린터에 전송합니다.
!
양식 넘김을 자동 줄넘김 또는 캐리지 리턴으로 모의 실험합니다.
-F! 3812 페이지 프린터 또는 3816 페이지 프린터의 폰트 상태 표시기를 재설정합니다. 이 플래그는 스풀된 다음 인쇄 작업에 따라 폰트를 프린터의 폰트 디스켓에서 프린터의 메모리로 재로드하게 합니다. 프린터를 끈 뒤 다시 켜거나 프린터의 메모리에 있는 폰트가 변조되었다면 이 플래그를 지정해야 합니다.
-i Number 지정된 수만큼의 열을 들여 씁니다. Number 변수의 값은 정수입니다.
-l Number 한 페이지당 인쇄 행 수입니다. 여기에서 Number 변수의 값은 정수입니다.
-n Option 자동 줄넘김을 프린터에 전송하는지 여부를 지정하거나 자동 줄넘김을 캐리지 리턴으로 변환합니다.
+
자동 줄넘김을 프린터에 전송합니다.
!
자동 줄넘김을 캐리지 리턴으로 변환합니다.
-N Option 패리티 생성 및 감지가 사용 가능한지 여부를 지정합니다.
+
패리티 생성 및 감지를 사용 가능하게 합니다.
!
패리티 생성 및 감지를 사용 불가능하게 합니다.
-p Option 시스템이 모든 문자를 수정하지 않은채 프린터에 전송할지 -b, -c, -C, -f, -i, -l, -n, -r, -t, -w 및 -W 플래그에 대한 설정에 따라 문자를 변환할지를 지정합니다.
+
모든 문자를 수정하지 않은 채 프린터에 전송하여 다른 설정을 겹쳐씁니다.
!
설정에 따라 문자를 변환합니다.
-P Option 패리티를 지정합니다.
+
홀수 패리티를 지정합니다.
!
짝수 패리티를 지정합니다.
-r Option 자동 줄넘김 다음에 캐리지 리턴을 추가해야 되는지 지정합니다.
+
자동 줄넘김 다음에 캐리지 리턴을 전송합니다.
!
캐리지 리턴을 자동 줄넘김 다음에 전송하지 않습니다.
-s Number Number 변수가 비트 수인 경우, 문자 크기를 선택합니다. Number 변수의 값은 5, 6, 7 또는 8이 될 수 있습니다. 문자 크기에 대한 자세한 정보는 termio.h 특수 파일을 참조하십시오.
-S Option 문자당 정지 비트의 수를 지정합니다.
+
문자당 2 정지 비트
!
문자당 1 정지 비트
-t Option 탭의 확장 여부를 지정합니다.
+
탭을 확장하지 않습니다.
!
탭을 8 위치 경계로 확장합니다.
-T Number 시간종료 기간을 Number 변수가 지정한 초 수로 설정합니다. Number 변수의 값은 정수여야 합니다.
-w Number Number 변수가 지정한 열 수를 인쇄합니다. Number 변수의 값은 정수이어야 합니다.
-W Option 지정된 폭을 벗어난 문자를 다음 행으로 랩하고 개행 문자 다음에 ...(점 3개)을 인쇄하는지 여부를 지정합니다.
+
지정된 폭을 벗어난 문자를 다음 행에 랩하고 개행 문자 다음에 ...(점 3개)을 인쇄합니다.
!
지정된 폭을 벗어난 문자를 절단합니다.
예제
/dev/lp0 프린터에 대한 현재 프린터 설정을 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
splp
프린터 설정을 변경하려면 다음과 같이 입력하십시오.
splp -w 80 -W + -C +
/dev/lp0 프린터 설정을 80열 용지로 변경합니다(-w 80 플래그). 폭이 80열 이상인 각 행을 두 번째 행(-W+ 플래그)에 랩하고 모든 영문자를 대문자(-C+ 플래그)로 인쇄합니다.
파일
/dev/lp* 프린터 속성 파일이 포함되어 있습니다.
/etc/inittab 프린터 구성설정 명령 파일이 포함되어 있습니다.
관련 정보
cat 명령, enq 명령, lp 명령, lpr 명령, qprt 명령.
termio.h 파일.