| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

xhost
xhost xhost 명령 목적 현재 호스트 기계에서 확장된 X-Windows에 액세스하는 사용자를 제어합니다. 구문
xhost [ + | - ] [ Name ]
설명
xhost 명령은 X 서버가 연결을 승인한 기계의 리스트에 호스트 이름을 추가하거나 삭제합니다.
이 명령은 표시장치 연결을 통해 기계에서 수행되어야 합니다. -Host 매개변수를 사용하면 액세스 리스트에서 이름을 제거할 수 있습니다. 액세스 리스트에서 직접 현재 이름을 제거하지 마십시오. 직접 현재 이름을 제거하려는 경우에는 정정하기 전에 시스템을 로그오프하십시오.
변수를 사용하지 않고 xhost 명령을 입력하면 X 서버에 액세스된 현재 호스트 및 액세스가 가능한지 여부를 나타내는 메세지를 나타냅니다.
보안을 위해, 액세스 제어에 영향을 주는 옵션은 호스트 제어를 통해서만 수행될 수 있습니다. 워크스테이션의 경우, 이는 서버와 같은 기계입니다. X 터미널의 경우, 이는 로그인 호스트입니다.
디폴트 값으로 원격 이름을 사용 가능하게 하기 위해 이름을 /etc/X?.hosts 파일에 정의할 수 있습니다. 이때 ?는 사용자가 액세스할 수 있는 표시장치의 번호입니다.
예를 들면, 표시장치 jeanne:0은 jeanne의 디폴트 호스트 이름을 사용하는 시스템 상의 /etc/X0.hosts 파일에 정의된 시스템이 액세스할 수 있습니다. 표시장치 이름과 파일 이름 모두에서, 0은 정의된 원격 시스템이 확장된 X-Windows를 통해 액세스할 수 있는 표시장치 수입니다.
플래그
+Name X 서버 액세스 리스트에 추가할 호스트 이름(더하기 부호는 선택적)을 정의합니다.
-Name X 서버 액세스 리스트에서 제거할 호스트 이름을 정의합니다. 연결 종료는 중단되지 않지만 새로운 연결 시도는 거부됩니다. 현재 기계를 제거할 수 있음에 유의하십시오. 그러나 추가 연결(추가 연결 시도 포함)은 허용되지 않습니다. 국지 연결을 다시 허용하는 유일한 방법은 서버를 재설정하는 것입니다(모든 연결을 중단).
+ 액세스를 무제한으로 지정합니다. 액세스 제어를 종료합니다.
- 액세스 제어를 시작합니다.
완전한 Name은 다음과 같은 family:name 구문을 갖습니다.
inet
인터넷 호스트
local
공백 문자열인 하나의 이름만 포함하고 있습니다.
주: 그룹은 대소문자 구분입니다. 이름 형식이 그룹과 함께 변합니다.