| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

alt_disk_install
alt_disk_install alt_disk_install 명령 목적 mksysb 설치 이미지를 사용하여 대체 디스크를 설치하거나, 현재 수행 중인 시스템을 대체 디스크에 복제합니다. 구문
" 대체 디스크 작성: "
alt_disk_install { -d device | -C} [ -i image.data] [ -s script ] [ -R resolv_conf] [ -D] [ -B] [ -V] [ -r]
[ -p platform ] [ -L mksysb_level ]
[ -b bundle_name ] [ -I installp_flags ]
[-l images_location ] [-f fix_bundle ]
[ -F fixes ] [ -e exclude_list ] [ -w filesets ]
[-n] [-P phase_option ] target_disks...
"대체 디스크 볼륨 그룹 정리:"
alt_disk_install -X
alt_disk_install AIX 4.3.2 이상의 경우:
" 볼륨 그룹 부트 디스크 결정:"
alt_disk_install -q disk
"휴면 상태 볼륨 그룹:"
alt_disk_install -S
"대체 디스크 볼륨 그룹 이름 변경:"
alt_disk_install -v new_volume_group_name disk
"Wake-up 볼륨 그룹:"
alt_disk_install -W disk
"대체 디스크 볼륨 그룹 정리:"
alt_disk_install -X [ volume_group]
설명
alt_disk_install 명령을 통해 기계를 특정 시간 동안 종료시키지 않고도 운영 시스템을 다음 릴리스 또는 유지보수 레벨로 갱신할 수 있습니다. 다음 두 가지 방법으로 시스템을 갱신할 수 있습니다. 별도의 디스크에 mksysb 이미지를 설치하거나 현재의 시스템을 복제한 후 갱신된 내용을 적용할 수 있습니다.
첫번째 기능인 mksysb 설치에는 4.3이나 5.1 mksysb 이미지, 4.3이나 5.1 mksysb 테이프 또는 4.3.3이나 5.1 mksysb CD가 필요합니다. alt_disk_install 명령은 현재 사용 중이지 않은 하나의 디스크 또는 여러 디스크와 함께 호출됩니다.
주: 필요할 경우, 새 디스크를 부트한 다음에 bootlist 명령을 수행하고, 이전 버전의 운영 시스템으로 다시 부트하도록 부트 리스트를 변경할 수 있습니다.
두 번째 기능인, 수행 중인 rootvg 복제를 사용하면, 사용자는 루트 볼륨 그룹의 백업 사본을 작성할 수 있습니다. 이 백업 사본은 rootvg가 실패하는 경우 백업으로 사용되거나, 추가적인 갱신사항을 설치하여 변경할 수 있습니다. 예를 들면, 시스템 4.2.0을 복제한 후 갱신사항을 설치하여 복제된 rootvg를 시스템 4.2.1.0으로 만들 수 있습니다. 이와 같이 하면, 시스템은 수행 중에도 갱신될 수 있고, 새 rootvg에서 부트하면 수행 중인 시스템의 레벨은 4.2.1이 됩니다. 이와 같이 하면, 시스템은 수행 중에도 갱신될 수 있고, 새 rootvg에서 부트하면 수행 중인 시스템의 레벨은 4.2.1이 됩니다. 4.2.1 레벨에 문제가 있으면, bootlist는 4.2.0 디스크로 다시 변경되어 재부트하면 시스템은 4.2.0으로 돌아갑니다. 다른 예를 들면, rootvg를 복제하고 개별적인 교정사항을 적용한 후 시스템을 부트하여 교정사항을 테스트하고 나서, 만약 문제가 있으면 원래의 rootvg로 재부트할 수 있습니다.
현재 alt_disk_install 명령은 시스템 4.1.4.0 및 그 이상의 시스템에서 위의 두 기능을 모두 수행할 수 있습니다. alt_disk_install 명령을 실행하려면 시스템에 bos.alt_disk_install.rte 파일 세트가 설치되어 있어야 하고, 대체 디스크에 mksysb 설치를 수행하려면 bos.alt_disk_install.boot_images 파일 세트도 설치되어 있어야 합니다.
사용되는 mksysb 이미지는 미리 작성되어 있어야 하고, mksysb가 설치될 시스템에 필수적인 모든 장치와 커널 지원을 포함하고 있어야 합니다. 시스템이 새롭게 설치된 디스크로부터 재부트되기 전에는 새로운 장치나 커널 지원은 설치될 수 없습니다.
주: 설치하려는 mksysb의 버전 릴리스 유지보수 레벨은 bos.alt_disk_install.boot_images 파일 세트의 레벨과 일치해야 합니다.
rootvg 볼륨 그룹을 복제할 때, 새로운 부트 이미지가 bosboot 명령으로 작성됩니다. mksysb 이미지를 설치할 때, mksysb의 레벨에 대한 부트 이미지와 플랫폼 유형은 새로운 대체 rootvg의 부트 논리적 볼륨으로 복사됩니다. 시스템이 재부트되면, bosboot 명령은 초기 부트 단계에서 수행되며 시스템은 다시 한번 재부트됩니다. 이것은 방금 복원된 mksysb로 부트 이미지를 동기화하는 것입니다. 그런 다음 시스템은 정규 모드로 부트합니다.
설치가 완료된 후 볼륨 그룹, altinst_rootvg는 연결 해제된 상태로 목표 디스크에 더미로서 남아 있습니다. 연결 변환이 설정되면, 볼륨 그룹은 논리적 볼륨을 가지고 있지 않은 것처럼 보이지만 사실은 논리적 볼륨을 가지고 있습니다. 그러나 논리적 볼륨의 이름이 수행 중인 시스템의 논리적 볼륨과 상충되기 때문에 ODM에서 제거되었습니다. altinst_rootvg 볼륨 그룹을 연결 변환(vary on)하지 말고 정의를 그곳에 더미로서 남겨두는 것이 좋습니다.
alt_disk_install 버전이 4.3.2 이상이 아니면, 새 대체 디스크로부터 시스템을 재부트 한 후에 이전의 rootvg 볼륨 그룹이 lspv 리스트에 나타나지 않습니다.
alt_disk_install 4.3.2 이상의 경우:
새로운 대체 디스크로부터 재부트하고 나면, 이전의 rootvg 볼륨 그룹은 lspv 리스트에 "old_rootvg"로 나타나며 원래 rootvg에 있는 모든 디스크를 포함합니다. 이전의 이 rootvg 볼륨 그룹은 재부트시 연결 변환으로 설정되지 않으며, 반드시 -X flag(즉 alt_disk_install -X old_rootvg)를 사용해서 제거해야 합니다.
원래 rootvg로 복귀할 필요가 있으면, bootlist 명령을 사용하여 원래 rootvg에서 재부트하도록 부트 리스트를 변경합니다.
alt_disk_install 4.3.2 이상의 경우:
어떤 디스크가 고유 볼륨 그룹의 부트 디스크인지 분명하지 않을 경우, -q 플래그를 사용하여 부트 디스크를 판별할 수 있습니다. 이 방법은 볼륨 그룹이 여러 개의 디스크로 이루어지고 부트 리스트를 변경할 필요가 있을 때 유용합니다.
대체 루트 파일시스템은 /alt_inst로 마운트되므로, 다른 파일시스템이 이 접두어(/alt_inst/usr, /alt_inst/var)를 갖게 됩니다. 조정 스크립트를 사용하고 있는 경우라면, 파일시스템은 위와 같은 방식으로 액세스되어야 합니다.
주의: alt_disk_install을 사용하여 대체 rootvg를 생성했지만 더 이상 필요 없거나 alt_disk_install 명령을 사용하려는 경우, altinst_rootvg에서 exportvg를 수행하지 마십시오.
ODM 데이터베이스에서 altinst_rootvg 정의를 제거하려면 단순히 alt_disk_install -X 명령을 수행하십시오. exportvg 명령(또는 reducevg 명령)을 실행할 수 없는 이유는 논리적 볼륨 이름과 파일시스템이 이제 실제 이름을 갖게 되고, exportvg 명령이 실제 rootvg의 /etc/filesystems에서 실제 파일시스템의 스탠자를 제거하기 때문입니다.
실수로 exportvg를 수행하게 되면, 시스템을 재부트하기 전 /etc/filesystems 파일을 재작성하십시오. 시스템은 올바른 /etc/filesystems 파일이 없으면 재부트되지 않습니다.
이 기능은 네트워크 설치 관리자(NIM)를 사용하는 경우에도 사용할 수 있습니다. 더 자세한 정보는 NIM 안내서를 참조하십시오.
alt_disk_install의 AIX 4.3.1 이상은 단계대로 실행할 수 있습니다. 설치는 세 단계로 나눠지며 디폴트는 세 단계를 모두 실행하는 것입니다.
1단계 altinst_rootvg 볼륨 그룹, alt_ "논리적 볼륨", /alt_inst 파일시스템을 작성하고 mksysb 또는 rootvg 데이터를 복원합니다.
2단계 임의의 지정된 조정 스크립트를 수행하며, 갱신사항, 새로운 파일세트, 수정사항 또는 번들을 설치하며, resolv.conf 파일이 지정된 경우 복사하며 NIM 클라이언트가 지정된 경우 남아있도록 파일을 복사합니다.
3단계 /alt_inst 파일시스템을 마운트 해제하고, 파일시스템 및 논리적 볼륨의 이름을 변경하고, alt_ logical 볼륨을 제거하고, ODM 이름을 지정하고, altinst_rootvg의 연결을 해제합니다. 부트 리스트를 설정하고 지정된 경우 재부트합니다.
각 단계를 따로 수행하거나, 1단계와 2단계를 함께 또는 2단계와 3단계를 함께 수행할 수 있습니다. 2단계는 3단계가 수행되기 전에 여러 번 수행될 수 있습니다.
사용 가능한 rootvg인 볼륨 그룹을 가져 오려면 3단계를 수행해야 합니다. 단계 1과 2를 수행할 때는 /alt_inst 파일시스템이 그대로 마운트되어 있습니다.
단계 1 및/또는 단계 2를 수행했고, 처음부터 다시 시작(altinst_rootvg 제거)하려는 경우에는 alt_disk_install-x 명령을 실행하여 정리하십시오.
alt_disk_install 4.3.2 이상의 경우:
원래 rootvg와 새 대체 디스크 사이에 데이터 액세스가 필요한 경우, -W 플래그를 사용하여 비부트 볼륨 그룹에서 볼륨 그룹을 "wake-up"할 수 있습니다. "wake-up"으로 볼륨 그룹이 alt_disk_install 1단계를 지난 상태가 됩니다(즉, /alt_inst 파일시스템이 마운트됨).
주: "wake-up"이 수행된 볼륨 그룹은 "altinst_rootvg"로 이름이 바뀝니다.
제한사항
수행 중인 시스템의 운영 시스템 버전은 "wake-up"을 수행하는 볼륨 그룹의 운영 시스템 버전과 같거나 그 이상이어야 합니다. 즉, "altinst_rootvg"에서 부트하여 "old_rootvg"를 "wake-up"해야 합니다.
예를 들면, 대체 디스크는 4.1.5 실행 시스템에서 alt_disk_install 4.3.3 mksysb로부터 작성됩니다. 두 볼륨 그룹 사이에서 데이터에 액세스하려면, 4.3.3 대체 디스크로부터 부트하여 4.1.5 "old_rootvg" 볼륨 그룹을 "wake-up"해야 합니다.
이러한 제한은 jfs 로그 항목의 비호환성 때문입니다. 더 높은 운영 시스템 버전이 들어 있는 볼륨 그룹을 "wake-up"할 수 있지만, 그 볼륨 그룹은 시스템 rootvg이 될 수는 없습니다. 그럴 경우, 볼륨 그룹은 볼륨 그룹에서 "wake-up"을 수행 중일 때 이전 버전의 운영 시스템 rootvg가 해석할 수 없는 jfs 로그 항목을 만들게 됩니다. JFS 로그 항목은 대개 재부트 이전에 마운트가 해제되지 않았던 파일 시스템에 대해 존재합니다. /,/usr이 그 예입니다.
FORCE 환경 변수를 "yes"로 설정하지 않을 경우, alt_disk_install 명령은 더 높은 버전의 운영 시스템이 있는 볼륨 그룹에서 "wake-up"의 실행을 허용하지 않습니다.
주의: 더 높은 버전의 운영 시스템이 있는 볼륨 그룹에서 FORCE "wake-up"을 시도할 경우, 수행 중인 운영 시스템 및 "waking" 볼륨 그룹이 시스템 rootvg이면, 오류가 발생합니다.
더 이상 데이터 액세스가 필요하지 않으면, -S 플래그를 사용하여 볼륨 그룹을 휴면 상태로 할 수 있습니다.
주: "wake-up"이 수행된 볼륨 그룹은 부트되어 rootvg로 사용되기 전에 "휴면 상태"이어야 합니다.
플래그
-B mksysb나 복제 후 수행되지 않는 bootlist를 지정합니다. 이 플래그를 설정하면, -r 플래그는 사용할 수 없습니다.
-C rootvg를 복제합니다.
주: -d 및 -C는 상호 배타적입니다.
-d device device의 값은 다음과 같습니다.
테이프 장치 - 예를 들어, /dev/rmt0
또는
파일 시스템의 mksysb 이미지의 경로 이름.
주: -d 및 -C는 상호 배타적입니다.
-D 디버그를 사용합니다(-x 출력 설정).
-i image.data 디폴트로 지정된 mksysb 이미지나 rootvg로부터 작성된 image.data 대신 사용할 선택적 image.data 파일입니다. image.date 파일 이름은 /tmp/my_image.data와 같이 전체 경로 이름이어야 합니다.
alt_disk_install 4.3.2 이상의 경우:
특정 논리적 볼륨을 고유의 목표 디스크에 위치시켜야 하는 경우, 이 볼륨이 사용자 지정 image.data 파일의 논리적 볼륨 LV_SOURCE_DISK_LIST 필드에 주석으로 들어가야 됩니다.
-p platform 이 플래그는 디스크 부트 이미지의 이름을 작성하기 위해 사용하는 플랫폼을 나타냅니다. 디스크 부트 이미지의 이름은 이 기능을 지원하고자 하는 공급자에 의해 제공됩니다. 디폴트 값은 AIX 4.1에서 bootinfo -T 명령 또는 AIX 4.2에서 bootinfo -p 명령의 실행으로 발견된 수행 중인 시스템의 플랫폼입니다. 이 플래그는 mksysb 설치에만 유효합니다(-d 플래그).
-Pphase 이 alt_disk_install의 호출 중 실행할 phase. 유효한 값은 1, 2, 3, 12, 23 또는 all입니다.
12 - 단계 1 및 2를 수행합니다.
23 - 단계 2 및 3을 수행합니다.
all - 세 가지 모든 단계를 수행합니다.
-r alt_disk_install 명령이 완료될 때 새 디스크로부터 재부트하도록 지정합니다.
-R resolv_conf mksysb가 복원되거나 rootvg가 복제된 후, 기존의 resolv.conf 파일을 대체하기 위한 파일. resolv_conf에는 전체 경로 이름을 사용해야 합니다.
-s script mksysb 설치나 rootvg 복제가 종료될 때 수행될 선택적 조정 스크립트입니다. 이 파일은 실행 가능한 파일이어야 합니다. 이 스크립트는 /alt_inst 파일시스템이 마운트되기 전에, 수행 중인 시스템에서 호출됩니다. 이 스크립트는 수행 중인 시스템에서 /alt_inst 파일시스템을 마운트 해제하기 전에 호출되므로, 재부트하기 전에 수행 중인 시스템에서 /alt_inst 파일시스템으로 파일을 복사할 수 있습니다. 논리적 볼륨 이름이 rootvg와 일치되도록 변경되고 새로운 대체 rootvg를 사용해 시스템을 재부트할 때까지 또는 altinst_rootvg에서 "wake-up"을 수행할 때까지 이 이름에 액세스할 수 없으므로, 이 방법이 대체 파일시스템의 파일을 복사하거나 수정할 수 있는 유일한 기회입니다. script의 전체 경로 이름을 사용해야 합니다.
-V 상세한 출력을 화면에도 보여줍니다. 이 플래그는 rootvg 복제를 위해 백업되는 파일을 보여줍니다. mksysb alt_disk_installs에 대해 복원되는 파일도 보여줍니다.
-L mksysb_level 이 레벨은 플랫폼 유형과 결합되어, 예를 들어, rspc_4.3.0_boot를 사용하기 위한 부트 이미지의 이름을 작성합니다. V.R.M. 형식이어야만 하고, 디폴트는 AIX 4.3입니다. mksysb 이미지는 이 레벨과 비교하여 동일한지 여부가 검사됩니다.
-n NIM 클라이언트가 남아 있습니다. /.rhosts 및 /etc/niminfo 파일은 대체 rootvg의 파일시스템에 복사됩니다.
-X ODM 데이터베이스에서 altinst_rootvg 볼륨 그룹 정의를 제거하는 것. 결과로 볼륨 그룹에 대한 lspv 리스트가 "없음"이 복귀됩니다. 그렇다고 볼륨 그룹에서 실제 데이터가 제거되는 것은 아닙니다. 그러므로 사용자가 부트 리스트를 재설정하면, 계속해서 해당 볼륨 그룹으로부터 재부트할 수 있습니다.
alt_disk_install 4.3.2 이상인 경우, 지정된 볼륨 그룹 이름 ODM 데이터베이스 정의 제거에 이 플래그를 사용할 수 있는데, -X old_rootvg가 그 예입니다.
다음의 플래그는 rootvg를 복제할 때만 사용이 유효합니다(-C).
-b bundle_name rootvg 복제 후 설치될 패키지나 파일 세트의 리스트가 있는 선택적 파일의 경로 이름입니다. 이 옵션을 사용하려면 -l 플래그도 사용되어야 합니다.
-e exclude_list rootvg를 복제할 때 사용할 선택적 exclude.list입니다. 제외 규칙은 grep 명령의 패턴 일치 규칙을 따릅니다. exclude_list는 전체 경로 이름을 사용해야 합니다.
주: 백업에서 일정한 파일을 제외시키려면, ASCII 편집기로 /etc/exclude.rootvg 파일을 만들고 나서 시스템 백업 이미지에 포함시키지 않으려는 파일 이름 패턴을 입력하십시오. 이 파일의 패턴이 grep 명령의 패턴 대응 규약으로 입력되어 백업에서 제외시킬 파일들이 결정됩니다. /etc/exclude.rootvg 파일에 나열된 있는 파일을 제외시키려면, 제외 파일 필드를 선택한 다음 탭 키를 한 번 눌러 디폴트 값을 예로 변경하십시오.
예를 들면, scratch라는 디렉토리의 모든 내용을 제외시키려면 다음과 같이 제외 파일을 편집하십시오.
/scratch/
예를 들면, /tmp라는 디렉토리의 내용을 제외시키고 경로 이름에 /tmp을 갖는 기타 디렉토리는 제외시키지 않으려면 다음과 같이 제외 파일을 편집하십시오.
^./tmp/
현재 작업 디렉토리(.)에 대한 상대 경로로 모든 파일이 백업됩니다. 행의 맨앞에 있는 문자열에서 탐색 결과와 일치하는 파일이나 디렉토리를 제외시키려면, 탐색 문자열의 첫번째 문자로 ^를 사용하고 그 뒤에 .와 제외시킬 파일 이름 또는 디렉토리를 사용합니다.
제외되는 파일 이름이나 디렉토리가 다른 파일 이름이나 디렉토리의 부분 문자열인 경우, ^.를 사용하여 행의 시작 부분부터 탐색을 시작해야 함을 나타내고, $를 사용하여 행의 끝에서 탐색을 종료해야 함을 나타내십시오.
-f fix_bundle rootvg 복제 후 설치될 APAR 리스트가 있는 선택적 파일입니다. 이 옵션을 사용하려면 -l 플래그도 사용되어야 합니다.
-F fixes rootvg 복제 후 설치될 APAR(예를 들면, "IX123456")의 선택적 리스트입니다. 이 옵션을 사용하려면 -l 플래그도 사용되어야 합니다.
-I installp_flags 새 파일 세트를 복제된 alt_inst_rootvg에 갱신하거나 설치할 때 사용되는 플래그입니다. 디폴트 플래그: "-acgX" -l 플래그는 이 옵션과 함께 사용되어야 합니다.
-l images_location rootvg 복제 후 적용할 installp 이미지나 갱신의 위치입니다. 이것은 디렉토리 전체 경로 이름 또는 장치 이름(예를 들면, /dev/rmt0)이 될 수 있습니다.
-w filesets rootvg 복제 후 설치할 파일 세트 리스트입니다. 이 옵션을 사용하려면 -l 플래그도 사용되어야 합니다.
다음 플래그는 alt_disk_install 버전 4.3.2 이상에서 사용할 수 있습니다.
-q disk 볼륨 그룹 부트 디스크 이름을 복귀하는 데 사용됩니다. 이는 대체 파일로부터 재부트한 다음, "old_rootvg" 볼륨 그룹에 있는 여러 개의 디스크에서 부트 디스크를 판별하려고 할 때, 특히 유용합니다.
-S 볼륨 그룹을 "휴면 상태"로 합니다. 이는 볼륨 그룹 "wake-up"(-W) 이후에 사용됩니다.
-vnew_volume_group_namedisk 대체 디스크 볼륨 그룹의 이름을 바꾸는 데 사용됩니다. 이는 복수 볼륨 그룹에 여러 개의 대체 디스크를 작성할 때 특히 유용하며, 이름을 식별해야 합니다.
-W disk rootvg와 대체 디스크 rootvg 사이의 데이터 액세스를 위해 볼륨 그룹을 "wake-up"하는 데 사용됩니다.
주: "wake-up"이 수행된 볼륨 그룹은 "altinst_rootvg"로 이름이 바뀝니다.
제한사항
수행 중인 시스템의 운영 시스템 버전은 "wake-up"을 수행하는 볼륨 그룹의 운영 시스템 버전과 같거나 그 이상이어야 합니다. 즉, "altinst_rootvg"에서 부트하여 "old_rootvg"를 "wake-up"해야 합니다.
매개변수
target_disks 대체 rootvg를 작성할 목표 디스크의 이름을 지정합니다. 디스크는 어떠한 볼륨 그룹 정의도 포함하고 있지 않아야 합니다. lspv 명령은 디스크가 볼륨 그룹 None에 속한 것으로 표시해야 합니다.
예제
수행 중인 4.2.0 rootvg를 hdisk3에 복제하고 갱신사항을 적용하여 복제된 rootvg을 4.2.1 레벨로 만들려면, 다음과 같이 실행하십시오.
alt_disk_install -C -F 4.2.1.0_AIX_ML -l /updates hdisk3
bootlist는 다음 재부트시 hdisk3으로부터 부트하는 것으로 설정됩니다.
4.3 mksysb 이미지를 hdisk3에 설치하고, 재부트하기 전 몇몇 사용자 파일을 대체하기 위해 조정된 스크립트(/home/myscript)를 수행하려면, 다음과 같이 실행하십시오.
alt_disk_install -d /mksysb_images/4.3_mksysb -s /home/myscript hdisk3
새로운 대체 디스크로부터 부트한 다음 원래 rootvg ODM 데이터베이스 항목을 제거하려면 다음과 같이 입력하십시오.
alt_disk_install -X old_rootvg
원래 rootvg에 대한 lspv 리스트가 "없음"으로 변경됩니다. 따라서 새 볼륨 그룹이 이들 디스크에 작성될 수 있습니다.
물리적 볼륨이 여러 개인 볼륨 그룹에 대한 부트 디스크를 결정하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
alt_disk_install -q hdisk0
보기
# lspv
hdisk0 00006091aef8b687 old_rootvg
hdisk1 00076443210a72ea rootvg
hdisk2 0000875f48998649 old_rootvg
# alt_disk_install -q hdisk0
hdisk2
이 경우 "old_rootvg"의 부트 디스크는 실제로 hdisk2입니다. 그러므로 사용자의 부트 리스트를 hdisk2로 재설정하고, 원래 rootvg 볼륨 그룹으로 재부트할 수 있습니다.
alt_disk_install 볼륨 그룹 이름을 수정하려면 다음과 같이 입력하십시오.
alt_disk_install -v alt_disk_432 hdisk2
보기
# lspv
hdisk0 00006091aef8b687 rootvg
hdisk1 00000103000d1a78 rootvg
hdisk2 000040445043d9f3 altinst_rootvg
hdisk3 00076443210a72ea altinst_rootvg
hdisk4 0000875f48998649 None
hdisk5 000005317c58000e None
# alt_disk_install -v alt_disk_432 hdisk2
#lspv
hdisk0 00006091aef8b687 rootvg
hdisk1 00000103000d1a78 rootvg
hdisk2 000040445043d9f3 alt_disk_432
hdisk3 00076443210a72ea alt_disk_432
hdisk4 0000875f48998649 None
hdisk5 000005317c58000e None
새로운 대체 디스크로 부트한 다음에 원래 rootvg를 "wake-up"하려면 다음과 같이 입력하십시오.
alt_disk_install -W hdisk0
보기
# lspv
hdisk0 000040445043d9f3 old_rootvg
hdisk1 00076443210a72ea rootvg
# alt_disk_install -W hdisk0
# lspv
hdisk0 000040445043d9f3 altinst_rootvg
hdisk1 00076443210a72ea rootvg
이 때, "altinst_rootvg" 볼륨 그룹이 연결 변환되고, /alt_inst 파일시스템은 마운트됩니다.
"wake-up"이 수행된 볼륨 그룹을 "휴면 상태"하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
alt_disk_install -S
보기
# lspv
hdisk0 000040445043d9f3 altinst_rootvg
hdisk1 00076443210a72ea rootvg
# alt_disk_install -S
# lspv
hdisk0 000040445043d9f3 altinst_rootvg
hdisk1 00076443210a72ea rootvg
"altinst_rootvg"이 더 이상 연결 변환되지 않고, /alt_inst 파일시스템도 더 이상 마운트되지 않습니다. "altinst_rootvg" 볼륨 그룹의 이름이 다시 "old_rootvg"로 바뀌어야 할 경우, "-v" 플래그를 사용하여 바꿀 수 있습니다.
파일
/usr/sbin/alt_disk_install alt_disk_install 명령을 포함하고 있습니다.
관련 정보
bootlist, nim, lspv, bosboot 명령.