| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

piolsvp
piolsvp piolsvp 명령 목적 시스템의 가상 프린터를 나열합니다. 구문
piolsvp { -q | -v | -Q | -p | -A } [ -n AttachmentField ]
piolsvp -P Queue [ : QueueDevice ] -n AttachmentField
piolsvp -P Queue -d
piolsvp -N AttachmentType -n AttachmentField
설명
piolsvp 명령은 시스템의 가상 프린터와 접속 유형을 나열합니다. piolsvp 명령은 가상 프린터에 대해 대기행렬과 대기행렬 장치 중 하나를 표시합니다.
대기행렬 및 대기행렬 장치의 나열 순서는 /etc/qconfig 파일에서 사용된 순서와 동일합니다.
파일
-A 모든 접속 유형 및 그 접속 유형에 대한 설명을 표시합니다. /usr/lib/lpd/pio/etc 디렉토리의 .attach 및 .config 파일은 모든 접속 유형을 정의합니다.
-d 주어진 대기행렬과 관련된 대기행렬 장치를 표시합니다.
-nAttachmentField 접속을 위한 필드 이름을 지정합니다. 필드 이름은 일반적으로 SMIT 선택기 이름입니다. 가능한 AttachmentField 변수 값은 다음과 같습니다.
submit_job
add_queue
add_printer
remove_queue
printer_conn
change_queue
change_filters
-n 및 -A 플래그가 지정되면, 접속 파일에 지정된 접속 필드 값이 있는 접속 유형만 표시됩니다. 접속 정의는 접속 유형 .attach 명명 규칙으로 파일에 보관됩니다. .attach 파일은 /usr/lib/lpd/pio/etc 디렉토리에 들어 있습니다.
-n 플래그가 -q 또는 -v 플래그와 함께 지정되는 경우, 정의된 접속 유형에 속하는 대기행렬과 대기행렬 장치 쌍만 표시됩니다. 정의된 접속 유형에는 정의 파일에 할당된 필드 값이 있습니다.
-n 플래그가 -P 플래그와 함께 지정되면, SMIT 선택기 이름이 표시됩니다. -n 및 -P 플래그를 함께 사용하면, 대기행렬 장치 이름과 접속 유형도 표시됩니다.
-n 플래그가 -N 플래그와 함께 지정되는 경우, SMIT 선택기 이름은 지정된 접속 필드와 접속 유형에 대해 표시됩니다.
-N 접속 유형을 표시합니다. 주어진 접속 필드와 관련된 SMIT 선택기 이름이 표시됩니다.
-p 시스템의 모든 대기행렬과 대기행렬 장치 쌍을 표시하고, 각각의 대기행렬과 대기행렬 장치 쌍에 대한 설명을 제공합니다. 다중 대기행렬 장치를 가지는 대기행렬이 있는 경우에는 최초 대기행렬-대기행렬의 대기행렬 이름만 표시됩니다.
-P 정보가 표시될 대기행렬 이름 또는 대기행렬 장치 이름을 지정합니다. 그 정보는 대기행렬 장치 이름과 접속 유형, SMIT 선택기 값 이름으로 구성되어 있습니다.
-q 시스템의 모든 대기행렬을 표시합니다. -q 플래그도 하나 이상의 장치를 가지는 대기행렬에 대한 대기행렬-장치 쌍을 표시합니다.
-Q 시스템의 모든 대기행렬을 표시합니다. -Q 플래그는 대기행렬 장치 쌍을 나열하지 않습니다. 대기행렬 장치 쌍을 나열하려면, -q 플래그를 사용하십시오.
-v 가상 프린터가 있는 대기행렬에 대한 모든 대기행렬-장치 쌍을 표시합니다.
예제
시스템의 모든 인쇄 대기행렬을 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piolsvp -q
이 명령의 출력은 다음과 같습니다.
e4019a 4019 (IBM ASCII)
d3816 IBM 3816 Page Printer
ena_asc 4029 (IBM ASCII)
ena_gl 4029 (Plotter Emulation)
ena_pcl 4029 (HP LaserJet II Emulation)
ena_ps 4029 (PostScript)
hplj2 Hewlett-Packard LaserJet II
tstx 4216-31 (Proprinter XL Emulation)
e4019ps 4019 (PostScript)
4019lxxa 4029 (PostScript)
4019lxxa:lxx 4029 (PostScript)
40191xxa:rkmlxx 4019 (IBM ASCII)
4019lxxa:rkmlxxl 4019 (IBM ASCII)
시스템의 모든 가상 프린터를 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piolsvp -v
이 명령의 출력은 다음과 같습니다.
#QUEUE DEVICE DESCRIPTION
e4019a e4019 4019 (IBM ASCII)
d3816 ena3816 IBM 3816 Page Printer
ena_asc ena 4029 (IBM ASCII)
ena_gl ena 4029 (Plotter Emulation)
ena_pcl ena 4029 (HP LaserJet II Emulation)
ena_ps ena 4029 (PostScript)
hplj2 lxx Hewlett-Packard LaserJet II
tstx lxx 4216-31 (Proprinter XL Emulation)
e4019ps e4019 4019 (PostScript)
4019lxxa lxx 4029 (PostScript)
4019lxxa rkmlxx 4019 (IBM ASCII)
40191xxa rkmlxx 4019 (IBM ASCII)
시스템의 모든 대기행렬을 나열하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piolsvp -Q
이 명령의 출력은 다음과 같습니다.
e4019a 4019 (IBM ASCII)
d3816 IBM 3816 Page Printer
ena_asc 4029 (IBM ASCII)
ena_gl 4029 (Plotter Emulation)
ena_pcl 4029 (HP LaserJet II Emulation)
ena_ps 4019 (PostScript)
hplj2 Hewlett-Packard LaserJet II
tstx 4216-31 (Proprinter XL Emulation)
e4019ps 4019 (PostScript)
4019lxxa 4029 (PostScript)
add_queue SMIT 선택기용으로 지정된 SMIT 선택기 값이 있는 모든 접속 유형을 나열하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piolsvp -A -nadd_queue
이 명령의 출력은 다음과 같습니다.
#ATTACHMENT TYPE DESCRIPTION
local Local Attached
remote Remote Attached
ascii ASCII Terminal Attached
other Generic Backend Attached
4019lxxa 대기행렬에 대한 정보를 나열하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piolsvp -P4019lxxa -n add_queue
이 명령의 출력은 다음과 같습니다.
lxx xsta sm_xsta_addq_sel
원격 접속용 SMIT 선택기 값을 나열하려면 다음과 같이 입력하십시오.
piolsvp -Axst -nadd_queue
이 명령의 출력은 다음과 같습니다.
sm_xsta_addq_sel
파일
/usr/lib/lpd/pio/etc/piolsvp piolsvp 명령을 포함합니다.
/etc/qconfig 구성설정 파일을 포함합니다.
/var/spool/lpd/pio/@local/custom/* 설정된 가상 프린터 속성 파일을 포함하고 있습니다.
/usr/lib/lpd/pio/etc/*.attach 접속 유형 파일을 포함합니다.
관련 정보
piobe 명령, qprt 명령