| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

ct
ct ct 명령 목적 접속된 터미널을 다이얼하고 로그인 처리를 명령합니다. 구문
ct [ -h ] [ -sSpeed ] [ -v ] [ -wNumber ] [ -xNumber ] TelephoneNumber ...
설명
ct 명령은 3161과 같은 원격 터미널상의 사용자가 연결의 각 끝에 있는 모뎀에 접속된 전화 회선을 통해 워크스테이션과 통신할 수 있게 하는 기본 통신망 유틸리티(BNU) 명령입니다. 그래서 원격 터미널의 사용자가 워크스테이션에 로그인하여 작업할 수 있습니다.
국지 시스템의 사용자는 원격 터미널에 접속된 모뎀을 호출하는 해당 전화번호로 ct 명령을 발행합니다. 연결이 되면 ct 명령에서 원격 터미널에 표시되는 로그인 프롬프트를 발행합니다. 원격 터미널의 사용자가 프롬프트에 로그인 이름을 입력하고 새로운 쉘을 엽니다. 그런 다음 원격 터미널의 사용자는 국지 사용자와 마찬가지로 워크스테이션 작업을 진행할 수 있습니다.
ct 명령은 다음 상황에서 유용합니다.
사용자 작업이 오프된 사이트는 엄격하게 감독된 조건 아래에서 국지 시스템과 통신해야 하며 국지 사용자는 워크스테이션의 전화번호를 폐쇄하지 않으려 할 수 있습니다. 국지 시스템이 원격 터미널을 접촉하기 때문에, 원격 사용자는 국지 시스템의 전화번호를 알 필요가 없습니다. 추가로, ct 명령을 발행하는 국지 사용자는 원격 사용자의 작업을 모니터할 수 있습니다.
연결 비용은 국지 사이트 또는 호출 워크스테이션의 특정 계정에 청구됩니다. 원격 사용자가 적절한 액세스 사용권한을 갖고 접속된 모뎀에서 전송 요청을 할 수 있는 경우, 그 사용자는 수신자 부담과 같은 결과를 가질 수 있습니다. 원격 사용자가 지정한 국지 시스템을 호출하고, 로그인하고, 원격 터미널의 전화번호로 ct 명령을 발행하지만 -h 플래그는 설정하지 않습니다. 국지 시스템은 초기 링크를 끊어서 원격 터미널이 수신 호출에 대해 무료가 되게 한 후 원격 터미널에 접속된 모뎀을 다시 호출합니다.
사용 가능한 회선이 없을 경우 ct 명령은 결과에 대한 메세지를 표시하고 국지 사용자가 1분간 기다릴 수 있는지 묻습니다. 응답이 no일 경우, ct 명령은 접속을 끊습니다. 국지 사용자가 사용 가능 회선을 기다리기 원하는 경우, ct 명령은 대기할 시간을 분 단위로 입력하도록 프롬프트를 표시합니다. ct 명령으로 연결이 구축될 때까지 또는 설정된 시간이 경과할 때까지 지정된 전화번호를 계속 다이얼하도록 지시할 수 있습니다.
ct 접속을 구축하기 위해서, 원격 사용자는 일반 전화 통화로 국지 사용자와 접촉하고 국지 사용자에게 ct 명령을 발행할 것을 요청합니다. 그러나, 그런 접속이 사용자 사이트에서 정기적으로 발생하는 경우, 시스템 관리자는 지정된 국지 시스템이 지정된 특정 시간에 하나 이상의 지정된 터미널에 자동으로 ct 명령을 발행하는 방법으로 BNU(기본 통신망 유틸리티)를 설정하는 것이 편리할 것입니다.
주:
ct 명령을 발행하기 전에 원격 터미널이 전화에 응답할 수 있는 모뎀에 접속되어 있는지 확인하십시오.
ct 명령을 발행한 사용자에게 루트 권한이 없을 경우 연결에 사용된 포트는 공유 또는 지연모드 포트여야 합니다. 그렇지 않으면, 원격 로그인이 이루어지지 않습니다. 공유 및 지연모드 포트에 대한 자세한 내용은 pshare와 pdelay 명령을 참조하십시오. 추가로, ct 명령이 공유 또는 지연 모드 포트에서 성공적으로 수행되기 위해서는, 명령을 호출하는 사용자가 유닉스 시스템간 통신 프로그램(UUCP) 사용자 그룹의 멤버이어야 합니다.
ct 명령은 BNU cu 명령만큼 융통성 있지 않습니다. 예를 들면, ct 명령을 통해 원격 시스템에 연결되어 있는 동안에는 국지 시스템에서 명령을 발행할 수 없습니다. 그러나, ct 명령은 cu 명령으로 사용할 수 없는 두 기능이 있습니다.
사용자는 연결이 확립되거나 설정한 시간이 경과될 때까지 지정한 전화번호로 전화를 계속 걸도록 ct 명령을 구성할 수 있습니다.
한 번에 둘 이상의 전화번호를 지정하여 연결이 회선 중 하나에서 구축될 때까지 각 모뎀을 계속 다이얼하도록 ct 명령에 지시할 수 있습니다.
국지 사용자가 명령행에 번호를 하나 이상 입력하여 대체 전화걸기 경로를 지정한 경우 ct 명령은 해당 속성을 가진 사용 가능한 행을 찾거나 항목을 모두 시도할 때까지 BNU Devices 파일(기본적으로 /etc/uucp/Devices 파일)에 나열된 각 행을 시도합니다. 사용 가능한 회선이 없는 경우, ct 명령은 기다려야 하는지를 묻고, 그럴 경우, 몇 분간 기다려야 하는지를 묻습니다. ct 명령은 지정된 시간이 지날 때까지 일분 간격으로 다이얼 프로그램을 엽니다. 국지 사용자는 명령을 입력할 때 -wNumber 플래그로 시간을 지정하여 이 프롬프트를 겹쳐쓸 수 있습니다.
사용자가 로그오프한 후, ct 명령은 재연결 옵션을 갖는 원격 터미널상의 사용자를 프롬프트합니다. 시스템은 새 로그인 프롬프트를 표시하거나 회선을 삭제할 수 있습니다.
플래그
-h ct 명령이 들어오는 호출에 응답하기 위해 현재 행을 중지하지 못하게 합니다.
-sSpeed 데이터가 전송되는 속도를 지정합니다. 디폴트는 1200 보오(baud)입니다.
-v ct 명령이 표준 오류 출력으로 수행 중인 내러티브를 전송하게 합니다.
-wNumber ct 명령이 회선을 기다리는 최대 시간(분)을 지정합니다. 연결이 구축되거나 지정된 시간이 경과할 때까지 명령은 1분 간격으로 원격 모뎀을 다이얼합니다.
-xNumber 디버깅을 시작합니다. 디버깅은 국지 시스템상의 표준 오류 출력에 명령의 실행에 관한 상세한 정보를 표시합니다. Number 변수는 디버깅 레벨을 지정하며 0 -9 사이의 단일 숫자입니다. 권장 디버깅 레벨은 9입니다.
TelephoneNumber 원격 터미널에 접속되는 모뎀의 전화번호를 지정합니다. TelephoneNumber 변수는 0부터 9까지의 숫자, 지연을 표시하는 -(빼기 부호), 보조 다이얼 톤을 표시하는 =(등호), *(별표) 및 #(파운드 기호)를 포함할 수 있습니다. 전화번호는 최대 21자를 포함할 수 있습니다.
예제
내부 전화번호로 원격 터미널에 접속된 모뎀을 다이얼하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
ct 41589
4-1589번의 내부 전화번호가 다이얼됩니다. -(하이픈)은 생략할 수 있습니다. 시스템이 다음과 같이 응답합니다.
Allocated dialer at 1200 baud
Confirm hang_up? (y to hang_up)
국지 전화번호로 원격 터미널에 접속된 모뎀을 다이얼하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
ct -w3 9=5553017
ct 명령은 555-3017의 국지 전화번호로 전화겁니다. 여기서 외부로 전화를 걸려면 9를 눌러야 합니다. ct 명령이 회선을 기다리는 최대 시간(분)으로 3분 대기가 지정됩니다.
장거리 전화번호로 원격 터미널에 접속된 모뎀을 다이얼하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
ct -w5 9=12345557003
이 명령은 1-234-555-7003의 장거리 전화번호로 전화를 겁니다. 여기서 외부로 전화를 걸려면 9를 눌러야 합니다. ct 명령이 회선을 기다리는 최대 시간(분)으로 5분 대기가 지정됩니다.
파일
/usr/bin/ct ct 명령이 있습니다.
/etc/uucp/Devices 사용 가능 장치에 대한 정보를 나열합니다.
/etc/uucp/Dialcodes 다이얼링 코드 약어가 있습니다.
/etc/uucp/Dialers 모뎀 다이얼 프로그램을 정의합니다.
/etc/uucp/Systems 액세스 가능한 원격 시스템을 나열합니다.
/etc/uucp/Sysfiles Systems, Devices 및 Dialers 파일로 사용할 대체 파일을 지정합니다.
관련 정보
cu 명령, pdelay 명령, pshare 명령, tip 명령.