| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

plotgbe
plotgbe plotgbe 명령 목적 플로터 장치에 HP-GL 파일을 플로트합니다. 구문
/usr/lpd/plotgbe [ -fr=X ] [ -noin ] File
설명
plotgbe 명령은 플로터 장치에 HP-GL 파일을 플로트하는 백엔드 프로그램입니다. 플로터 장치는 5080 접속 어댑터를 통해 5085/5086 워크스테이션에 접속되어야 합니다. plotgbe 명령을 사용하려면, plotgbe 백엔드 프로그램에 대해 인쇄 대기행렬을 정의해야 합니다. SMIT 명령을 사용하여 plotbge 백엔드를 지정하는 플로터 대기행렬을 추가하는 방법은 "Adding Plotter Support with 5080"을 참조하십시오.
plotgbe 명령은 qdaemon 프로세스에서 호출됩니다. 이 명령은 명령행에 입력하면 안됩니다. 플로터에 대한 특정 인쇄 요청에 필요한 모든 옵션은 인쇄 작업을 요청하는 데 사용되는 명령과 함께 plotgbe 명령으로 패스되어야 합니다. enq 명령의 경우, -o 플래그를 사용하여 처리할 plotgbe 백엔드로 옵션을 패스하십시오.
plotgbe 백엔드 명령은 플로터 초기화 및 플로터 스케일링을 위해 적절한 HP-GL 명령도 생성합니다. 이 데이터는 사용자 지정 HP-GL 파일이 전송되기 전에 플로터에 전송됩니다. 따라서, HP-GL 파일에 포함된 모든 스케일링 또는 초기화 명령은 plotgbe 백엔드 명령에서 작성된 명령을 대체합니다.
주: 사용자는 인쇄 요청 명령과 함께 plotgbe 명령으로 전송된 파일에 대한 읽기 액세스 권한을 갖고 있어야 합니다.
파일
-fr=X 다중 프레임 도면의 플로팅을 위해 제공됩니다. 이 옵션은 플로트될 프레임의 X 번호를 작성합니다. 이 때, X는 1부터 9까지의 숫자입니다. 예를 들면, E 규격 역할 미디어에서 20' 도면의 플로팅에는 5 프레임이 필요합니다. 그래서 옵션 fr=5는 plotgbe 백엔드로 전달됩니다.
-noin 디폴트 값으로 재설정하지 않고, 전면 패널 설정을 현재의 플로트에 대해 유효한 상태로 유지할 수 있게 합니다. 일반적으로 플로터의 플로트 페이지를 정의하는 P1 및 P2 위치는 plotgbe 명령에 의해 그 디폴트 위치로 설정됩니다. -noin 비초기화 옵션을 사용하여 디폴트 위치를 대체할 수 있습니다.
예제
파일 longaxis.gl을 plt 플로터 대기행렬로 전송하고 이 파일을 인쇄하는 데 5개의 프레임이 필요하다고 백엔드에 지정하려면 다음과 같이 입력하십시오.
enq -Pplt -o -fr=5 longaxis.gl
파일 plotdata.gl을 plt 플로터 대기행렬로 전송하고 플로트 페이지 위치가 이 파일에 대한 디폴트 값으로 재설정되지 않도록 지정하려면 다음과 같이 입력하십시오.
enq -Pplt -o -noin plotdata.gl
플로트 페이지를 초기화하지 않고 플로터가 2개의 프레임에 도면을 인쇄하도록 지정하여 파일 twoplot.gl을 plt 플로터 대기행렬로 전송하려면 다음과 같이 입력하십시오.
enq -Pplt -o -noin -o fr=2 twoplot.gl
파일
/usr/lpd/plotgbe plotgbe 명령을 포함합니다.
관련 정보
enq 명령, plotlbe 명령, qdaemon 명령