| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

autoconf6
autoconf6 autoconf6 명령 목적 IPv6 네트워크 인터페이스를 부트시에 자동으로 구성설정합니다. 구문
autoconf6 [ -a ] [ -i] [ -s] [ -6] [ -M] [ -O] [ -R] [ -c] [ -v] [ -m main_interface] [interface_name ...]
설명
autoconf6 명령은 부트시 링크 국지 주소를 ND 가능한 네트워크 인터페이스에 지정하기 위해 사용됩니다. autoconf6 명령은 필요할 경우에 루프 백 인터페이스, 자동 터널을 초기화하고, 필요한 일부 라우트를 추가합니다. 또한 새로 구성설정된 이더넷 유사 인터페이스에서 링크 국지 주소 및 자동 tunnelling을 설정하기 위해 언제라도 사용될 수 있습니다.
플래그
-a 수용가능한 모든 인터페이스를 구성설정하고 조사합니다.
-i 인수 리스트에서 인터페이스를 구성하고 조사합니다. -a 및 -i 플래그가 없는 경우 이미 가동된 인터페이스만이 구성설정됩니다.
-m main_interface 주 인터페이스를 지정합니다. no 명령을 main_if6 인수와 함께 사용할 수도 있습니다.
-s SIT 인터페이스 및 IPv4 호환 가능한 프로그램을 설치합니다. 이 플래그가 없는 경우, SIT 인터페이스는 SIT 인터페이스가 이미 가동된 경우에만 구성설정됩니다.
-6 SIT 인터페이스 및 IPv4 호환 가능한 상호 운영 가능성(interoperabiity)은 설치되거나 수정되지 않습니다.
-M (디버그) 기존의 IPv6 멀티캐스트 라우트를 수정하지 마십시오.
-O (디버그) 루프 백 인터페이스를 구성하지 마십시오.
-R (디버그) 디폴트 IPv6 라우트를 설치하지 마십시오.
-c 잘못된 LL 주소를 가진 사람들을 위한 기존 호환성 플래그.
-v 상세한 출력. 프로그램이 현재 수행하고 있는 것과 실패한 내용이 표시됩니다.
interface_name 구성설정해야 하는 인터페이스의 이름을 지정합니다. 이 명령은 -i 플래그와 함께 사용됩니다. -i 플래그를 제공하고 interface_names을 지정하지 않으면 인터페이스가 구성설정되지 않습니다. interface_name을 제공하고 -i 플래그를 지정하지 않으면 사용법에 관한 메세지가 표시됩니다.
메세지
메세지는 autoconf6이 수행한 서로 다른 조치와 autoconf6 명령 수행시 발생한 문제를 나타냅니다.
관련 정보
ifconfig 명령, ndpd-host 명령, ndpd-router 명령, route 명령.