| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

keycfg
keycfg keycfg 명령 목적 전자 모드 스위치를 표시 또는 변경합니다. 구문
keycfg { -d | -c mode }
설명
keycfg 명령은 전자 모드 스위치를 표시 또는 변경하며, 키 모드 스위치 및 모드 스위치를 표시합니다. 키 모드 스위치는 실제 키 상태이며 전자 모드 스위치는 전자 키 상태입니다.
모드 스위치는 시스템 키 위치입니다. 실제 키가 정상 위치에 있을 때, 모드 스위치는 전자 모드 스위치입니다. 실제 키가 정상 위치에 있지 않을 때, 전자 모드 스위치는 무시되며 모드 스위치가 키 모드 스위치입니다.
주:
keycfg 명령은 보통 diag 명령을 통해 액세스됩니다.
keycfg 명령은 마이크로 채널 I/O가 있는 멀티프로세서 시스템에서만 작업합니다. IBM 마이크로 채널 I/O 시스템에는 IBM 7012 모델 G 시리즈, IBM 7013 모델 J 시리즈 및 IBM 7015 모델 R 시리즈 등이 포함됩니다.
플래그
-d 모드 스위치, 키 모드 스위치 및 전자 모드 스위치를 표시합니다.
-c mode 전자 모드 스위치를 변경합니다. mode 매개변수는 다음 중 하나여야 합니다.
normal
전자 모드 스위치를 정상 위치로 설정합니다.
service
전자 모드 스위치를 서비스 위치로 설정합니다.
secure
전자 모드 스위치를 보안 위치로 설정합니다.
예제
전자 모드 스위치를 표시하려면, 다음을 입력하십시오.
keycfg -d
출력은 다음과 유사합니다.
Mode Switch Key Mode Switch Electronic Mode
Switch
service normal service
전자 모드 스위치를 정상 위치로 설정하려면, 다음을 입력하십시오.
keycfg -c normal
출력은 다음과 유사합니다.
Electronic Mode Switch set to normal