| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

topas
topas topas 명령 목적 선택한 국지 시스템 통계를 보고합니다. 구문
topas [ -d number_of_monitored_hot_disks ] [ -h ] [ -i monitoring_interval_in_seconds ] [ -n number_of_monitored_hot_network_interfaces ] [ -p number_of_monitored_hot_processes ] [ -w number_of_monitored_hot_WLM classes ] [ -c number_of_monitored_hot_CPUs ] [ -P | -W ]
설명
topas 명령은 국지 시스템에서의 활동에 대해 선택적 통계를 보고합니다. 명령은 curses 라이브러리를 사용하여 80x25 문자 기반 화면에서 또는 그래프식의 화면에 최소한 동일한 크기의 창에서 열람하기에 적당한 형식으로 출력을 표시합니다. topas 명령은 perfagent.tools 파일세트를 시스템에 설치할 것을 요청합니다.
topas 명령이 플래그 없이 호출된 경우, 마치 다음 명령행과 함께 호출된 것처럼 수행합니다.
topas -d2 -i2 -n2 -p20 -w2 -c2
프로그램은 monitoring_interval_in_seconds 인수에 의해 지정된 간격으로 시스템에서 통계를 추출합니다. 아래의 내용처럼 기본 출력은 두 개의 수정된 부분과 하나의 변수 섹션으로 이루어져 있습니다. 표시장치의 왼쪽 상단의 두 행은 topas 명령이 수행하는 시스템의 이름, 최종 감시 날짜 및 시간 그리고 모니터링 간격을 표시합니다.
두 번째 수정된 부분은 화면의 가장 오른쪽으로부터 25개의 위치를 채웁니다. 여기에는 다음과 같이 5개의 하위 통계 섹션이 포함되어 있습니다.
EVENTS/QUEUES 다음은 선택한 시스템 글로벌 이벤트의 초당 빈도수와 스레드 수행 및 대기 중인 대기행렬의 평균 크기를 표시합니다.
Cswitch
모니터링 간격 동안의 초당 문맥 교환 수를 보고합니다.
Syscalls
모니터링 간격 동안에 실행된 초당 총 시스템 호출 수.
Reads
모니터링 간격 동안에 실행된 초당 read 시스템 호출 수.
Writes
모니터링 간격 동안에 실행된 초당 write 시스템 호출 수.
Forks
모니터링 간격 동안에 실행된 초당 분기 실행(fork) 시스템 호출 수.
Execs
모니터링 간격 동안에 실행된 초당 exec 시스템 호출 수.
Runqueue
수행 준비가 되었지만 프로세서가 사용 가능해질 때까지 기다리던 평균 스레드 수.
Waitqueue
페이징이 완료될 때까지 기다리던 평균 스레드 수.
FILE/TTY 선택한 파일과 통계의 초당 빈도를 표시합니다.
Readch
모니터링 간격 동안 read 시스템 호출을 통해 초당 읽혀진 바이트 수.
Writech
모니터링 간격 동안 write 시스템 호출을 통해 초당 기록된 바이트 수.
Rawin
모니터링 간격 동안 TTY로부터 초당 읽혀진 원시 바이트 수.
Ttyout
모니터링 간격 동안 초당 TTY에 기록된 바이트 수.
Igets
모니터링 간격 동안 inode 참조 루틴에 대한 초당 호출 수.
Namei
모니터링 간격 동안 경로 이름 조사 루틴에 대한 초당 호출 수.
Dirblk
모니터링 간격 동안 디렉토리 탐색 루틴에 의해 초당 스캔된 디렉토리 수.
PAGING 페이징 통계의 초당 빈도를 표시합니다.
Faults
모니터링 간격 동안 초당 취해진 페이지 부재 수. 여기에는 페이지 활동을 초래하지 않은 페이지 부재도 포함됩니다.
Steals
모니터링 간격 동안 가상 메모리 관리자에서 가져간 초당 실제 메모리 4K 프레임 수.
PgspIn
모니터링 간격 동안 초당 페이징 공간으로부터 읽혀진 4K 페이지 수.
PgspOut
모니터링 간격 동안 초당 페이징 공간에 기록된 4K 페이지 수.
PageIn
모니터링 간격 동안 초당 읽혀진 4K 페이지 수. 여기에는 파일 시스템으로부터 읽는 것과 관련된 페이지 활동도 포함됩니다. 이 값에서 PgspIn을 빼면 모니터링 간격 동안 파일 시스템에서 읽혀진 4K 페이지 수를 얻을 수 있습니다.
PageOut
모니터링 간격 동안 초당 기록된 4K 페이지 수. 여기에는 파일 시스템에 쓰는 것과 관련된 페이지 활동도 포함됩니다. 이 값에서 PgspOut을 빼면 모니터링 간격 동안 파일 시스템에 기록된 4K 페이지 수를 얻을 수 있습니다.
Sios
모니터링 간격 동안 가상 메모리 관리자에 의해 발행된 초당 I/O 요청 수.
MEMORY 실제 메모리 크기와 사용 중인 메모리의 분산을 표시합니다.
Real,MB
실제 메모리 크기(MB).
% Comp
전산처리 페이지 프레임에 현재 할당되어 있는 실제 메모리의 퍼센트. 전산처리 페이지 프레임은 일반적으로 페이징 공간 단위로 되돌려지는 프레임입니다.
% Noncomp
비전산처리 프레임에 현재 할당되어 있는 실제 메모리의 퍼센트. 비전산처리 페이지 프레임은 일반적인 파일 공간, 데이터 파일, 실행 파일 또는 공유 라이브러리 파일에 의해 되돌려지는 프레임을 말합니다.
% Client
캐쉬 원격 마운트 파일에 현재 할당되어 있는 실제 메모리의 퍼센트.
PAGING SPACE 페이징 공간의 크기와 이용도를 표시합니다.
Size,MB
시스템에 있는 모든 페이징 공간의 합계(MB)를 표시합니다.
% Used
현재 사용 중인 전체 페이징 공간의 퍼센트.
% Free
현재 사용 가능한 전체 페이징 공간의 퍼센트.
NFS 초당 호출의 NFS 통계를 표시합니다.
서버 V2 호출/초
클라이언트 V2 호출/초
서버 V3 호출/초
클라이언트 V3 호출/초
topas 화면의 변수 부분에는 한 개, 두 개, 세 개, 네 개 또는 다섯 개의 서브섹션이 있을 수 있습니다. 한 개 이상의 서브섹션이 표시되면, 언제나 다음과 같은 순서로 표시됩니다.
CPU
네트워크 인터페이스
물리적 디스크
워크로드 관리 클래스
프로세스
topas 명령이 시작되면, 자주 사용하는 개체가 모니터되는 모든 서브섹션을 표시합니다. 이러한 사실의 예외는 언제나 WLM이 활성 중일 때만 표시되는 작업로드 관리(WLM) 클래스 서브섹션입니다.
CPU 이용도 이 서브섹션은 누적 CPU 사용량을 나타내는 표시줄 도표를 표시합니다. 하나 이상의 CPU가 존재할 경우, c 키를 두 번 누르면 CPU 리스트가 표시됩니다. c 키를 한 번만 누르면 이 서브섹션이 꺼집니다. 두 형식 모두는 다음 필드를 표시합니다.
User%
이는 사용자 모드에서 실행되는 프로그램이 사용하는 CPU의 퍼센트를 표시합니다(디폴트는 User%에 의해 분류됩니다).
Kern%
이는 커널 모드에서 실행되는 프로그램이 사용하는 CPU의 퍼센트를 표시합니다.
Wait%
이는 IO를 대기할 때 소비하는 시간의 퍼센트를 표시합니다.
Idle%
이는 유휴 CPU 시간의 퍼센트를 표시합니다.
이 서브섹션이 자주 사용하는 CPU의 리스트를 최초로 표시할 때, 리스트는 User% 필드에 의해 분류됩니다. 그러나 커서를 원하는 열의 맨 위로 이동하면 다른 필드에 의해 리스트가 정렬될 수도 있습니다.
네트워크 인터페이스 이 서브섹션은 자주 사용하는 네트워크 인터페이스의 리스트를 표시합니다. 표시되는 인터페이스의 최대 수는 자주 사용하는 인터페이스의 수이며, 이는 -n 플래그와 함께 지정될 때 모니터됩니다. 다른 서브섹션도 표시될 경우, 더 적은 수의 인터페이스가 표시됩니다. n 키를 누르면 이 서브섹션이 꺼집니다. n 키를 다시 누르면 모든 네트워크 인터페이스의 활동에 대한 요약 보고서(1행짜리)가 나타납니다. 두 보고서 모두 다음 필드를 표시합니다.
Interf
네트워크 인터페이스의 이름.
KBPS
모니터링 간격 동안의 초당 총 처리량(MB). 이 필드는 초 당 송수신된 킬로 바이트 수의 합입니다.
I-Pack
모니터링 간격 동안 초당 수신된 데이터 패킷 수.
O-Pack
모니터링 간격 동안 초당 전송된 데이터 패킷 수.
KB-In
모니터링 간격 동안 초당 수신된 킬로 바이트 수.
KB-Out
모니터링 간격 동안 초당 전송된 킬로 바이트 수.
이 서브섹션이 자주 사용하는 네트워크 인터페이스의 리스트를 최초로 표시할 때, 그 리스트는 KBPS 필드에 의해 분류됩니다. 그러나 커서를 원하는 열의 맨 위로 이동하면 다른 필드에 의해 리스트가 정렬될 수도 있습니다. 분류는 16 네트워크 어댑터까지만 유효합니다.
물리적 디스크 이 서브섹션은 자주 사용하는 물리적 디스크의 리스트를 표시합니다. 표시되는 물리적 디스크의 최대 수는 -d 플래그가 지정한대로 모니터되고 있는 자주 사용하는 물리적 디스크의 수입니다. 다른 서브섹션도 표시될 경우, 더 적은 수의 물리적 디스크가 표시됩니다. d 키를 눌르면 이 서브섹션이 꺼집니다. d 키를 다시 누르면 모든 물리적 디스크의 활동에 대한 요약 보고서(1행짜리)가 나타납니다. 두 보고서 모두 다음 필드를 표시합니다.
Disk
물리적 디스크의 이름.
Busy%
해당 물리적 디스크가 사용되었던 시간의 퍼센트(드라이브에 대한 대역폭 이용도).
KBPS
모니터링 간격 동안 초당 읽고 쓴 킬로 바이트 수. 이 필드는 KB-Read 및 KB-Read의 합입니다.
TPS
해당 물리적 장치에 발행되었던 이동 수. 여기서 이동은 해당 물리적 디스크에 대한 I/O 요청을 말합니다. 복수의 논리적 요청이 디스크에 대한 단일 I/O 요청으로 결합될 수 있습니다. 이동은 불확실한 크기입니다.
KB-Read
물리적 디스크로부터 초당 읽은 킬로 바이트 수.
K -Writ
물리적 디스크에 초당 쓴 킬로 바이트 수.
이 서브섹션이 자주 사용하는 물리적 디스크의 리스트를 최초로 표시할 때, 그 리스트는 KBPS 필드에 의해 분류됩니다. 그러나 커서를 원하는 열의 맨 위로 이동하면 다른 필드에 의해 리스트가 정렬될 수도 있습니다. 분류는 128 물리적 디스크까지만 유효합니다.
WLM 클래스 이 서브섹션은 자주 사용하는 WLM(WorkLoad Management)의 리스트를 표시합니다. 표시되는 WLM 클래스의 최대 수는 -w 플래그가 지정한대로 모니터되고 있는 자주 사용하는 WLM 클래스의 수입니다. 다른 서브섹션도 표시될 경우, 더 적은 수의 클래스가 표시됩니다. w 키를 누르면 이 서브섹션이 꺼집니다. 각 클래스에 대해 다음 필드가 표시됩니다.
% CPU 이용도
모니터링 간격에 대한 WLM 클래스의 평균 CPU 이용도.
% Mem 이용도
모니터링 간격에 대한 WLM 클래스의 평균 메모리 이용도.
% Blk I/O
모니터링 간격에 대한 WLM 클래스의 블록 I/O 평균 퍼센트.
이 서브섹션이 자주 사용하는 WLM 클래스의 리스트를 최초로 표시할 때, 리스트는 CPU% 필드에 의해 분류됩니다. 그러나 커서를 원하는 열의 맨 위로 이동하면 다른 필드에 의해 리스트가 정렬될 수도 있습니다.
프로세스 이 서브섹션은 자주 사용하는 프로세스 처리 공정의 리스트를 표시합니다. 표시되는 프로세스의 최대 수는 -p 플래그가 지정한대로 모니터되고 있는 자주 사용하는 프로세스의 수입니다. 다른 서브섹션도 표시될 경우, 더 적은 수의 프로세스가 표시됩니다. p 키를 누르면 이 서브섹션이 꺼집니다. 프로세스는 모니터링 간격 동안의 CPU 사용량으로 분류됩니다. 각 프로세스 처리 공정에 대해 다음 필드가 표시됩니다.
Name
해당 프로세스에서 실행되는 실행 프로그램의 이름. 이름은 경로 이름과 인수 정보가 제거되고 길이도 9자로 절단됩니다.
Process ID
해당 프로세스의 프로세스 ID.
% CPU 이용도
모니터링 간격에 대한 프로세스 처리 공정의 평균 CPU 이용도. 프로세스가 최초로 표시되면, 이 값은 프로세스의 수명에 대한 평균 CPU 이용률입니다.
Paging Space Used
이 프로세스에 할당된 페이징 공간의 크기. 이 값은 해당 프로세스의 흔적의 표현식으로 간주할 수는 있지만 실행 프로그램과 그것이 의존할 수 있는 모든 공유 라이브러리를 유지하는 데 사용되는 메모리를 포함하지는 않습니다.
프로세스 처리 공정 소유자(WLM 섹션이 꺼져있는 경우)
프로세스 처리 공정을 소유한 사용자의 사용자 이름.
WLM(WorkLoad Management) 클래스(WLM 섹션이 켜져있는 경우)
프로세스 처리 공정이 속하는 WLM 클래스.
구현 세부사항
topas 명령은 POWER 기반 플랫폼 상에서만 유효합니다.
디폴트 출력 샘플
다음은 topas 명령에 의해 생성된 화면의 예입니다.
Topas Monitor for host: niller EVENTS/QUEUES FILE/TTY
Mon Mar 13 15:56:32 2000 Interval: 2 Cswitch 113 Readch 1853576
Syscall 2510 Writech 49883
CPU User% Kern% Wait% Idle% Reads 466 Rawin 0
cpu0 7.0 4.0 0.0 89.0 Writes 12 Ttyout 706
cpu1 1.0 8.0 0.0 91.0 Forks 0 Igets 0
cpu2 0.0 0.0 0.0 100.0 Execs 0 Namei 0
Runqueue 0.0 Dirblk 0
Waitqueue 0.0
Interf KBPS I-Pack O-Pack KB-In KB-Out
lo0 100.4 45.7 45.7 50.2 50.2 PAGING MEMORY
tr0 2.0 4.4 3.4 1.4 0.6 Faults 1 Real,MB 255
Steals 0 % Comp 81.0
Disk Busy% KBPS TPS KB-Read KB-Writ PgspIn 0 % Noncomp 19.0
hdisk0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PgspOut 0 % Client 3.0
hdisk1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 PageIn 0
PageOut 0 PAGING SPACE
WLM-Class (Active) CPU% Mem% Disk% Sios 0 Size,MB 0
System 8 41 12 % Used
Shared 1 24 9 % Free
NFS calls/sec
Name PID CPU% PgSP Class ServerV2 0 Press:
topas (35242) 3.0 0.3 System ClientV2 0 "h" for help.
X (3622) 1.4 44.4 System ServerV3 0 "q" to quit.
notes (25306) 1.3 123.3 System ClientV3 0
예제 전화면 프로세스 처리 공정 출력
Topas Monitor for host: mothra Interval: 2 Wed Nov 8 12:27:34 2000
DATA TEXT PAGE PGFAULTS
USER PID PPID PRI NI RES RES SPACE TIME CPU% I/O OTH COMMAND
root 1806 0 37 41 16 3374 16 13:25 1.0 0 0 gil
root 1032 0 16 41 3 3374 3 0:00 0.0 0 0 lrud
root 1290 0 60 41 4 3374 4 0:02 0.0 0 0 xmgc
root 1548 0 36 41 4 3374 4 0:26 0.0 0 0 netm
root 1 0 60 20 197 9 180 0:24 0.0 0 0 init
root 2064 0 16 41 4 3374 4 0:04 0.0 0 0 wlmsched
root 2698 1 60 20 14 2 14 0:00 0.0 0 0 shlap
root 3144 1 60 20 40 1 36 5:19 0.0 0 0 syncd
root 3362 0 60 20 4 3374 4 0:00 0.0 0 0 lvmbb
root 3666 1 60 20 135 23 123 0:00 0.0 0 0 errdemon
root 3982 0 60 20 4 3374 4 0:01 0.0 0 0 rtcmd
root 4644 1 17 20 6 3374 6 0:00 0.0 0 0 dog
root 4912 1 60 20 106 13 85 0:00 0.0 0 0 srcmstr
root 5202 4912 60 20 94 8 84 0:01 0.0 0 0 syslogd
root 5426 4912 60 20 195 76 181 0:12 0.0 0 0 sendmail
root 5678 4912 60 20 161 11 147 0:01 0.0 0 0 portmap
root 5934 4912 60 20 103 11 88 0:00 0.0 0 0 inetd
root 6192 4912 60 20 217 61 188 0:21 0.0 0 0 snmpd
root 6450 4912 60 20 137 10 116 0:00 0.0 0 0 dpid2
root 6708 4912 60 20 157 29 139 0:06 0.0 0 0 hostmibd
root 0 0 16 41 3 3374 3 7:08 0.0 0 0
root 6990 1 60 20 106 10 86 0:06 0.0 0 0 cron
예제 전화면 작업로드 관리 클래스 출력
Topas Monitor for host: mothra Interval: 2 Wed Nov 8 12:30:54 2000
WLM-Class (Active) CPU% Mem% Disk-I/O%
System 0 0 0
Shared 0 0 0
Default 0 0 0
Unmanaged 0 0 0
Unclassified 0 0 0
==============================================================================
DATA TEXT PAGE PGFAULTS
USER PID PPID PRI NI RES RES SPACE TIME CPU% I/O OTH COMMAND
root 1 0 108 20 197 9 180 0:24 0.0 0 0 init
root 1032 0 16 41 3 3374 3 0:00 0.0 0 0 lrud
root 1290 0 60 41 4 3374 4 0:02 0.0 0 0 xmgc
root 1548 0 36 41 4 3374 4 0:26 0.0 0 0 netm
root 1806 0 37 41 16 3374 16 13:25 0.0 0 0 gil
root 2064 0 16 41 4 3374 4 0:04 0.0 0 0 wlmsched
root 2698 1 108 20 14 2 14 0:00 0.0 0 0 shlap
root 3144 1 108 20 40 1 36 5:19 0.0 0 0 syncd
root 3362 0 108 20 4 3374 4 0:00 0.0 0 0 lvmbb
root 3666 1 108 20 135 23 123 0:00 0.0 0 0 errdemon
root 3982 0 108 20 4 3374 4 0:01 0.0 0 0 rtcmd
플래그
-d 모니터될 디시크의 수를 지정합니다. 이는 화면에서 충분한 공간이 사용 가능할 때 표시되는 디스크의 최대 수입니다. 이 숫자가 설치된 디스크의 수를 초과하면, 설치된 디스크만이 모니터되고 표시됩니다. 이 인수가 생략될 경우, 2를 기본값으로 가정합니다. 0(제로) 값이 지정될 경우, 어떤 디스크 정보도 모니터되지 않습니다.
-h 다음 형식의 도움말 정보를 표시합니다.
usage: topas [-d number-of-monitored-hot-disks]
[-h]
[-i monitoring-interval_in_seconds]
[-n number-of-monitored-hot-network-interfaces]
[-p number-of-monitored-hot-processes]
[-w number-of-monitored-hot-WLM classes]
[-c number-of-monitored-hot-CPUs]
[-P|-W]
-i 모니터링 간격을 초 단위로 설정합니다. 디폴트는 2 초입니다.
-n 모니터될 네트워크 인터페이스의 수를 지정합니다. 이는 화면에서 충분한 공간이 사용 가능할 때 표시되는 네트워크 인터페이스의 최대 수입니다. 이 숫자가 설치된 네트워크 인터페이스의 수를 초과하면, 설치된 네트워크 인터페이스만이 모니터되고 표시됩니다. 이 인수가 생략될 경우, 2를 기본값으로 가정합니다. 0(제로) 값이 지정될 경우, 어떤 네트워크 정보도 모니터되지 않습니다.
-p 모니터될 자주 사용하는 프로세스의 수를 지정합니다. 이것은 또한 화면에 사용할 수 있는 공간이 충부할 경우, 표시되는 프로세스의 최대 수입니다. 이 인수가 생략될 경우, 20을 기본값으로 가정합니다. 0(제로) 값이 지정될 경우, 프로세스 정보는 모니터되지 않습니다. 프로세스 정보의 검색이 대부분의 topas 오버헤드를 구성합니다. 프로세스 정보가 필요하지 않으면, 언제나 이 옵션을 사용하여 프로세스 정보가 필요하지 않다고 지정하십시오.
-w 모니터될 자주 사용하는 작업로드 관리(WLM) 클래스의 수를 지정합니다. 이는 화면에서 충분한 공간이 사용 가능할 때 표시되는 WLM 클래스의 최대 수입니다. 이 숫자가 설치된 WLM 클래스의 수를 초과하면, 설치된 WLM 클래스만이 모니터되고 표시됩니다. 이 인수가 생략될 경우, 2를 기본값으로 가정합니다. 0(제로) 값이 지정될 경우, 어떤 WLM 클래스 정보도 모니터되지 않습니다.
-c 모니터뇔 자주 사용하는 CPU의 수를 지정합니다. 이는 화면에서 충분한 공간이 사용 가능할 때 표시되는 CPU의 최대 수입니다. 이 숫자가 사용할 수 있는 CPU의 수를 초과하면, 설치된 CPU만 모니터되고 표시됩니다. 이 인수가 생략될 경우, 2를 기본값으로 가정합니다. 0(제로) 값이 지정될 경우, CPU 정보는 모니터되지 않습니다.
-P 전 화면 프로세스 처리 공정 표시장치를 표시합니다. 이 화면은 가장 바쁜 프로세스를 표시합니다. 이는 디폴트 화면의 프로세스 서브섹션과 비슷하며 단지 프로세스 당 더 많은 메트릭을 더 많은 열로 표시하는 것입니다. 이 리스트는 모든 열로 분류될 수 있습니다.
-W 분할 화면인 전화면 WLM 클래스 화면을 표시합니다. 화면의 상단 부분은 자주 사용하는 WLM 클래스의 리스트를 표시합니다. 이는 디폴트 화면의 WLM 클래스 서브섹션과 비슷하며 단지 전체 클래스 이름을 표시할 수 있는 충분한 공간이 있습니다. 이 리스트는 모든 열로 분류될 수 있습니다.
화면의 하단 부분은 가장 바쁜 프로세스의 리스트를 표시합니다. 이는 전화면 프로세스 화면과 비슷하며 단지 한 개의 WLM 클래스(f 키로 선택)에 소속되어 있는 프로세스만을 표시합니다.
부속명령
topas가 수행 중인 동안, 한 문자 부속명령을 승인할 수 있습니다. 모니터링 간격이 경과될 때마다 프로그램은 다음 부속명령 중 하나가 있는지 검사하여 요청된 조치에 응답합니다.
a a 키는 모니터 되고 있는 다양한 모든 서브섹션(CPU, 네트워크, 디스크, WLM 및 프로세스)를 표시합니다. a 키를 누르면, 언제나 topas 명령이 초기 주 화면으로 리턴됩니다.
c c 키는 CPU 서브섹션을 누적 보고서, 오프와 가장 바쁜 CPU의 리스트 간에 토글합니다. 표시되는 가장 바쁜 CPU의 수는 화면에서 사용 가능한 공간에 따라 다릅니다.
d d 키는 디스크 서브섹션을 가장 바쁜 디스크의 리스트, 오프와 시스템의 총 디스크 활동에 대한 보고서 간에 토글합니다. 표시되는 가장 바쁜 디스크의 수는 화면에서 사용 가능한 공간에 따라 다릅니다.
h 도움말 화면을 표시하십시오.
n n 키는 네트워크 인터페이스 서브섹션을 가장 바쁜 인터페이스의 리스트, 오프와 시스템의 총 네트워크 활동에 대한 보고서 간에 토글합니다. 표시되는 가장 바쁜 인터페이스의 수는 화면에서 사용 가능한 공간에 따라 다릅니다.
w w 키는 작업로드 관리(WLM) 클래스 서브섹션을 온과 오프로 토글합니다. 표시되는 가장 바쁜 WLM 클래스의 수는 화면에서 사용 가능한 공간에 따라 다릅니다.
p p 키는 자주 사용하는 프로세스 서브섹션을 온과 오프로 토글합니다. 표시되는 가장 바쁜 프로세스의 수는 화면에서 사용 가능한 공간에 따라 다릅니다.
P 대문자 P 키는 디폴트 화면을 전화면 프로세스 화면으로 대체합니다. 이 화면은 기본 화면의 프로세스 섹션보다 시스템에서 수행 중인 프로세스에 대해 더 자세한 정보를 제공합니다. P 키를 다시 누르면, 디폴트 기본 화면으로 다시 토글됩니다.
W 대문자 W 키는 디폴트 화면을 전화면 WLM 클래스 화면으로 대체합니다. 이 화면은 WLM 클래스와 클래스에 지정된 프로세스에 대한 더 자세한 정보를 제공합니다. W 키를 다시 누르면, 디폴트 기본 화면으로 다시 토글됩니다.
f 커서를 WLM 클래스로 이동하고 f 키를 누르면, WLM 화면의 하단에 클래스의 최상 프로세스를 나열한 리스트가 표시됩니다. 이 키는 topas가 전화면 WLM 화면에 있어야 (W 키 또는 -W 플래그를 사용하여) 유효합니다.
q 프로그램을 중지합니다.
r 표시장치를 갱신하십시오.
화살표 및 탭 키 CPU, 네트워크, 디스크, WLM 클래스와 같은 기본 화면의 서브섹션과 전화면 WLM 및 프로세스 화면은 다른 기준으로 분류될 수 있습니다. 커서를 열 위에 배치하면, 그 열에 대한 분류가 활성화됩니다. 항목은 언제나 가장 높은 값에서 가장 낮은 값으로 분류됩니다. 커서는 탭 키 또는 화살표 키를 사용하여 움직일 수 있습니다. 분류는 128개의 디스크와 16개의 네트워크 어댑터에 대해서만 유효합니다.
예제
5초마다 "핫" 디스크를 표시하고 네트워크 인터페이스, WLM 클래스 및 프로세스 처리 공정 정보를 생략하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
topas -i5 -n0 -p0 -w0
가장 활성적인 다섯 개의 프로세스와 가장 활성적인 두 개의 WLM 클래스를 표시하고(-w 플래그를 생략하면 디폴트임), 네트워크 및 디스크 정보는 표시하지 않으려면, 다음과 같이 입력하십시오.
topas -p5 -n0 -d0
디폴트 옵션으로 프로그램을 수행하려면 다음을 입력하십시오.
topas
프로세스 처리 공정 표시장치로 바로 가려면, 다음을 입력하십시오.
topas -P
WLM 클래스 표시장치로 바로 가려면, 다음을 입력하십시오.
topas -W
파일
/usr/bin/topas topas 명령을 포함시킵니다.
관련 정보
iostat 명령, vmstat 명령, wlmstat 명령, sar 명령, ps 명령.