| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

chhwkbd
chhwkbd chhwkbd 명령 목적 오브젝트 데이터 관리자(ODM) 데이터베이스에 저장된 키보드 속성을 변경합니다. 구문
chhwkbd [ -d Delay ] [ -r Repetition ] [ -c ClickerVolume ] [ -a AlarmVolume ] [ -m [ "KR" | "JP" | "TW" ] ] [ -t [ "nonum" ] ]
설명
chhwkbd 명령은 ODM 데이터베이스에 저장된 다음과 같은 키보드 속성을 변경합니다.
반복 지연
반복율
키보드 볼륨
경고음 볼륨
한국어, 일본어 및 중국어 키보드 ID
사용 가능/불가능 숫자 패드 에뮬레이션
키보드 속성에 대한 변경은 시스템 재시동 후 효과를 나타냅니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)에서 장치 응용프로그램을 사용하여 장치 특성을 변경할 수 있습니다. 또한 시스템 관리 인터페이스 도구(SMIT) smit chgkbd 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수 있습니다.
플래그
-a AlarmVolume 경고음 볼륨을 지정된 값으로 설정합니다. AlarmVolume 변수에 대한 값은 아래와 같이 정의됩니다.
0
off
1
낮음
2
중간
3
높음
-c ClickerVolume 키보드 소리 볼륨을 지정된 값으로 설정합니다. ClickerVolume 변수에 대한 값은 아래와 같이 정의됩니다.
0
off
1
낮음
2
중간
3
높음
-d Delay 키보드 반복 지연을 지정된 값으로 설정합니다. Delay 변수는 250, 500, 750 또는 1000 msec일 수 있습니다. 디폴트 값은 500 msec입니다.
-m [ "KR" | "JP" | "TW" ] 다음과 같은 키보드에 확장된 키보드 식별을 제공합니다.
"KR"
한국어 키보드
"JP"
일본어 키보드
"TW"
중국어 키보드
값을 지정하지 않고 -m 플래그를 사용하여 확장된 키보드 식별을 제거하십시오.
주: 이 플래그는 IBM RS/6000 106-key 키보드 또는 IBM PS/2 키보드 또는 등가의 키보드가 워크스테이션에 연결될 경우에만 유효합니다.
-m 플래그는 로케일이 SMIT를 사용하여 선택될 경우 자동적으로 설정됩니다.
-r Repetition 반복율을 지정된 값으로 설정합니다. Repetition 변수는 2와 30 사이의 정수입니다. 디폴트 값은 11 CPS(Character Per Second)입니다.
-t ["nonum"] 숫자 패드 에뮬레이션을 사용 가능하거나 사용 불가능하게 합니다. 숫자 패드 에뮬레이션을 사용 가능하게 하려면, "nonum" 매개변수를 지정하십시오. 값을 지정하지 않고 -t 플래그를 사용하여 숫자 패드 에뮬레이션을 사용할 수 없게 하십시오.
주:
이 플래그는 IBM PS/2 키보드 또는 등가의 키보드가 워크스테이션에 연결될 경우에만 유효합니다.
"nonum"은 비숫자 키 패드를 의미합니다.
예제
키보드 반복 지연율을 250 msec로 변경하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
chhwkbd -d 250
키보드 반복 지연율을 초당 30 CPS로 변경하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
chhwkbd -r 30
파일
/usr/bin/chhwkbd chhwkbd 명령이 있습니다.