| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

xkbprint
xkbprint xkbprint 명령 목적 XKB 키보드 설명을 인쇄합니다. 구문
xkbprint [ -? | -help ] [ -color ] [ -dflts ] [ -diffs ] [ -eps ] [ -fit ] [ -full ] [ -grid Resolution ] [ -if FontName ] [ -label Type ] [ -lc Locale ] [ -level1 ] [ -level2 ] [ -lg Group ] [ -ll Level ] [ -mono ] [ -n Number ] [ -nkg Number ] [ -npk Number ] [ -o File ] [ -R Directory [ -pict Which] ] Source [ OutputFile ]
설명
xkbprint 명령은 Source에 지정된 XKB 키보드 설명에 대한 인쇄 가능하거나 캡슐화된 포스트스크립트 설명을 생성합니다. Source는 컴파일된 키맵이나, 위치(geometry) 설명을 포함하는 .xkm 파일이나, X 표시장치 스펙일 수 있습니다. OutputFile을 지정하면, xkbprint는 여기에 기록합니다. 그렇지 않으면, xkbprint는 출력 파일을 작성하여 소스 파일의 확장자는 요청된 형식에 따라 .ps나 .eps로 대체합니다. 소스가 국지가 아닌 X 표시장치이면(예: :0), xkbprint는 적절한 접두어를 표시장치 스펙에 추가하고, 콜론을 -(대쉬)로 대체합니다. 국지 표시장치의 경우, xkprint는 server-n을 사용합니다. 여기서 n은 표시장치 번호입니다.
플래그
-? | -help 사용법 메세지를 인쇄합니다.
-color 위치(geometry) 파일에 지정된 색상을 사용하여 인쇄합니다. 디폴트로, xkbprint는 키보드의 흑백 이미지를 인쇄합니다.
-dflts 키 이름과 같은 누락된 구성요소에 대해 디폴트 이름을 계산하려고 합니다.
-diffs 명시적으로 바인드된 기호들만 보여줍니다.
-eps 캡슐화된 포스트스크립트 파일을 생성합니다.
-fit 페이지에 키보드 이미지를 맞춥니다. 이것은 디폴트입니다.
-full 키보드를 전체 크기로 인쇄합니다.
-grid Resolution 키보드 위에서 그리드를 Resolutionmm 해상도로 인쇄합니다.
-if FontName 지정된 출력 파일이나 fontName.pfa로 덤프할 내부 포스트스크립트 유형 1 폰트를 지정합니다(어떤 출력 파일도 지정되지 않은 경우). 내부 폰트가 덤프될 경우 키보드 설명은 인쇄되지 않습니다.
-label Type 키에 인쇄될 레이블을 지정합니다. 유효한 유형은 다음과 같습니다.
none
name
code
symbols
-lc Locale KeySyms가 해석되어야 하는 로케일을 지정합니다.
-level1 레벨 1 포스트스크립트를 생성합니다.
-level2 레벨 2 포스트스크립트를 생성합니다.
-lg Group Group에서 시작하여 키보드의 기호들을 인쇄합니다.
-ll Level 시프트 레벨 Level에서 시작하여 기호들을 인쇄합니다.
-mono 키보드의 흑백 이미지를 생성합니다. 이것은 디폴트입니다.
-n Number 사본 수(Number)를 인쇄합니다.
-nkg Number Number 키보드 그룹의 기호들을 인쇄합니다.
-npk Number 각 페이지에서 인쇄할 키보드 이미지 수(Number)를 지정합니다. EPS 파일의 경우, 이것은 인쇄할 총 키보드 이미지 수를 지정합니다.
-o File 출력을 File에 기록합니다.
-R Directory Directory를 루트 디렉토리로 사용합니다. 모든 경로 이름은 Directory에 상대적으로 해석됩니다.
-pict Which 사용 가능한 keysym 이름 대신 그림 문자 기술법을 사용하여 제어합니다. Which의 유효 값은 다음과 같습니다.
all
none
common(디폴트)
-synch X 요청에 대해 동기화를 강요합니다.
-w Level 경고 레벨을 설정합니다.
0: 경고를 하지 않을 경우
10: 모든 경고를 할 경우
관련 정보
X 명령 및 xkbcomp 명령.