| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

format
format format 명령 목적 디스켓 또는 읽기/쓰기 광 미디어 디스크를 포맷합니다. 구문
format[-d Device ] [-f] [-l]
설명
주의: 디스켓 또는 읽기/쓰기 광 디스크를 포맷하면 기존의 데이터가 파손됩니다.
format 명령은 Device 매개변수에 지정된 디스켓 드라이브에 들어 있는 디스켓을 포맷합니다. format 명령은 장치 유형을 판별하며 장치 유형은 다음 중 하나입니다.
각각 9개의 섹터를 지닌 40x2 트랙이 들어 있는 5.25 인치 저밀도 디스켓(360 KB).
각각 15개의 섹터를 가진 80x2 트랙이 들어 있는 5.25 인치 고용량 디스켓(1.2 MB)
각각 9개의 섹터를 가진 80x2 트랙이 들어 있는 3.5 인치 저밀도 디스켓(720 KB).
각각 18개의 섹터를 가진 80x2 트랙이 들어 있는 3.5 인치 고용량 디스켓(1.44 MB)
각각 36개의 섹터를 가진 80X2 트랙이 들어 있는 5 인치 고용량 디스켓(2.88 MB)
섹터 크기는 모든 디스켓 유형에 대해 512 바이트입니다.
format 명령은 Device 매개변수가 다른 밀도를 지정하지 않는 한, 디스켓 드라이브가 지원하는 고용량의 디스켓을 포맷합니다.
format 명령은 읽기/쓰기 광 디스크를 포맷합니다. 단, 드라이브가 결함 리스트 헤더의 포맷 옵션 유효(FOV) 비트를 0으로 설정하는 것을 지원할 경우에만 해당됩니다. 읽기/쓰기 광 디스크를 포맷하려면, -d 플래그 뒤에 읽기/쓰기 광 드라이브의 이름(/dev/romd0와 같은)을 사용하십시오. 더 자세한 사항은 AIX 5L Version 5.1 Technical Reference: Kernel and Subsystems Volume 2의 "scdisk SCSI Device driver"에서 ioctl 서브루틴의 DKFORMAT 조작을 참조하십시오.
디스켓 또는 읽기/쓰기 광 디스크를 포맷하기 전에 format 명령은 검증을 위해 프롬프트를 합니다. 이로써 조작을 확실하게 종료할 수 있습니다.
플래그
-d Device 디스켓 포맷에 사용되는 장치를 지정합니다. 장치 이름이 h로 끝나면, 드라이브는 고밀도용 디스켓을 포맷합니다. 장치 이름이 l로 끝나면, 드라이브는 저밀도용 디스켓을 포맷합니다. 유효한 장치 유형에 대한 정보를 보려면 fd 특수 파일을 참조하십시오. 이 플래그는 format 명령에만 사용될 수 있습니다.
주의: 디스켓 드라이브가 디스켓을 제작할 때의 최고 용량보다 더 많은 용량을 지원할 경우, 디스켓의 용량을 format 명령의 Device 매개변수(-d Device 플래그)에 명백히 명시해야 합니다. 예를 들어, 4MB 디스켓 드라이브에서 1MB 디스켓을 포맷하려면, -d 플래그에 다음과 같이 디스켓 용량을 지정하십시오.
-d /dev/fd0.9 for a 1MB diskette
이 작업에 실패하면 읽기 및 쓰기 오류가 발생합니다.
-f 잘못된 트랙에 대한 검사 없이 디스켓을 포맷하므로 디스켓을 보다 빨리 포맷합니다. 이 플래그는 디스켓에만 적용되며, 읽기/쓰기 광 디스크에는 적용되지 않습니다. 이 플래그는 format 명령하고만 사용할 수 있습니다.
-l (소문자 L) 5.25인치, 1.2 MB 디스켓 드라이브에서 360 KB 디스켓을 포맷합니다. 3.5인치 1.4 MB 디스켓 드라이브에서 720 KB 디스켓을 포맷합니다. 이 플래그는 디스켓에만 적용되며, 읽기/쓰기 광 디스크에는 적용되지 않습니다. 이 플래그는 format 명령하고만 사용할 수 있습니다.
주의: 360KB 디스켓 드라이브는 1.2 MB 드라이브에서 포맷된 360 KB 디스켓을 읽지 못할 수도 있습니다.
매개변수
Device 포맷할 디스켓이 들어 있는 장치를 지정합니다. 디폴트는 드라이브 0에 대해 /dev/rfd0 장치입니다.
예제
/dev/rfd0 장치의 디스켓를 포맷하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
format -d /dev/rfd0
잘못된 트랙에 대한 검사 없이 디스켓을 포맷하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
format -f
/dev/rfd1 장치의 5.25 인치, 1.2MB 디스켓 드라이브에서 360 KB 디스켓을 포맷하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
format -l -d /dev/rfd1
3.5인치, 저밀도(720 KB) 디스켓을 포맷하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
format -d /dev/fd0.9
3.5인치, 고밀도(1.44 MB) 디스켓을 포맷하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
format -d /dev/fd0.18
/dev/romd0 장치에서 읽기/쓰기 광 디스크를 포맷하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
format -d /dev/romd0
파일
/usr/sbin/format format 명령을 포함합니다.
/dev/rfd* 장치 매개변수를 지정합니다.
/dev/fd* 장치 매개변수를 지정합니다.
/dev/romd* 장치 매개변수를 지정합니다.
/dev/omd* 장치 매개변수를 지정합니다.
관련 정보
flcopy 명령, fdformat 명령.
fd 특수 파일.