| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mktcpip
mktcpip mktcpip 명령 목적 호스트에서 TCP/IP를 시작하기 위한 필수 값을 설정합니다. 구문
mktcpip { -S Interface | -h HostName -a Address -i Interface [ -s ] [ -m SubnetMask ] [ -r RingSpeed ] [ -t CableType ] [ -g Gateway ] [ -n NameServerAddress [ -d Domain ] ] [ [ -c Subchannel ] -D Destination ] }
설명
mktcpip 명령은 호스트 기계에서 TCP/IP를 사용하는 데 필요한 필수 최소 값을 설정합니다. 이 값은 구성설정 데이터베이스에 기록됩니다. mktcpip 명령의 기본 기능은 다음과 같습니다.
구성설정 데이터베이스와 수행 중인 기계에 둘다 호스트 이름 설정
구성설정 데이터베이스에 인터페이스의 IP 주소 설정
/etc/hosts 파일에 호스트 이름 및 IP 주소에 대한 항목 작성
적용 가능한 경우, 이름 서버의 도메인 이름과 IP 주소 설정
적용 가능한 경우, 서브네트워크 마스크 설정
적용 가능한 경우, 구성설정 데이터베이스와 수행 중인 기계에 둘다 정적 경로 추가
지정된 TCP/IP 디먼 시작
웹 기반 시스템 관리자(wsm)에서 네트워크 응용프로그램을 사용하여 네트워크 특성을 변경할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 도구 프로그램) smit mktcpip 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
플래그
-a Address 호스트의 인터넷 주소를 설정합니다. 이 주소는 점분리 십진수 표기법으로 지정하십시오. 호스트상의 각 네트워크 인터페이스는 고유한 인터넷 주소를 가져야 합니다. 인터넷 주소 설정에 대한 표준 형식은 다음과 같습니다.
127.10.31.2
-cSubchannel System/370 채널 어댑터에 대한 서브채널 주소를 지정합니다.
-D Destination 정적 경로의 대상 주소를 설정합니다. 이 주소는 점분리 십진수 표기법으로 지정하십시오. 정적 경로의 목적지 주소 설정에 대한 표준 형식은 다음과 같습니다.
192.9.52.1
-d Domain 호스트가 이름 해석에 사용해야 하는 이름 서버의 도메인 이름(있는 경우)을 지정합니다. 도메인 이름은 다음 형식을 따라야 합니다.
subdomain.subdomain.rootdomain
-gGateway 정적 경로의 게이트웨이 주소를 설정합니다. 이 주소는 점분리 십진수 표기법으로 지정하십시오. 정적 경로의 게이트웨이 주소 설정에 대한 표준 형식은 다음과 같습니다.
192.9.52.0
-h Hostname 호스트 이름을 설정합니다. 도메인 이름 지정 시스템을 사용하는 경우, 도메인과 임의의 서브도메인을 지정해야 합니다. 호스트 이름 설정에 대한 표준 형식은 다음과 같습니다.
hostname
도메인 이름 지정 시스템에 호스트 이름을 설정하는 표준 형식은 다음과 같습니다.
hostname.subdomain.subdomain.rootdomain
-i Interface 예를 들어, 다음과 같은 특정 네트워크 인터페이스를 지정합니다.
tr0
-m SubnetMask 라우팅을 위한 적절한 서브네트워크를 결정하는 데 있어서 게이트웨이가 사용해야 하는 마스크를 지정합니다. 서브네트 마스크는 인터넷 주소와 같이 4 바이트의 세트입니다. 서브네트 마스크는 네트워크와 서브네트워크 주소의 비트 위치에 해당하는 상위 비트(1s), 그리고 호스트 주소의 비트 위치에 해당하는 하위 비트(0s)로 구성됩니다.
-n NameserverAddress 적용 가능한 경우, 호스트가 이름 해석에 사용하는 이름 서버의 인터넷 주소를 지정합니다. 이 주소는 다음과 같은 점분리 십진수 표기법으로 입력해야 합니다.
127.1.0.1
-r RingSpeed 토큰 링 어댑터의 링 속도를 지정합니다. RingSpeed 변수에 유효한 값은 4-Mbps 또는 16-Mbps입니다.
-S Interface SMIT(시스템 관리 도구 프로그램) 표시화면에 대한 정보를 검색합니다.
-s TCP/IP 디먼을 시작합니다.
-t CableType 표준 이더넷 또는 IEEE 802.3 이더넷 네트워크의 케이블 크기를 지정합니다. CableType 변수에 유효한 값은 두꺼운(thick) 케이블의 경우 dix, 가는(thin) 케이블의 경우 bnc 또는 해당 사항이 없는 경우 N/A입니다. -tCableType 플래그는 표준 이더넷(en)과 IEEE 802.3 이더넷(et) 인터페이스에만 사용해야 합니다.
예제
TCP/IP를 시작하기 위한 필수 값을 설정하려면, 다음을 입력하십시오.
mktcpip -h fred.austin.century.com -a 192.9.200.4 -i en0 \
-n 192.9.200.1 -d austin.century.com -s
관련 정보
hostname 명령 및 hostent 명령
resolv.conf 파일 형식