| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

xpowerm
xpowerm xpowerm 명령 목적 전원공급 관리 GUI(그래픽 사용자 인터페이스) 유틸리티를 시작합니다. 구문
xpowerm
설명
xpowerm 명령은 복잡한 명령을 입력하지 않고도 전원공급 관리 타스크를 수행할 수 있게 하는 그래픽 인터페이스인 전원공급 관리 GUI 유틸리티를 시작합니다.
전원공급 관리 GUI 유틸리티는 두 가지 기능 버튼인 시스템 전이 버튼과 전원공급 관리 매개변수 버튼을 표시합니다.
주: 전원공급 관리 제어기(pmc) 및 전원공급 관리 디먼(pmd)을 사용할 수 없는 경우에는 PM GUI 유틸리티인 XPOWERM을 실행할 수 없습니다. 모티프는 오류 메세지를 표시합니다. PM GUI 유틸리티인 XPOWERM에서는 전원공급 관리 제어기(pmc)를 구성설정하고 전원공급 관리 디먼(pmd)을 수행해야 합니다.
시스템 전이 버튼
시스템 전이 버튼에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하면 시스템 상태를 전이시킬 대상을 변경할 수 있습니다. 사용자가 상태를 선택한 곳에서 팝업 메뉴가 나타납니다. 마우스 포인터를 버튼 영역으로 이동시켜 팝업 창에서 선택된 상태를 열람할 수 있습니다.
전원 관리 매개변수 버튼
전원공급 관리 매개변수 버튼을 클릭하면 전원공급 관리 매개변수(SMIT의 모든 항목)를 표시할 수 있습니다.
배터리 표시기
사용자의 시스템에 내부 배터리가 있으면, 남아 있는 대략적인 배터리 시간을 표시하는 표시기와 현재의 파워 소스(AC 또는 DC)를 표시합니다. 배터리 표시기 영역에서 오른쪽 마우스 버튼을 클릭하면 내부 배터리를 방전시킬 수 있습니다. 사용자가 "방전"을 선택한 곳에서 팝업 메뉴가 나타납니다.
보안
액세스 제어: 모든 사용자
액세스된 파일: 없음
예제
전원공급 관리 GUI 유틸리티를 시작하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
xpowerm
파일
/usr/lpp/X11/bin/xpowerm xpowerm 명령을 포함합니다.