| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mvt
mvt mvt 명령 목적 영어 열람 그래프 및 슬라이드를 타이프셋합니다. 구문
mvt [ -a ] [ -c ] [ -e ] [ -g ] [ -p ] [ -t ] [ -z ] [ -TName | -DDestination ] [ File ... | - ]
설명
mvt 명령은 mmt 명령과 유사한 방법으로 열람 그래프 및 슬라이드에 대한 mv 매크로 패키지를 사용하여 입력을 타이프셋팅합니다. mvt 명령에는 tbl, eqn, pic, cw 및 grap 명령에 의한 사전 처리를 지정하는 플래그가 있습니다. 선택하는 플래그가 troff 명령 및 매크로 패키지에 대해 작성되는 파이프라인, 플래그 및 매개변수를 결정합니다.
mvt 명령은 troff 명령과 달리 특별히 요청하지 않는 한, 출력을 포스트 프로세서로 자동으로 파이프합니다. 사용자는 mvt 명령을 사용할 때 포스트 프로세서를 지정하지 말아야 합니다. mvt 명령이 취하는 경로는 다음과 같습니다.
-z 플래그(포스트 프로세서가 사용되지 않습니다.)
-T Name 플래그
TYPESETTER 환경 변수를 읽습니다.
디폴트를 ibm3816으로 설정합니다.
File은 mvt 명령이 형식화할 파일을 지정합니다.
플래그
플래그는 임의의 순서로 발생할 수 있지만, File 매개변수 앞에 표시되어야 합니다. 파일이 지정되지 않은 경우, mvt 명령은 해당 플래그 리스트를 인쇄합니다.
-a 읽기 가능 troff 출력을 터미널에 표시합니다.
-c cw 명령을 호출합니다.
-e eqn 명령을 호출하며, 또한 eqn 명령이 /usr/share/lib/pub/eqnchar 파일을 읽게 합니다.
-g grap 명령을 호출하며, grap 명령이 pic 명령을 호출합니다.
-p pic 명령을 호출합니다.
-t tbl 명령을 호출합니다.
-z troff 명령의 출력을 처리하거나 방향 재지정할 출력 필터(또는 포스트 프로세서)를 호출하지 않습니다.
-D Destination 출력을 지정된 장치 대상으로 향하게 합니다. Destination 변수에 대해 지원되는 값은 tc 명령을 통해 Tektronix 4014 터미널인 4014입니다.
-TName troff 장치에 대한 출력을 Name 변수가 지정한 대로 작성합니다. 출력은 해당되는 포스트 프로세서를 통해 전송됩니다. 디폴트는 ibm3816입니다.
- 입력을 표준 입력장치에서 읽게 합니다.
mvt 명령에 제공하는 다른 매개변수나 플래그(-a 플래그와 같은)가 troff 명령에 전달됩니다.
File 매개변수 대신 -(빼기 부호) 플래그를 지정할 경우 mmt 명령은 표준 입력을 읽습니다.
troff 명령의 -oList 플래그를 사용하여 출력할 페이지의 범위를 지정하십시오.
주: mvt 명령을 -e, -c, -t, -p, -g 또는 - 플래그 중 하나 이상과 troff 명령의 -oList 플래그를 사용하여 호출할 경우, 파손된 파이프 메세지를 받을 수도 있습니다. 이것은 List 변수로 문서의 마지막 페이지를 지정하지 않을 경우 발생합니다. 이 파손된 파이프 메세지는 문제를 나타내는 것이 아니므로 무시해도 됩니다.
환경 변수
TYPESETTER 특정 인쇄 장치에 대한 정보가 들어 있습니다.
파일
/usr/share/lib/pub/eqnchar 특수 문자 정의가 들어 있습니다.
관련 정보
cw 명령, eqn 명령, grap 명령, mmt 명령, pic 명령, tbl 명령, tc 명령, troff 명령.
eqnchar 파일 형식