| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

chvmode
chvmode chvmode 명령 목적 현행 출력 장치 및 X 서버의 표시 창 크기를 변경합니다. 주: 이 명령은 X 서버가 수행 중인 동안에만 사용 가능합니다.
구문
chvmode [ { + | - } l ] [ { + | - } c ] [ -vsize WidthxHeight [ @ VSync ]
설명
chvmode 명령은 현행 출력 장치 및 X 서버에 의해 사용되는 표시창 크기를 변경합니다.
표시창 크기 스펙은 CRT 표시장치의 경우에만 사용 가능하며 그 해상도는 (조색)판 옵션을 갖습니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)에서 장치 응용프로그램을 사용하여 장치 특성을 변경할 수 있습니다. 또한, SMIT(시스템 관리 인터페이스 도구)를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
플래그
+/-c CRT 출력을 사용 가능 또는 사용 불가능하게 합니다.
+/-l LCD 출력을 사용 가능 또는 사용 불가능하게 합니다.
-vsize WidthxHeight[ @VSync ] CRT 표시장치의 표시창 크기와 수직 동기화(Hz(헤르쯔) 단위의 화면정리 비율)를 지정합니다. @VSync를 지정하지 않는 경우, 현행 수직 동기화 주파수가 사용됩니다.
보안
액세스 제어: 모든 사용자
감사(audit) 이벤트: 없음
종료 상태
다음과 같은 종료값을 리턴합니다.
0 정상적으로 완료되었습니다.
>0 오류가 발생하였습니다.
예제
LCD 패널을 사용 불가능하게 하고, CRT 표시장치를 사용 가능하게 하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
chvmode -l +c
현행 CRT 표시 창을 1024x768로 변경하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
chvmode -vsize 1024x768
75Hz의 높은 화면정리 비율을 갖는 VGA 모드를 지정하려면, 다음과 같이 입력하십시오.
chvmode -vsize 640x480@75
파일
/usr/bin/X11/chvmode chvmode 명령이 있습니다.
관련 정보
lsvmode 명령.