| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

swapon
swapon swapon 명령 목적 페이징 및 스왑핑을 위한 추가 장치를 지정합니다. 구문
swapon -a | DeviceName ...
설명
swapon 명령은 페이징 및 스왑핑을 위한 추가 장치를 지정하는 데 사용됩니다. 이 명령은 시스템 초기화 중에 초기 페이징 공간을 사용 가능하게 합니다. 시스템 초기화의 나중 단계에서, swapon -a 명령은 페이징 및 스왑핑이 여러 장치에서 이루어질 수 있도록 다른 장치를 사용 가능하게 만드는 데 사용됩니다. swapon -a 명령은 /etc/swapspaces 파일에 지정된 모든 장치를 사용 가능하게 만듭니다. swapon 명령의 호출은 일반적으로 시스템 다중 사용자 모드 초기화 파일인 /etc/rc에서 발생합니다.
DeviceName 매개변수는 특정 장치가 사용 가능하도록 지정합니다. 이 양식은 시스템 스왑 구성설정표에 명시된 대로 개별 블록 장치를 제공합니다. 이 호출로 시스템에서 페이징과 스왑 할당을 위해 해당 공간과 기타 정의된 공간을 사용할 수 있게 됩니다. 시스템 스왑 구성설정표는 /etc/swapspaces 파일에 지정된 모든 장치입니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)의 장치 응용프로그램을 사용하여 이 명령을 수행할 수 있습니다.
주: 활성 중인 페이징 영역의 최대 수는 16입니다.
플래그
-a /etc/swapspaces 파일에 존재하는 모든 장치를 사용 가능하게 합니다.
예제
/etc/swapspaces 파일에 존재하는 모든 장치를 사용 가능하게 만들려면 다음과 같이 입력하십시오.
swapon -a
이제 /etc/swapspaces 파일에 존재하는 모든 장치를 사용할 수 있습니다.
/dev/paging03 및 /dev/paging04 장치를 페이징 및 스왑핑으로 사용 가능하게 하려면 다음을 입력하십시오.
swapon /dev/paging03 /dev/paging04
이제 /dev/paging03 및 /dev/paging04 장치를 사용할 수 있습니다.
파일
/etc/rc 시스템 다중 사용자 초기화 파일입니다.
/dev/paging 페이징/스왑 공간을 위한 장치입니다.
/etc/swapspaces 스왑 장치 리스트를 포함하고 있습니다.
관련 정보
mkps 명령, chps 명령.
swapon 서브루틴.