| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

uusnap
uusnap uusnap 명령 목적 원격 시스템과 BNU 접속 상태를 표시합니다. 구문
uusnap
설명
uusnap 명령은 Basic Networking Utilities(BNU)의 상태를 나타내는 표를 보여줍니다. 표는 각 원격 시스템에 대해 다음 정보를 포함하고 있습니다.
SystemName 원격 시스템 이름을 지정합니다.
Number Cmds 원격 시스템에 대하여 대기 행렬에 넣은 명령 파일(C.* 파일)의 수를 지정합니다.
Number Data 원격 시스템에 대하여 대기 행렬에 넣은 데이터 전송 수(D.* 파일)를 지정합니다.
Number Xqts 원격 시스템에 대하여 대기행렬에 넣은 원격 명령 실행 수(X.* 파일)를 지정합니다.
Message /var/spool/uucp/.Status/SystemName 파일에서 사이트에 대한 현재 상태 메세지를 지정합니다. Message 필드에는 BNU에서 원격 시스템에 대해 재시도하기 전까지 남은 시간 및 BNU에서 시스템에 도달하지 못한 횟수 카운트가 있을 수 있습니다.
예제
BNU 상태의 스냅샷을 보려면 다음과 같이 입력하십시오.
uusnap
이 명령에서 나온 출력은 다음과 같습니다.
nostromo 4 Cmds 2 Data 2 Xqts SUCCESSFUL
zeus 2 Cmds 1 Data 2 Xqts NO DEVICES AVAILABLE
위의 행은 네 개의 명령 파일, 두 개의 데이터 파일 및 두 개의 실행 파일이 현재 nostromo 시스템에 대해 대기행렬되었음을 나타냅니다. nostromo에 대한 최종 연결이 성공하였습니다. 다른 한편 국지 시스템에 사용 가능한 장치가 없어 zeus 시스템에 접속하려는 최종 시도가 실패했습니다.
파일
/usr/bin/uusnap uusnap 명령이 있습니다.
/var/spool/uucp/.Status/SystemName 원격 시스템과 BNU 접속 상태를 기록합니다.
/var/spool/uucp/SystemName uucico 디먼으로 전송될 C.*, D.*, 및 X.* 파일이 있습니다.
/var/spool/uucp/SystemName/C.* 전송되어야 하는 파일에 관하여 BNU에 지시합니다.
/var/spool/uucp/SystemName/D.* BNU에 의해 전송될 파일이 있습니다.
/var/spool/uucp/SystemName/X.* BNU에 의해 원격 실행될 명령을 지정합니다.
관련 정보
uucp 명령, uux 명령, uuq 명령.
uucico 디먼.