| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mkquedev
mkquedev mkquedev 명령 목적 프린터 대기행렬 장치를 시스템에 추가합니다. 구문
mkquedev -d Name -q Name -a 'Attribute = Value' ...
설명
mkquedev 명령은 명령행에 설명된 스탠자를 /etc/qconfig 파일에 추가하여 프린터 대기행렬 장치를 시스템에 추가합니다.
웹 기반 시스템 관리자(wsm)에서 볼륨 응용프로그램을 사용하여 프린터 특성을 변경할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 도구 프로그램) smit mkquedev 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
주: 어떤 대기행렬에 활성 작업이 있는 동안에는 /etc/qconfig 파일을 편집하지 마십시오. 편집에는 수동 편집과 chque, mkque, rmque, mkquedev, rmquedev 또는 chquedev 명령의 사용이 포함됩니다. /etc/qconfig 파일에 대한 모든 변경사항은 이 명령을 사용하여 수행하는 것이 좋습니다. 그러나 수동 편집을 원하면, 먼저 enq -G 명령을 발행하여 대기행렬 시스템을 가져온 후 qdaemon 디먼으로 모든 작업이 처리된 후에 정지하십시오. 그런 다음, /etc/qconfig 파일을 편집하고 새로운 구성설정으로 qdaemon 디먼을 재시작하십시오.
플래그
-a 'Attribute = Value' /etc/qconfig 파일에서 장치 스탠자에 추가할 'Attribute = Value' 속성을 지정합니다. mkquedev 명령을 명령행에 입력할 때, 이 플래그가 최종 플래그여야 합니다. 유효한 속성의 리스트를 보려면, /etc/qconfig 파일을 참조하십시오.
주: 이 명령을 명령행에 입력할 때 'backend = ' 속성을 포함해야 합니다.
-dName Name 변수를 사용하여 추가할 대기행렬 장치 이름을 지정합니다.
주: 대기행렬 장치 이름은 20자를 초과하지 않아야 합니다.
-qName Name 변수를 사용하여 대기행렬 장치를 추가할 대기행렬의 이름(이름이 이미 존재해야 함)을 지정합니다. mkquedev 명령은 'device = ' 속성을 지정된 대기행렬 스탠자에 자동으로 추가합니다.
예제
postscript 인쇄 대기행렬 장치를 lp0 대기행렬에 추가하고, 백엔드 프로그램을 piobe 명령으로 지정하며(backend = /usr/lib/lpd/piobe) 백엔드 프로그램에 페이지를 정렬하지 않도록 지시하려면(align = FALSE), 다음을 입력하십시오.
mkquedev -qlp0 -dpostscript -a 'backend = /usr/lib/lpd/piobe' \
-a 'align = FALSE'
파일
/usr/bin/mkquedev mkquedev 명령이 들어 있습니다.
/etc/qconfig 구성설정 파일이 들어 있습니다.
관련 정보
chquedev 명령, lsquedev 명령, mkque 명령, rmquedev 명령.
/etc/qconfig 파일