| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

xmodem
xmodem xmodem 명령 목적 비동기 전송 중 데이터 오류를 검출하면서 xmodem 프로토콜을 이용해 파일을 전송합니다. 구문
xmodem { -s | -r } FileName
설명
xmodem 쉘 명령이 ATE(비동기 터미널 에뮬레이션) 프로그램과 함께 사용하여 xmodem 프로토콜을 사용해서 FileName 매개변수에 의해 지정된 파일을 전송합니다.
xmodem 프로토콜은 데이터 전송 오류를 검출하고 데이터를 재전송하는 8비트 전송 프로토콜입니다. 워크스테이션 송신 데이터는 원격 시스템이 데이터를 수신할 준비가 되어 있다는 신호를 전송할 때까지 기다립니다.
수신 시스템이 데이터를 가져 온 후, 전송 시스템에게 다시 알려줍니다. ATE 프로그램에서 수신 프로그램은 파일이 초기화된 후 90초 이내에 데이터를 수신하지 못하면 시간종료합니다.
xmodem 명령을 사용하는 전송 및 받기는 보충 조작입니다. 한 시스템은 전송하도록 설정되고 다른 시스템은 수신하도록 설정되어야 합니다. 국지 시스템의 ATE 연결된 메인 메뉴로부터 send 부속명령이나 receive 부속명령과 결합하여 원격 시스템에서 xmodem 명령을 사용하십시오.
xmodem 파일 전송을 인터럽트하려면, Ctrl-X 키를 누르십시오.
플래그
-r 국지 워크스테이션에서 데이터를 수신합니다.
-s 국지 워크스테이션으로 데이터를 전송합니다.
예제
xmodem 프로토콜을 사용하여 파일 전송
xmodem 프로토콜을 사용하여 파일 myfile을 전송하려면, ate 명령과 connect 또는 directory 부속명령을 사용하여 원격 시스템과의 연결을 설정하십시오.
원격 시스템에 로그인한 후 MAINMENU_KEY(보통 Ctrl-V key)를 누르기 전에 국지 시스템의 ATE로 돌아가려면, 쉘 명령행에 다음과 같이 입력하십시오.
xmodem -r myfile
xmodem 프로토콜은 원격 시스템에서 수신 모드를 시작합니다.
국지 시스템에서 ATE 모드로 돌아가려면 MAINMENU_KEY를 누르십시오.
ATE 연결된 메인 메뉴가 표시됩니다.
ATE 연결된 메인 메뉴의 프롬프트에서 send 부속명령을 입력하십시오.
s myfile
send 부속명령은 국지 시스템이 myfile을 원격 시스템으로 전송하도록 지시합니다. 파일을 전송한 후에는 ATE 연결 메인 메뉴가 표시됩니다.
xmodem 프로토콜을 사용하여 파일 받기
원격 시스템에 대한 연결을 설정하는 ate 명령과 connect 또는 directory 부속명령과 함께 xmodem 프로토콜을 사용하여 파일 infile을 원격 시스템으로부터 받으십시오.
원격 시스템에 로그인한 후 MAINMENU_KEY(보통 Ctrl-V 키 열)를 누르기 전에 국지 시스템의 ATE로 돌아가려면, 쉘 명령행에 다음과 같이 입력하십시오.
xmodem -s infile
원격 시스템에서 xmodem 프로토콜이 전송 모드로 시작됩니다.
국지 시스템에서 ATE 모드로 돌아가려면 MAINMENU_KEY를 누르십시오.
ATE 연결 메인 메뉴가 표시됩니다.
ATE 연결된 메인 메뉴의 프롬프트에서 receive 부속명령을 입력하십시오.
r infile
receive 부속명령은 국지 시스템이 infile을 원격 시스템으로부터 받도록 지시합니다. 파일을 전송한 후에는 ATE 연결 메인 메뉴가 표시됩니다.
파일
ate.def
ATE 디폴트 값을 포함하고 있습니다.
관련 정보
ate 명령.
connect 부속명령, directory 부속명령, modify 부속명령, send 부속명령, receive 부속명령.