| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

nim
nim nim 명령 목적 네트워크 설치 관리(NIM) 오브젝트에 대해 조작을 수행합니다. 구문
nim { -o Operation} [ -F ] [ -t Type ] [ -a Attribute=Value . . . ] {ObjectName}
설명
nim 명령은 NIM 오브젝트에 대해 조작을 수행합니다. 수행되는 작업의 유형은 ObjectName 매개변수가 지정한 오브젝트의 유형에 따라 다릅니다. 가능한 작업으로는 환경 초기화 및 자원 관리가 있습니다. lsnim 명령을 사용하여 지원되는 작업의 리스트를 표시할 수 있습니다.
파일
-a Attribute=Value . . . 지정된 값을 지정된 속성에 할당합니다. lsnim -q 조작 -t 유형 명령을 사용하여 특정 조작에 유효한 속성 리스트를 확보하십시오.
-F 일부 보안 검사를 대체합니다.
-o Operation NIM 오브젝트에서 수행할 조작을 지정합니다. 사용 가능한 조작은 다음과 같습니다.
allocate
사용할 자원을 할당합니다.
bos_inst
BOS 설치를 수행합니다.
change
오브젝트의 속성을 변경합니다.
check
NIM 오브젝트의 상태를 검사합니다.
cust
소프트웨어 시스템조정을 수행합니다.
deallocate
자원을 할당 해제합니다.
define
오브젝트를 정의합니다.
diag
진단 이미지를 부트할 기계를 사용 가능하게 합니다.
dkls_init
디스크 없는 기계의 환경을 초기화합니다.
dtls_init
데이터 없는 기계의 환경을 초기화합니다.
fix_query
제공된 APAR이나 키워드에 대한 수정 정보를 나열합니다.
lppchk
NIM 기계 및 SPOT에 설치된 파일 세트를 검증합니다.
lslpp
오브젝트에 대한 공인된 프로그램 정보를 나열합니다.
maint
소프트웨어 유지보수를 수행합니다.
remove
오브젝트를 제거합니다.
reset
오브젝트의 NIM 상태를 재설정합니다.
sync_roots
특정한 SPOT(공유하는 제품의 오브젝트 트리)에 대한 디스크 없는 클라이언트나 데이터 없는 클라이언트를 위해 루트 디렉토리를 일치시켜 줍니다.
unconfig
NIM 마스터 파일세트의 구성설정을 해제합니다.
AIX 4.2 이상의 예제:
maint_boot
유지보수 모드에서 부트할 기계를 사용 가능하게 합니다.
showlog
NIM 마스터에서 NIM 클라이언트의 설치, 부트, 시스템조정 로그 또는 SPOT의 설치 로그를 표시합니다.
showres
NIM 자원의 목차를 표시합니다.
lsnim -POt Type 명령을 사용하여 특정 유형에 유효한 작업 리스트를 가져오십시오.
AIX 4.3 이상의 작업:
alt_disk_install
대체 디스크 설치를 수행합니다.
-t Type 작업 정의를 위해 NIM 오브젝트의 유형을 지정합니다. 가능한 유형은 다음과 같습니다.
자원 유형
bosinst_data
기본 시스템 설치 중에 사용되는 구성설정 파일.
dump
클라이언트 덤프 파일의 상위 디렉토리
fix_bundle
cust 또는 fix_query 작업에 대한 수정(키워드) 입력 파일.
home
클라이언트 /home 디렉토리에 대한 상위 디렉토리
image_data
기본 시스템 설치 중에 사용되는 구성설정 파일.
installp_bundle
Installp 번들 파일.
lpp_source
선택적 제품 이미지에 대한 소스 장치.
mksysb
mksysb image.
paging
클라이언트 페이징 파일의 상위 디렉토리
root
클라이언트 /(루트) 디렉토리의 상위 디렉토리.
script
클라이언트에서 수행되는 실행 파일.
shared_home
클라이언트가 공유하는 /home 디렉토리.
spot
공유되는 제품의 오브젝트 트리(SPOT) - /usr 파일 시스템과 동일함.
tmp
클라이언트 /tmp 디렉토리의 상위 디렉토리.
AIX 4.2 이상의 자원 유형:
exclude_files
mksysb 이미지에서 제외되는 파일을 포함하고 있습니다. 이 자원은 AIX 4.2 이상에만 적용됩니다.
resolv_conf
이름 서버 구성설정 파일. 이 자원은 AIX 4.2 이상에만 적용됩니다.
기계 유형
diskless
모든 파일 시스템 및 자원 원격지.
dataless
국지 페이징, 덤프; 원격 /,/usr; 기타 원격 또는 국지.
standalone
국지 파일 시스템 및 자원.
master
NIM 환경을 제어하는 기계.
-t Type (계속) 네트워크 유형
tok
토큰링 네트워크.
ent
이더넷 네트워크.
fddi
FDDI 네트워크.
atm
ATM 네트워크. (AIX 4.3 이상)
generic
기타 TCP/IP 네트워크.
AIX 4.2 이상만 해당:
그룹 유형
mac_group
기계 그룹. 이 유형은 AIX 4.2 이상에만 적용됩니다.
res_group
자원 그룹. 이 유형은 AIX 4.2 이상에만 적용됩니다.
보안
액세스 제어: nim 명령을 수행하려면 루트 권한이 있어야 합니다.
예제
다음의 예제는 조작에 의해서 그룹화됩니다.
정의
토큰 링 네트워크 net1에서 데이터 없는 rspc 단일프로세서 기계를 정의하여 이름을 altoid로 지정하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t dataless -a if1="net1 fred 10005aa88500" \
-a ring_speed=16 -a platform=rspc -a netboot_kernel=up \
-a comments="Dataless client altoid"
comments 속성은 선택적이고 사용자 입력 주(notes)를 포함할 수 있습니다.
주: if1 속성이 필요합니다.
서버 altoid에 설치가능한 이미지를 포함하고 있으면서 경로 이름이 /usr/sys/inst.images인 디렉토리 자원을 정의하여 이름을 images로 지정하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t lpp_source -a server=altoid \
-a location=/usr/sys/inst.images images
이름이 images인 lpp_source를 사용하여 /export/exec directory에 있는 NIM 마스터에서 이름이 myspot인 새 SPOT 자원을 작성하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t spot -a server=master -a location=/export/exec \
-a source=images myspot
서브네트 마스크가 255.255.240.0이고 주소가 129.35.129.0인 네트워크 오브젝트 BLDG905를 정의하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t tok -a snm=255.255.240.0 \
-a net_addr=129.35.129.0 BLDG905
테이프 bos.INed 및 bos.adt에 있는 소프트웨어 제품의 특정 세트를 선택하는 테이프로부터 마스터에 위치할 lpp_source인 lppsrc1을 정의하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t lpp_source -a location=/images2/lppsrc1 \
-a source=/dev/rmt0 -a server=master -a packages="bos.INed \
bos.adt" lppsrc1
BOOTP 가능 IPL ROM이 있고 호스트 이름이 jupiter이며 NIM 환경에서 jupiter로 불려질 대칭형 멀티프로세서 모델인 독립형 기계를 토큰 링 네트워크 net1 및 링 속도 16을 사용하여 정의하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t standalone -a if1="net1 jupiter 0" \
-a ring_speed=16 -a platform=rs6ksmp jupiter
마스터의 /resources/mksysb.image에 있는 기존의 mksysb 이미지로부터 mksysb 자원인 mksysb1을 정의하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t mksysb -a server=master \
-a location=/resources/mksysb.image mksysb1
서브네트 마스크가 255.255.240이고 주소가 129.35.101.0이며 이름이 ATMnet인 NIM 네트워크를 정의하여 ATM 네트워크를 나타내려면, 다음과 같이 generic 네트워크 유형을 사용하십시오.
nim -o define -t generic -a snm=255.255.240.0 \
-a net.addr=129.35.101.0 ATMnet
토큰 링 네트워크 net1에서 호스트 이름이 bluefish인 PowerPC PCI 버스 기준 대칭형 멀티프로세서 컴퓨터를 독립형 기계로 정의한 후 NIM 환경에 bluefish로 알리려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t standalone -a platform=rspcsmp \
-a if1="net1 bluefish 0" -a ring_speed=16 bluefish
제거
dump_files라는 자원을 제거하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o remove dump_files
변경
BLDG905 네트워크에 있는 기계는 gateway905 게이트웨이를 사용하여 OZ 네트워크에 도달합니다. OZ 네트워크에 있는 기계는 gatewayOZ 게이트웨이를 사용하여 BLDG905 네트워크에 도달합니다. BLDG905와 OZ라는 두 네트워크 사이에 라우트를 추가하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o change -a routing1="OZ gateway905 gatewayOZ" BLDG905
검사
NUM이 myspot라는 SPOT의 사용 가능성을 검사하게 하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o check myspot
images라는 이름이 지정된 lpp_source의 상태를 검사하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o check images
할당
이름이 syzygy이고 SPOT 속성 값이 spot1인 디스크 없는 워크스테이션에 자원을 할당하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o allocate -a spot=spot1 syzygy
이름이 krakatoa인 기계에서 기본 시스템 설치를 수행하려면, 먼저 다음과 같이 입력하여 자원을 할당해야 합니다.
nim -o allocate -a spot=myspot -a lpp_source=images krakatoa
그런 다음 bos_inst 작업을 수행하여 설치를 지원할 수 있게 NIM 환경을 초기화하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o bos_inst krakatoa
설치가능한 옵션 adt가 이름이 images인 lpp_source에 상주하도록 독립형 기계 stand1에 소프트웨어 제품 adt를 설치하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o allocate -a lpp_source=images stand1
그 다음, 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o cust -a filesets="adt" stand1
설치가능한 옵션인 adt의 이미지가 lpp_source, images에 상주하고 설치가능한 옵션의 이름이 installp_bundle인 bundle1에 포함되도록 독립형 기계 stand1에 소프트웨어 제품을 설치하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o allocate -a lpp_source=images \
-a installp_bundle=bundle1 stand1
그 다음, 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o cust stand1
할당 해제
독립형 기계 client1에서 이름이 images인 lpp_source를 할당해제하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o deallocate -a lpp_source=images client1
bos_inst
자원 spot1, images1, bosinst_data1 및 rconf1을 사용하여 기계 blowfish를 설치하려면 다음과 같이 입력하여 먼저 자원을 할당하십시오.
nim -o allocate -a spot=spot1 -a lpp_source=images1 \
-a bosinst_data=bosinst_data1 -a resolv_conf=rconf1 blowfish
그 다음, 다음과 같이 입력하여 BOS 설치를 수행하십시오.
nim -o bos_inst blowfish
조정
설치가능한 옵션 adt의 이미지가 lpp_source, images에 상주하도록 SPOT spot1에 소프트웨어 제품을 설치하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o cust -a lpp_source=images -a filesets=adt spot1
설치가능한 옵션 adt의 이미지가 lpp_source, images에 상주하고 설치가능한 옵션의 이름이 installp_bundle인 bundle1에 포함되도록 SPOT spot1에 소프트웨어 제품을 설치하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o cust -a lpp_source=images -a installp_bundle=bundle1 spot1
설치가능한 옵션 adt의 이미지가 SPOT 상주 기계에 대해 국지인 테이프 드라이브에 상주하도록 SPOT spot1에 소프트웨어 제품을 설치하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o cust -a lpp_source=/dev/rmt0 -a filesets=adt spot1
설치가능한 옵션 adt의 이미지가 SPOT 상주 기계에 대해 국지인 테이프 드라이브에 상주하도록 SPOT spot1에 소프트웨어 제품을 설치하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o cust -a lpp_source=/dev/rmt0 -a filesets=adt spot1
테이프 /dev/rmt0에 상주하면서 APAR IX12345와 연관된 모든 파일세트 갱신사항을 spot1과 spot1이 현재 할당되어 있는 디스크 없는 클라이언트나 데이터 없는 클라이언트에 설치하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -F -o cust -afixes=IX12345 -a lpp_source=/dev/rmt0 spot1
클라이언트 Standalone1에 설치된 모든 소프트웨어를 이름이 updt_images인 lpp_source의 가장 최근 갱신사항으로 갱신하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o allocate -a lpp_source=updt_images Standalone1
nim -o cust -afixes=update_all Standalone1
이름이 bundle1인 installp_bundle의 내용과 함께 기계 catfish를 설치하려면 다음과 같이 입력하여 먼저 자원을 할당하십시오.
nim -o allocate -a installp_bundle=bundle1 \
-a lpp_source=images1 catfish
그 다음, 다음과 같이 입력하여 cust 작업을 수행하십시오.
nim -o cust catfish
maint
SPOT spot1에서 소프트웨어 제품 bos.INed 및 adt를 설치제거하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o maint -a installp_flags="-u" \
-a filesets="bos.INed adt" spot1
이름이 bundle2인 installp_bundle에 설치가능한 옵션 이름이 포함되도록 SPOT spot1에서 옵션 bos.INed 및 adt를 설치제거하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o maint -a installp_flags="-u" \
-a installp_bundle=bundle2 spot1
SPOT spot1의 인터럽트된 소프트웨어 설치를 원상복구하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o maint -a installp_flags="-C" spot1
마스터에서 독립형 기계 stand1의 소프트웨어 제품 bos.INed 및 adt를 설치제거하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o maint -a installp_flags="-u" \
-a filesets="bos.INed adt" stand1
마스터에서 독립형 기계 stand1의 인터럽트된 소프트웨어 설치를 원상복구하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o maint -a installp_flags="-C" stand1
dkls_init
자원 spot1, root1, dump1 및 paging1을 사용하여 이름이 syzygy인 디스크 없는 워크스테이션의 환경을 초기화하려면 다음과 같이 입력하여 먼저 자원을 할당하십시오.
nim -o allocate -a spot=spot1 -a root=root1 -a dump=dump1 \
-a paging=paging1 syzygy
그 다음, 다음와 같이 입력하여 클라이언트 기계에 대한 자원을 초기화하십시오.
nim -o dkls_init syzygy
dtls_init
자원 spot1, root1 및 dump1을 사용하여 이름이 syzygy인 데이터 없는 워크스테이션의 환경을 초기화하려면 다음과 같이 입력하여 먼저 자원을 초기화하십시오.
nim -o allocate -a spot=spot1 -a root=root1 -a dump=dump1 syzygy
그 다음, 다음와 같이 입력하여 클라이언트 기계에 대한 자원을 초기화하십시오.
nim -o dtls_init syzygy
fix_query
20개의 APAR 번호에 대해 클라이언트 Standalone1에 설치된 수정사항에 대한 정보를 나열하려면 다음과 같이 APAR 번호가 각 행마다 하나씩 있는 파일 /tmp/apar.list를 작성하십시오.
IX123435
IX54321
IX99999
...
그 다음, 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t fix_bundle -alocation=/tmp/apar.list \
-aserver=master fix_bun
nim -o allocate -a fix_bundle=fix_bun Standalone1
nim -o fix_query Standalone1
lppchk
SPOT spot1의 파일세트 버전과 필수 일관성을 검사하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o lppchk spot1
AIX 4.2 이상의 예제
할당
BOS 설치 후 이름 해석 서비스가 있는 기계를 자동으로 구성설정하려면, 아래와 비슷한 파일 /exports/resolv.conf를 작성하십시오.
nameserver 129.35.143.253
nameserver 9.3.199.2
domain austin.ibm.com
그 다음, 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t resolv_conf -a location=/exports/resolv.conf \
-a server=master rconf1
bos_inst 작업을 수행시키기 전에, 다음과 같이 입력하여 기타의 필수 및 선택적인 자원으로 이 자원을 할당하십시오.
nim -o allocate -a spot=spot1 -a lpp_source=images1 \
-a bosinst_data=bid1 -a resolv_conf=rconf1 client1
NIM 자원 그룹 res_grp1에서 독립형 기계에 적용할 수 있는 모든 자원을 기계 mac1에 할당하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o allocate -a group=res_grp1 mac1
bos_inst
bos_inst 작업이 시작될 때 자원 spot1, images1, bosinst_data1 및 rconf1을 자동으로 할당하는 동시에 기계 blowfish를 설치하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o bos_inst -a spot=spot1 -a lpp_source=images1 \
-a bosinst_data=bosinst_data1 -a resolv_conf=rconf1 blowfish
기계 mac1을 설치할 때 디폴트 자원을 사용하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o bos_inst mac1
변경
호스트 이름 sailfish2.austin.ibm.com으로 식별되는 어댑터는 토큰 링 네트워크에 접속됩니다. NIM 마스터에서 이 어댑터에 대한 2차 인터페이스를 정의하고 접속된 이더넷 네트워크를 나타내는 NIM 네트워크를 찾는 명령을 NIM에게 보내고, 찾지 못할 경우 NIM이 서브네트 마스크가 255.255.255.128인 NIM 네트워크를 정의하게 하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o change -a if2="find_net sailfish2.austin.ibm.com 0" \
-a net_definition="tok 255.255.255.128" -a ring_speed2=16 master
주: 디폴트 이름은 네트워크용으로 생성되며, 라우팅 정보는 새로운 네트워크에 지정되지 않습니다.
디폴트 게이트웨이 gw1 및 gw2를 각각 사용하는 네트워크인 net1 및net2의 디폴트 라우트를 정의하려면, 다음 두 명령을 입력하십시오.
nim -o change -a routing1="default gw1" net1
nim -o change -a routing1="default gw2" net2
자원 그룹 res_grp1에서 정의한 자원을 적용할 수 있는 작업이 수행되는 동안 이들 자원을 항상 디폴트로 할당되는 자원 세트로 지정하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o change -a default_res=res_grp1 master
조정
클라이언트 Standalone1에 설치된 모든 소프트웨어를 이름이 updt_images인 lpp_source의 가장 최근 갱신사항으로 갱신하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o cust -a lpp_source=updt_images -a fixes=update_all \
Standalone1
cust 작업이 수행될 때 이 자원과 이름이 images1인 lpp_source를 할당하는 동시에 이름이 bundle1인 installp_bundle의 내용과 함께 기계 catfish를 설치하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o cust -a installp_bundle=bundle1 -a lpp_source=images1 \
catfish
정의
diskls1, diskls2 및 diskls3이라는 이름의 NIM 디스크 없는 기계와 함께 기계 그룹 DisklsMacs1을 정의하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t mac_group -a add_member=diskls1 \
-a add_member=diskls2 -a add_member=diskls3 DisklsMacs1
자원 spot1, root1, dump1, paging1, home1 및 tmp1과 함께 자원 그룹 DisklsRes1을 정의하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t res_group -a spot=spot1 -a root=root1 \
-a dump=dump1 -a paging=paging1 -a home=home1 -a tmp=tmp1 \
DisklsRes1
마스터의 /resources/mksysb.image에 이미지가 놓이도록, 자원이 정의되는 동안 이름이 mksysb2인 mksysb 자원을 정의하고 이름이 client1인 클라이언트의 mksysb 이미지를 작성하는 데 필요한 공간을 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
주: 이 조치는 mksysb 작업에 필요한 공간만을 표시하며, 그렇지 않은 경우, 자원 작성이 일어나지 않습니다.
nim -o define -t mksysb -a server=master \
-a location=/resources/mksysb.image -a source=client1 \
-a mk_image=yes -a size_preview=yes mksysb2
마스터의 /resources/mksysb.image에 이미지가 놓이도록, 자원이 정의되는 동안 이름이 mksysb2인 mksysb 자원을 정의하고 이름이 client1인 클라이언트의 mksysb 이미지를 작성하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t mksysb -a server=master \
-a location=/resources/mksysb.image -a source=client1 \
-a mk_image=yes mksysb2
이미지를 작성하는 데 사용되는 mksysb 플래그가 -em이고 작성된 이미지가 마스터의 /resources/mksysb.image에 놓이도록, 자원을 정의하는 동안 이름이 mksysb2인 mksysb 자원을 정의하고 이름이 client1인 클라이언트의 mksysb 이미지를 작성하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t mksysb -a server=master \
-a location=/resources/mksysb.image -a source=client1 \
-a mk_image=yes -a mksysb_flags=em mksysb2
마스터의 /resources/exclude_file1에 놓이고 이름이 exclude_file1인 exclude_files 자원을 정의하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t exclude_files -a server=master \
-a location=/resources/exclude_file1 exclude_file1
이름이 redfish이고 호스트 이름이 redfish_t.lab.austin.ibm.com인 기계의 1차 인터페이스에는 링 속도가 16 메가비트인 토큰 링 네트워크가 접속되어 있습니다. redfish를 NIM 환경의 독립형 기계로 정의하고 NIM에게 기계의 1차 인터페이스가 접속되어 있는 네트워크의 이름을 찾도록 명령하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t standalone -a if1="find_net \
redfish_t.lab.austin.ibm.com 0" -a ring_speed1=16 redfish
이름이 bluefish이고 호스트 이름이 bluefish_e.lab.austin.ibm.com인 기계의 1차 인터페이스에는 cable_type이 bnc인 이더넷 네트워크가 접속되어 있습니다. bluefish를 NIM 환경의 디스크 없는 기계로 정의하고 기계의 1차 인터페이스가 접속되어 있는 네트워크의 이름을 찾도록 NIM에게 명령하고, 찾지 못할 경우 이름이 ent_net이고 서브네트 마스크가 255.255.255.128이면서 디폴트 라우트가 호스트 이름이 lab_gate인 게이트웨이를 사용하는 NIM 네트워크를 정의하도록 NIM에게 명령하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o define -t diskless -a if1="find_net \
bluefish_e.lab.austin.ibm.com 0" -a net_definition="ent \
255.255.255.128 lab_gate 0 ent_net" -a cable_type=bnc bluefish
주: 마스터에 대한 디폴트 라우트가 이미 존재하는 경우, net_definition 속성에 마스터 게이트웨이 대신 0을 지정하십시오. 그렇지 않을 경우, 마스터 게이트웨이를 지정해야 합니다.
dkls_init
이름이 syzygy인 디스크 없는 워크스테이션 환경을 초기화하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o dkls_init syzygy
기계 그룹 DisklsMacs1의 조작에서 멤버 diskls2를 제외시킨 후 자원 그룹 DisklsRes1에서 정의한 디스크 없는 자원을 할당하는 동시에 나머지 멤버를 초기화하려면, 다음 두 명령을 입력하십시오.
nim -o select -a exclude=diskls2 DisklsMacs1
nim -o dkls_init -a group=DisklsRes1 DisklsMacs1
자원 그룹 dk_resgrp1에서 정의한 필수 자원과 선택적 자원을 할당하는 동시에 기계 그룹 dtgrp1에서 정의한 디스크 없는 기계의 그룹을 초기화하려면, dkls_init 조작이 수행될 때 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o dkls_init -a group=dtgrp1 dk_resgrp1
dtls_init
이름이 syzygy인 데이터 없는 워크스테이션 환경을 초기화하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o dtls_init syzygy
기계 그룹 DatalsMacs1의 조작에서 멤버 dataless1을 제외시킨 후 자원 그룹 DatalsRes1에서 정의한 데이터 없는 자원을 할당하는 동시에 나머지 멤버를 초기화하려면, 다음 두 명령을 입력하십시오.
nim -o select -a exclude=datals2 DatalsMacs1
nim -o dtls_init -a group=DatalsMacs1 DatalsRes1
자원 그룹 DatalsRes1에서 정의한 필수 자원과 선택적 자원을 할당하는 동시에 기계 그룹 DatalsMacs1에서 정의한 데이터 없는 기계의 그룹을 초기화하려면, dtls_init 조작이 수행될 때 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o dtls_init -a group=DatalsMacs1 DatalsRes1
lppchk
자세한 오류 정보를 표시하고 불일치가 발견될 경우 소프트웨어 데이터베이스를 갱신하여 실제 파일 체크섬과 일치시키면서 독립형 기계 그룹 macgrp1의 NIM 목표에서 이름이 bos로 시작되는 모든 패키지의 파일 체크섬을 검증하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o lppchk -a lppchk_flags='-c -m3 -u' \
-a filesets='bos*' macgrp1
lppchk 조작은 디폴트에 의해 그룹 멤버의 백그라운드에서 수행되므로, lppchk 조작 출력을 열람하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o showlog -a log_type=lppchk macgrp1
maint
마스터에서 이름이 bundle2인 installp_bundle에 설치가능한 옵션이 포함되도록 이름이 stand1인 독립형 기계의 소프트웨어 제품 bos.INed 및 adt를 설치제거하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o maint -a installp_flags="-u" \
-a installp_bundle=bundle2 stand1
maint_boot
NMI 독립형 클라이언트 stand1을 사용 가능하게 하여 유지보수 모드에서 부트하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o maint_boot stand1
이것은 유지보수 부트 작업을 설정하지만 사용자는 국지적으로 stand1에서 네트워크 부트를 시작해야 합니다.
showlog
그룹 DisklsMacs1에서 정의한 기계의 부트 로그를 열람하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o showlog -a log_type=boot DisklsMacs1
showres
구성설정 스크립트 script1의 내용을 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o showres script1
bosinst.data 자원 bosinst_data1의 내용을 표시하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o showres bosinst_data1
lpp_source lpp_source1에 있는 모든 파일세트를 나열하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o showres lpp_source1
기계 machine1에 현재 설치되어 있는 파일세트에 상대적으로 lpp_source lpp_source1에 있는 모든 파일세트를 나열하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o showres -a reference=machine1 lpp_source1
lpp_sourcelpp_source1에 있는 bos.INed 및 xlC.rte 파일세트에 대한 사용자 명령어를 나열하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o showres -a filesets="bos.INed xlC.rte" \
-a installp_flags="qi" lpp_source1
lpp_source lpp_source1에 있는 소프트웨어별로 수정된 모든 문제점을 나열하려면, 다음을 사용하십시오.
nim -o showres -a instfix_flags="T" lpp_source1
AIX 4.3 이상의 예제
alt_disk_install
디버그 기능이 설정된 상태로 image_data 자원 image_data_shrink를 사용하여 hdisk4 및 hdisk5에서 mksysb 자원 all_devices_mysysb를 클라이언트 roundrock에 설치하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o alt_disk_install -a source=mksysb\
-a image_data=image_data_shrink\
-a debug=yes\
-a disk='hdisk4 hdisk5' roundrock
클라이언트 austin에 있는 rootvg를 hdisk2로 복제하지만 /alt_inst 파일 시스템을 마운트한 상태로 단계 1과 단계 2만 수행하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o alt_disk_install -a source=rootvg\
-a disk='hdisk2'\
-a phase=12 austin
AIX 5.1 이상의 예제
bos_inst
기계 blowfish를 설치하고 소프트웨어 사용권 계약을 승인하려면 다음과 같이 입력하십시오.
nim -o bos_inst -a spot=spot1 -a lpp_source=images1 \
-a accept_licenses=yes -a resolv_conf=rconf1 blowfish
파일
/etc/niminfo NIM에 의해 사용되는 변수를 포함하고 있습니다.
관련 정보
lsnim 명령, nimclient 명령, nimconfig 명령, niminit 명령
.info 파일