| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

mirrord
mirrord mirrord 디먼 목적 원격 유지보수를 위해 미러 모듈을 제어 및 모니터합니다. 구문
mirrord
설명
mirrord 디먼은 미러 모듈을 제어 및 모니터합니다. 미러 디먼과 미러 모듈은 함께 작동해서 콘솔 미러링을 제공하는데, 이는 국지 운영자 시스템 콘솔 및 원격 서비스 전문가 콘솔 사이의 명령에 대한 양방향 반향입니다. 국지 콘솔이나 BUMP 콘솔은 회선 S1에 연결되며, 원격 콘솔은 모뎀을 사용하는 회선 S2에 연결됩니다. mirrord 디먼은 운영 시스템이 수행 중일 때 원격 서비스 지원을 수행하는 데 사용됩니다.
주: 원격 서비스를 사용하려면, 소프트웨어 오류 로깅 및 덤프 서비스 지원 패키지가 설치되어야 하고, 원격 서비스 지원이 유효해야 하며, 원격 권한부여 플래그가 설정되어야 합니다.
일반적으로, mirrord 디먼은 콘솔 구성설정 직후인 부트 단계 중에 시작되지만, 명령행으로부터 시작할 수도 있습니다. 원격 서비스 지원 플래그가 설정되어 있지 않거나(원격 서비스 협정이 없는 경우), 원격 권한부여 플래그가 설정되어 있지 않은 경우, 디먼은 아무것도 하지 않고 종료됩니다.
두 플래그가 모두 설정되어 있는 경우, 디먼은 키 모드 스위치를 검사합니다. 스위치가 정상 또는 보안 위치의 경우, 디먼은 키가 서비스 위치에 올 때까지 작동하지 않습니다. 키가 서비스 위치에 있을 때, 디먼은 작동하기 시작해서 원격 권한부여 플래그를 검사하며, tty 회선 S1 및 S2(특수 파일인 /dev/ttyS1과 /dev/ttyS2임)가 스트림으로 관리되고 있는지 검사합니다. 이들 검사 중에서 하나라도 실패하는 경우, mirrord는 콘솔 미러링을 수행할 수 없고 그 이유를 설명하는 메세지로 리턴합니다. 검사가 성공하는 경우, mirrord는 잠금 파일인 /etc/locks/mirror를 작성하고, 회선 S2에 속하는 프로세스를 중지시키고, 미러 모듈을 밀며, 회선 S2를 초기화하고 미러 모듈에서 반향을 시작합니다. 키 모드 스위치에 상관없이 회선 S1에 속하는 응용프로그램은 영향을 받지 않습니다.
디먼이 시작될 때 모드 스위치가 이미 서비스 위치에 있고 회선 S2가 연결되어 있는 경우, 디먼은 단순히 미러 모듈을 밀고(필요한 경우) 반향 모드를 활성화합니다. 이 경우, 디먼은 원격 서비스 세션이 진행 중에 있기 때문에, /dev/ttyS2에 속하는 프로세스를 중지시키지 않습니다. 회선 S2 연결에 사용하는 모뎀은 파일 /usr/share/modems/mir_modem에 따라 구성설정하고, 그 tty는 파일 /usr/lib/mir_tty에 따라 구성설정합니다. 보통, 이들 파일은 서비스 요원이 설치하며 수정할 필요가 없습니다.
디먼이 이미 설치되었는데, mirrord 명령을 실행한 경우에는 오류 메세지가 반응합니다.
portmir 명령(AIX 4.2.1 이상에서 사용 가능)은 대부분의 시스템에서 콘솔 미러에 사용할 수 있습니다.
주: mirrord 명령은 마이크로 채널 I/O가 있는 멀티프로세서 시스템에서만 작동합니다. IBM 시스템의 경우, IBM 7012 모델 G 시리즈, IBM 7013 모델 J 시리즈 및 IBM 7015 모델 R 시리즈 등이 있습니다.
신호
디먼은 SIGTERM 또는 SIGKILL 신호를 사용하여 정지할 수 있습니다.
예제
명령 행에서 디먼을 시작하려면, 간단히 다음을 입력하십시오.
mirrord
파일
/usr/lib/drivers/mirror 미러 스트림 모듈
/usr/lib/mir_tty 회선 S2의 tty 구성설정 파일
/usr/share/modems/mir_modem 회선 S2의 모뎀 구성설정 파일
/etc/locks/mirror mirrord 잠금 파일(mirrord가 활성 중일 때 존재함)
/dev/ttyS1 및 /dev/ttyS2 mirrord에서 제어하는 터미널 특수 파일
관련 정보
portmir 명령