| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

xpr
xpr xpr 명령 목적 프린터로 출력하기 위해 창 덤프 파일을 서식화합니다. 구문
xpr [ -append FileName [ -noff ] | -output FileName ] [ -landscape | -portrait ] [ -compact ] [ -cutoff Level ] [ -density Dpi ] [ -gray { 2 | 3 | 4 } ] [ -header String ] [ -height Inches ] [ -left Inches ] [ -noposition ] [ -plane PlaneNumber ] [ -psfig ] [ -report ] [ -rv ] [ -scale Scale ] [ -split Number ] [ -top Inches ] [ -trailer String ] [ -width Inches ] [ -device Device ] [ ImageFile ]
설명
xpr 명령은 xwd 유틸리티에 의해 작성된 창 덤프 파일을 입력으로 사용하며, 하드웨어가 지원하는 모든 프린터의 출력을 위해 덤프 입력을 형식화합니다. 파일 인수를 지정하지 않은 경우, xpr 명령은 표준 입력을 사용합니다. 디폴트로 xpr 명령은 출력 페이지에서 가장 큰 창 표시를 인쇄합니다.
xpr 명령을 통해 사용자는 헤더나 트레일러를 추가하고, 여백을 지정하고, 축척과 방향을 조절하며, 단일 출력 파일로 여러 개의 창 덤프를 추가할 수 있습니다. -output 플래그를 지정하지 않는 경우 출력은 표준 출력입니다.
플래그
-append FileName 창이 추가될 xpr 명령에 의해 이전에 생성된 파일 이름을 지정합니다(이 플래그는 포스트스크립트 프린터에서 지원되지 않습니다).
-compact 여러 개의 흰색 픽셀을 이용해 압축된 창 표시를 위해 간단한 수행 길이 코드화를 사용합니다. 플래그가 검은색 공백이 아닌 흰색 공백만을 압축하므로 반전 영상 창에는 유용하지 않습니다.
(이 플래그는 포스트스크립트, LIPS II+ 및 LIPSIII 출력만을 지원합니다.)
-cutoff Level LaserJet 프린터에서 단색 출력을 위해 검은색이나 흰색으로 색상이 대응되는 경우 밀도 레벨을 변경합니다. Level 변수는 전체 밝기의 퍼센트로 표시됩니다. 소수도 사용할 수 있습니다.
-device Device 파일을 인쇄할 장치를 지정합니다. xpr 명령은 다음 프린터를 지원합니다.
3812 또는 pp
IBM PP3812
4207
Proprinter
5201
IBM Quietwriter 1 모델 2
5202
IBM Quietwriter 2
jprinter
IBM 일본어 프린터(일본어 데이터 스트림)
ljet
HP LaserJet 및 IBM Laser Printer
ps
포스트스크립트 프린터(디폴트)
lips2
Canon LaserShot LIPS II+ 방식
lips3
Canon LaserShot LIPS III 방식
-density Dpi HP 프린터가 사용하는 인치당 도트(dpi) 밀도를 나타냅니다. 300 dpi가 디폴트입니다. 허용 가능한 밀도는 300, 150, 100 및 75 dpi입니다.
-gray Number 검은색과 흰색 이미지로 대응시키는 것이 아니라 색상 이미지의 회색조 변환을 지정합니다. Number 변수는 다음 중 하나일 수 있습니다.
2
2 x 2 변환
3
3 x 3 변환
4
4 x 4 변환
이 변환은 효과적인 이미지 폭과 높이를 각각 2배, 3배 또는 4배로 만듭니다.
주: 이 옵션은 포스트스크립트 프린터에만 유효합니다.
-header String 창 위에서 인쇄할 헤더 문자열을 지정합니다.
-height Inches 페이지의 최대 높이를 지정합니다.
ImageFile 캡처된 이미지 비트 맵을 포함합니다. ImageFile 매개변수를 지정하지 않을 경우, xpr 명령은 표준 입력을 사용합니다.
-landscape 창을 강제로 가로형 모드로 인쇄합니다. 창을 강제로 가로방향 모드로 인쇄합니다(표시장치는 창 폭을 더 넓게 하면서 배열됩니다). 디폴트로 창의 가장 긴 면을 페이지의 긴 면에 맞게 창을 인쇄합니다.
-left Inches 인치 단위로 왼쪽 여백을 지정합니다. 소수도 사용할 수 있습니다. 디폴트로 이 플래그는 페이지 중앙의 창을 인쇄합니다.
-noff -append 플래그와 함께 지정된 경우, 창은 이전 창과 같은 페이지에 표시됩니다(이 플래그는 포스트스크립트 프린터에서 지원되지 않습니다).
-noposition 명령 작성을 위치시키는 헤더, 트레일러 및 이미지는 LaserJet 프린터의 경우에는 생략될 수 있습니다.
-output FileName 출력 파일 이름을 지정합니다. 이 옵션을 지정하지 않는 경우, xpr 명령은 표준 출력을 사용합니다.
-planePlaneNumber 이미지에 사용할 비트 평면을 지정합니다. 디폴트는 전체 이미지와 맵 값을 색상 밀도에 따라 검은색과 흰색으로 바꾸는 데 사용합니다. 이 옵션은 LaserJet 프린터에서는 지원되지 않습니다.
-portrait 창을 강제로 세로형 모드로 인쇄합니다. 창을 강제로 세로 방향 모드로 인쇄합니다(표시장치는 창을 더 높게 하면서 배열됩니다). 디폴트로 창의 가장 긴 면을 페이지의 긴 면에 맞게 창을 인쇄합니다.
-psfig 페이지의 중앙으로 포스트스크립트 그림이 전이되는 것을 억제합니다.
-report 창 ImageFile 매개변수에 대한 표준 오류의 통계를 인쇄합니다.
-rv 창을 강제로 반전 영상으로 인쇄합니다.
-scale Scale 페이지의 창 크기에 영향을 줍니다. 포스트스크립트 프린터는 창 픽셀 맵의 각 비트를 지정된 크기의 격자로 변환시킬 수 있습니다. 예를 들면, 각각의 비트는 3 x 3 격자로 변환됩니다. 3 x 3 격자를 지정하려면, -scale 3을 입력하십시오. 디폴트로 창은 지정된 방향으로 페이지를 맞춘 가장 큰 크기로 인쇄합니다. 장치를 지정하지 않으면, 가로 세로 비율이 다양해집니다.
-split Number 창을 몇 개의 페이지로 분할합니다. 이는 다른 방법을 사용하면 프린터에 과부하를 발생시켜 페이지를 부분 중첩 방식으로 인쇄하게 만드는 아주 큰 창을 인쇄하는 경우에 필요합니다(이 플래그는 포스트스크립트나 HP Laserjet 프린터에서는 지원되지 않습니다).
-top Inches 인치 단위로 창에 필요한 상단 여백을 지정합니다. 소수도 사용할 수 있습니다. 디폴트로 이 플래그는 페이지 중앙의 창을 인쇄합니다.
-trailer String 창 아래를 인쇄할 트레일러 문자열을 지정합니다.
-width Inches 페이지의 최대 폭을 지정합니다.
주: 4207, 5201, 5202 프린터의 이미지는 xwd 유틸리티에 의해 XYPixmap 또는 XYBitmap 형식으로 기록되어야 합니다. XYPixmap 이미지는 임계 알고리즘을 사용하여 비트맵으로 변환됩니다. HP Laserjet 프린터의 경우, 멀티플레인 이미지는 ZPixmap 형식으로 기록되어야 합니다. 단일 평면 이미지는 XYPixmap, XYBitmap 또는 ZPixmap 형식 중 하나일 수 있습니다.
관련 정보
X 명령, xwd 명령, xwud 명령.