| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

diag
diag diag 명령 목적 하드웨어 문제점을 판별합니다. 구문
diag [ [ -a] | [-s] | [ [-d Device] [-v] [-c ] [-e] [-A] [-E days] ] | [-B] | [-T taskname] [-S testsuite]
설명
diag 명령은 광범위한 작업 및 서비스 지원 프로그램을 수행하기 위한 시작 지점입니다. 대부분의 타스크/서비스 지원 프로그램은 플랫폼에 따라 다양합니다. 다음의 작업 및 서비스 지원 프로그램이 사용 가능합니다.
진단 수행
진단 수행 시간 옵션 표시 또는 변경
서비스 도움말 표시
이전 진단 결과 표시
하드웨어 오류 보고서 표시
소프트웨어 제품 데이터 표시
구성 및 자원 리스트 표시
하드웨어 필수 제품 데이터 표시
자원 속성 표시
하드웨어 필수 제품 데이터 변경
미디어 형식화
미디어 인증
테스트 유형 표시
LAN(근거리 통신망) 분석 프로그램
자원을 자원 리스트에 추가
자원 리스트로부터 자원 삭제
SCSI 버스 분석 프로그램
마이크로코드 다운로드
부트 리스트 표시 또는 변경
주기적인 진단
미디어 백업 및 복구
디스크 유지보수
다이얼 및 LPFkeys 구성설정
드로어 구성설정 추가 또는 삭제
사용자 조정된 구성설정 디스켓 작성
디스켓 기본 진단 갱신
ISA 어댑터 구성설정
운영 시스템 쉘 프름포트(온라인 서비스 모드 전용)
멀티프로세서 구성설정 표시 또는 변경
개별 프로세서 사용 가능화 또는 사용 불가능화
BUMP 구성설정 표시 또는 변경
새로운 2진 이미지로 플래쉬 EPROM 갱신
진단 모드 표시 또는 변경
원격 전화번호 및 모뎀 구성설정 표시 또는 변경
전자 모드 스위치 표시 또는 변경
프로세스 제공 미디어(독립형 모드 전용)
일반 마이크로코드 다운로드
오류 로그 분석 프로그램 수행
이더넷용 서비스 지원 프로그램
시스템 플래쉬 갱신(RSPC)
링 표시 전원 공급 구성설정(RSPC)
서비스 프로세서 구성설정(RSPC)
서비스 프로세서 구성설정 저장 또는 복원(RSPC)
기계 검사 오류 로그 표시(RSPC)
7135 RAIDiant 배열 서비스 지원 프로그램
SCSI 장치 ID 및 제거
SCSD 테이프 드라이브 서비스 지원 프로그램
Escon 비트 오류율 서비스 지원 프로그램
SSA 서비스 지원 프로그램
PCI RAID 물리적 디스크 식별
링 표시 전원 공급 정책 구성설정(CHRP)
감시 정책 구성설정(CHRP)
재부트 정책 구성설정(CHRP)
원격 유지보수 정책 구성설정(CHRP)
하드웨어 관리 정책 저장 또는 복원(CHRP)
펌웨어 장치 노드 정보 표시(CHRP)
스패어 섹터 사용 가능성
시스템 또는 서비스 프로세서 플래쉬 갱신(CHRP)
시스템 환경 센서 표시(CHRP)
검사정지 분석 결과 표시
어댑터 내부 로그 분석
플래쉬 SK-NET FDDI 펌웨어
마이크로코드 레벨 표시
웹 기반 시스템 관리자의 장치 응용프로그램을 사용하여 장치 특성을 변경할 수 있습니다. SMIT(시스템 관리 인터페이스 도구) smit diag 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
플래그
주: diag 명령이 메뉴 지향 프로그램이므로 대부분의 사용자는 플래그를 사용할 필요가 없습니다.
-A 고급 모드를 지정합니다.
-a 누락된 자원이 제거된 것인지 또는 꺼진 것인지 등을 물어서 하드웨어 구성설정의 변경사항을 처리합니다.
-B 기본 시스템 테스트를 수행하여 진단을 하도록 지시합니다. 오류 로그 분석을 지원하는 기본 시스템 영역에서 또한, 오류 로그 분석을 수행합니다.
-c 기계 사용자가 부재 중임을 나타냅니다. 아무런 질문도 없습니다. 결과는 표준 출력에 기록됩니다.
-d Device 진단을 수행할 장치를 지정합니다.
-E Days 오류 로그 분석 수행 중 오류 로그를 탐색할 때 사용할 날짜 수를 지정합니다.
-e 선택된 장치상에서 지원되는 경우에 오류 로그 분석을 수행합니다. 테스트를 수행하지는 않습니다. -d 플래그와 함께 사용되어야 합니다.
-S testsuite 테스트할 장치의 특정 테스트 번들을 나타냅니다.
기본 시스템
I/O 장치
비동기 장치
그래픽 장치
SCSI 장치
기억장치
Commo 장치
멀티미디어 장치
-s 모든 자원에 대해 진단을 수행합니다.
-Ttaskname 수행할 특정 작업의 단축 경로. 현재 단축 경로 작업은 다음과 같습니다.
format
- 미디어 포맷 작업
certify
- 미디어 인증 작업
download
- 마이크로코드 다운로드 작업
disp_mcode
- 마이크로코드 레벨 표시 작업
chkspares
- 스패어 섹터 사용 가능 작업
identify
- PCI RAID 실제 디스크 식별 작업
주: 진단 작업은 플랫폼 및 장치에 종속적입니다. 일부 진단 작업은 시스템에서 사용 가능하지 않을 수도 있습니다.
-v 시스템 검증 모드에서 진단을 수행하며, 오류 로그 분석은 수행되지 않습니다. 디폴트는 장치를 테스트하고 오류 로그 분석을 수행하는 문제점 판별 모드입니다.
보안
액세스 제어: 루트 사용자만 이 명령을 수행할 수 있습니다.
특권 제어: 시스템 그룹.
예제
scdisk0 장치에서 질문없이 진단을 수행하려면 다음과 같이 입력하십시오.
diag -d scdisk0 -c
파일
/usr/sbin/diag diag 명령을 포함합니다.