| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

net
net net 명령 목적 빠른 연결 서버를 구성설정하고 제어합니다. 구문
net [ help | start | stop | pause | resume | config | status | statistics | trace | user | share | name | session | (NBNS subcommands) ]
설명
net 명령은 빠른 연결 서버를 구성설정 및 제어합니다.
부속명령
help 부속명령에 대한 도움말을 표시합니다.
start 서버를 시작합니다.
stop 서버를 정지합니다.
pause 서버를 일시적으로 정지합니다.
resume 일시정지된 서버를 재시작합니다.
config 서버의 구성설정 매개변수를 나열하고 변경합니다.
status 서버 상태를 나타냅니다.
statistics 서버 자원에 대한 통계를 나타냅니다.
trace 서버 추적 기능을 작동 또는 해제합니다.
user 서버 사용자 계정을 나열, 추가, 삭제 및 수정합니다.
share 서버에서 공유하는 파일과 프린터를 나열, 추가 또는 삭제합니다.
name 서버 이름 별명을 나열, 추가 또는 삭제합니다.
session 서버 사용자 세션을 관리합니다.
nblistnames NBNS 이름 테이블을 나열합니다.
nbbackup 파일에 NBNS 이름 테이블을 기록합니다.
nbrestore 파일에 저장된 NBNS 이름 테이블을 복원합니다.
nbaddname NBNS 이름 테이블에 NetBIOS 고유 이름을 추가합니다.
nbaddgroup NBNS 이름 테이블에 NetBIOS 그룹 이름을 추가합니다.
nbaddmulti NBNS 이름 테이블에 NetBIOS 다중홈 이름을 추가합니다.
nbdelname NBNS 이름 테이블에서 이름을 삭제합니다.
nbaddingrp NBNS 이름 테이블에 NetBIOS 인터넷 그룹 이름을 추가합니다.
nbdeladdr NBNS 이름 테이블에서 NetBIOS 인터넷 그룹 이름의 IP 주소를 삭제합니다.
nbstatus NetBIOS 이름 서버의 상태를 나타냅니다.
net help 부속명령
구문
net help subcommand
또는
net subcommand help
설명
subcommand에 대한 도움말 정보를 지원합니다.
net start 부속명령
목적
서버를 시작합니다.
구문
net start [/load]
설명
start 부속명령은 구성설정 파일에서의 매개변수를 사용하여 서버를 시작하고 초기화합니다.
서버 프로세스가 이미 로드되어 있긴 하지만 서버가 정지 상태에 있을 경우에만 서버를 시작할 수 있습니다.
주: 서버를 로드하고 시작할 때는 AIX 빠른 연결에 맞게 추가 성능 매개변수가 구성설정될 수 있도록 net start /load 대신에 /etc/rc.cifs start를 사용하는 것이 일반적입니다.
플래그
/load
아직 로드되지 않았을 경우에 서버 프로세스를 로드합니다.
리턴 코드
0
서버(%s)가 이미 수행 중입니다.
0
서버(%s)가 시작되었습니다.
1
구문 오류가 발견되었습니다. 알 수 없는 키워드 또는 명령 옵션(%s)입니다.
2
프로세스가 수행되고 있지 않으므로 서버(%s)를 시작할 수 없습니다.
3
서버(%s)의 현재 상태에 대해 이 요청은 유효하지 않습니다.
4
조작을 수행할 수 없습니다.
net stop 부속명령
목적
서버 프로세스를 정지하고 로드 해제합니다.
구문
net stop [/unload]
설명
net stop 부속명령은 서버를 정지하고 로드 해제합니다. 서버가 수행 중이거나 일시 정지했을 경우에만 서버를 정지할 수 있습니다. 이렇게 정지된 서버는 /etc/rc.cifs start를 사용하여 다시 시작할 수 있습니다.
플래그
/unload
서버 프로세스를 로드 해제합니다.
리턴 코드
0
서버(%s)가 종료되었습니다.
0
서버(%s)가 종료되었고 그 프로세스가 로드 해제되었습니다.
1
구문 오류가 발견되었습니다. 알 수 없는 키워드 또는 명령 옵션(%s)입니다.
2
서버(%s)의 현재 상태에 대해 이 요청은 유효하지 않습니다.
3
서버에서 서버 프로세스 로드 해제 중 오류가 발생했습니다.
4
조작을 수행할 수 없습니다.
5
cifsPrintServer가 수행되지 않거나 종료될 수 없습니다.
net pause 부속명령
목적
서버를 일시정지합니다.
구문
net pause
설명
net pause 부속명령은 서버를 일시 정지합니다. 서버가 수행 중일 경우에만 서버를 일시 정지할 수 있습니다. 일단 일시정지되면, 서버는 새로운 연결은 받아들이지 않지만, 기존 연결에 대한 서비스는 계속합니다. net resume을 사용하여 재시작할 수 있습니다.
리턴 코드
0
서버(%s)가 일시 정지되었습니다.
1
구문 오류가 발견되었습니다. 알 수 없는 키워드 또는 명령 옵션(%s)입니다.
2
서버의 현재 상태에 대해 이 요청은 유효하지 않습니다.
3
조작을 수행할 수 없습니다.
net resume 부속명령
목적
서버를 재시작합니다.
구문
net resume
설명
net resume 부속명령은 서버를 재시작합니다. 서버가 일시 정지되었을 경우에만 재시작할 수 있습니다. 일단 재시작하면, 새로이 연결될 수 있습니다.
리턴 코드
0
서버(%s)가 재시작되었습니다.
1
구문 오류가 발견되었습니다. 알 수 없는 키워드 또는 명령 옵션(%s)입니다.
2
서버의 현재 상태에 대해 이 요청은 유효하지 않습니다.
3
조작을 수행할 수 없습니다.
net config 부속명령
목적
서버의 변경사항과 구성설정 매개변수를 나열합니다.
구문1
net config
구문2
net config /component
구문3
net config /component:cname /parameter:value
구문4
net config [ /listparm ] [ /component:cname ] /parm:parameter
설명
net config 부속명령은 서버의 구성설정 매개변수를 나열하고 변경합니다. 예를 들면, 다음과 같습니다.
구문1
구성설정 매개변수를 나열합니다.
구문2
서버에 대한 모든 구성설정 매개변수에 대한 구성요소 및 그룹을 나열합니다.
구문3
주어진 구성요소 cname에 대한 해당 매개변수를 추가 또는 변경합니다.
구문4
주어진 구성요소 cname에 대한 해당 매개변수를 구성설정 파일로부터 나열합니다.
주: 구성설정 매개변수는 루트 사용자만이 변경할 수 있습니다.
플래그
/listparm
해당 구성요소에 대한 해당 매개변수를 나열합니다.
/component:cname
매개변수를 추가 또는 변경해야할 구성설정 파일에 있는 구성요소를 지정합니다. 디폴트 구성요소는 AIX 빠른 연결 서버인 smbserver입니다.
매개변수는 다음 중 하나입니다.
/maxconnections:숫자
서버 자원에 대한 최대 연결 횟수. 0은 무제한을 지정합니다.
/maxusers:숫자
권한이 있는 최대 사용자 수. 0은 무제한을 지정합니다.
/autodisconnect:숫자
비활성, 미사용 세션에 대해 시간종료(분 단위).
/maxopens:숫자
서버에서의 최대 오픈된 파일 수. 0은 무제한을 지정합니다.
/maxsearches:숫자
서버에서의 최대 오픈된 탐색 수. 0은 무제한을 지정합니다.
/servername:s_name
서버의 이름.
/domainname:d_name
서버가 속해 있는 도메인 이름.
/guestname:g_name
서버에 게스트로 로그온한 이름.
/passthrough_authentication_server:pas_name
passthrough 인증 서버의 이름.
/backup_passthrough_authentication_server:bpas_name
백업 passthrough 인증 서버의 이름.
/primary_wins_ipaddr:pwins_addr
1차 WINS 서버의 점으로 분리된 IP 주소를 지정합니다.
/secondary_wins_ipaddr:swin_ipaddr
2차 WINS 서버의 점으로 분리된 IP 주소를 지정합니다.
/wins_proxy:0|1
서버가 WINS PROXY로 작동할 지 여부를 지정합니다. 유효한 값은, 아니오는 0, 예는 1이며 디폴트 값은 0입니다.
/send_file_api:0|1
send_file API 사용 여부를 지정합니다. 유효한 값은, 오프는 0, 온은 1이며 디폴트는 0입니다.
/send_file_size:sf_size
send_file_api가 1이고 요청된 SMB 읽기 크기가 이 매개변수의 값보다 클 경우, send_file API가 SMB 작업에서 사용됩니다. 값의 범위는 1에서 4194304까지이고, 디폴트 값은 4096입니다.
/send_file_cache_size:sfc_size
send_file_api가 1이고 요청된 SMB 읽기 크기가 이 매개변수의 값보다 작을 경우, send_file API가 파일을 캐쉬합니다. 값의 범위는 0에서 4194304까지 이고, 디폴트 값은 0입니다. 이는 곧 send_file API가 파일을 캐쉬하지 않음을 의미합니다.
/umask:u_mask
umask. 0과 0777 사이의 8진수이며, 디폴트는 022입니다.
/guestlogonsupport: 0|1
게스트 액세스가 가능한 지 여부를 지정합니다. 아니오는 0이고 예는 1이 유효한 값이며, 0이 디폴트입니다.
/dosattrmapping:0|1
1로 설정할 경우, 숨김, 시스템 및 아카이브 속성이 사용자, 그룹 및 다른 실행 비트에 각각 맵핑됩니다. 그 외의 경우, 이러한 속성은 지원되지 않습니다.
/dosfilenamemapping:0|1
1로 설정할 경우, 긴 파일 이름은 8.3 형식에 매핑됩니다. 그렇지 않으면 긴 파일 이름은 절단됩니다.
/dosfilenamemapchar:m_char
긴 파일 이름을 8.3 형식에 매핑하는 데 사용되는 문자. 유효한 값은 '~' 및 '^'이며, '~'가 디폴트입니다.
리턴 코드
0
명령이 완료되었습니다.
1
구문 오류입니다. 알 수 없는 키워드 또는 명령 옵션(%s)입니다.
2
명령이 실행되지 않았습니다. 유효하지 않은 값(%s)입니다.
3
조작을 수행할 수 없습니다.
구문1 명령 net config의 출력
Server Name ........
Server Description ........
Server Software version ........
Domain Name ........
Primary WINS IP Address ........
Secondary WINS IP Address ........
Passthrough Authentication Server ........
Backup Passthrough Authentication Server ........
Guest logon ID ........
smbserver의 공유 FILE0 및 PRINT1가 정의되어 있고, smbserver가 다음과 같은 항목도 가지고 있다고 가정합니다.
servername = fcserver
comment = Fast Connect server
구문2 명령 net config /component의 출력
smbserver
en
FILE0
PRINT1
구문4 명령 net config /parm:servername의 출력
fcserver
구문4 명령 net config /parm:comment의 출력
Fast Connect server
net status 부속명령
목적
서버 상태를 표시합니다.
구문
net status
설명
status 부속명령은 서버의 상태를 보여줍니다. 서버의 상태가 수행 중, 일시정지 또는 정지상태인지를 알려줍니다.
리턴 코드
0
서버(%s)가 수행되고 있습니다.
1
구문 오류입니다. 알 수 없는 키워드 또는 명령 옵션(%s)입니다.
2
서버(%s)가 수행되지 않습니다.
3
서버(%s)가 일시정지되었습니다.
4
조작을 수행할 수 없습니다.
net statistics 부속명령
목적
서버 자원 사용 통계를 보여줍니다.
구문
net statistics [ /reset ]
설명
서버 자원에 대한 통계를 나열하거나 통계를 재설정합니다.
플래그
/reset
서버의 모든 통계 필드를 재설정합니다.
리턴 코드
0
명령이 완료되었습니다.
1
구문 오류입니다. 알 수 없는 키워드 또는 명령 옵션(%s)입니다.
2
조작을 수행할 수 없습니다.
출력
%s 시 이후의 서버(%s)에 대한 서버 통계
Sessions started .....
Sessions timedout .....
Sessions dropped .....
Password Errors .....
Permission Errors .....
Bytes sent low .....
Bytes sent high .....
Bytes received low .....
Bytes received high .....
Request buffer failures .....
Big buffer failures .....
Print jobs queued .....
net trace 부속명령
목적
서버에 대한 추적 기능을 시작 또는 종료합니다.
구문1
net trace /on
구문2
net trace /off
설명
서버에 대한 추적 기능을 시작 또는 종료합니다. 사용자는 서버를 시작 또는 정지할 필요가 없습니다.
플래그
/on
추적 기능을 시작합니다.
/off
추적 기능을 종료합니다.
리턴 코드
0
명령이 완료되었습니다.
1
구문 오류입니다. 알 수 없는 키워드 또는 명령 옵션(%s)입니다.
2
조작을 수행할 수 없습니다.
net user 부속명령
목적
암호 암호화 및 클라이언트 대 서버 사용자 이름 매핑을 지원하는 AIX 빠른 연결 사용자 계정을 나열, 추가,삭제 및 수정합니다.
구문1
net user [username [ {password|-p} [/changeaixpwd:{yes|no}] ] [/active:{yes|no}] [/comment:text] [/serverUserName:srvUserName] ]
구문2
net user /add username {password|-p} [/changeaixpwd:{yes|no}] [/active:{yes|no}] [/comment:text]
구문3
net user /delete username
구문4
net user /map clientUserName srvUserName
구문5
net user /showmapping:username
설명
구문1은 AIX 빠른 연결 사용자 계정을 나열 또는 수정합니다.
구문2는 서버 사용자를 추가합니다.
구문3은 서버 사용자를 삭제합니다.
구문4는 클라이언트 사용자 이름을 서버 사용자 이름에 매핑합니다.
구문5는 지정된 사용자 이름과 관련된 모든 매핑 내용을 나열합니다.
매개변수
username
나열, 추가, 삭제 또는 수정할 계정의 사용자 이름 -- 클라이언트 사용자 이름이거나 서버 사용자 이름입니다.
clientUserName
클라이언트 기계에서 사용자 계정의 이름입니다. 최대 25자입니다.
srvUserName
서버 기계에서 사용자 계정의 이름입니다. 최대 8자입니다.
password
계정에 대해 지정되거나 변경되는 암호입니다. 이 서버 계정에 매핑되는 모든 클라이언트 사용자 이름에 영향을 줍니다.
-p
암호 프롬프트를 표시합니다. 암호 프롬프트에 암호를 입력할 때는 암호가 표시되지 않습니다.
플래그
/add
암호화된 암호를 지원하는 AIX 빠른 연결 사용자 계정을 추가합니다.
/delete
해당 AIX 빠른 연결 사용자 이름 매핑 또는 암호화된 암호 지원을 삭제합니다.
/changeaixpwd:{yes|no}
AIX 빠른 연결 사용자 암호와 일치하는 사용자 이름의 시스템 암호를 변경합니다. 사용자 암호 --는 루트 액세스를 필요하지 않습니다.
/active:{yes|no}
계정을 활성화하거나 비활성화합니다. 계정이 비활성화된 경우, 사용자는 AIX 빠른 연결 서버에 액세스할 수 없습니다. 디폴트는 yes입니다.
/comment:text
사용자 계정에 대한 설명 주석을 제공합니다. 텍스트는 인용 부호로 묶습니다.
/serverUserName:srvUserName
지정된 사용자 이름이 srvUserName에 다시 매핑됩니다.
/map
clientUserName 대 srvUserName 사용자 이름 매핑을 작성합니다.
/showmapping:username
해당 사용자 이름에 대한 모든 클라이언트 이름 매핑을 표시합니다.
주: 이 부속명령은 AIX 빠른 연결 고유의 사용자 데이터베이스 파일(/etc/cifs/cifsPasswd)을 관리하며, 사용자 이름 매핑 및 암호화된 암호에만 사용됩니다. 이들 두 기능은 서로 무관하게 작동하며 usernamemapping 및 encrypt_passwords 구성설정 매개변수를 통해 사용 가능/사용 불가능으로 설정됩니다.
net share 부속명령
목적
서버에 파일이나 프린터 공유를 나열, 추가 및 삭제합니다.
구문1
net share [/netname:share_name] [/infolevel:N]
구문2
net share /add /netname:share_name [/type:{file|f}] /path:path_name [/desc:share_desc]
[/ro_password:password1] [/rw_password:password2]
[/mode:x] [/sh_oplockfiles:x] [/sh_searchcache:x] [/sh_sendfile:x]
구문3
net share /add /netname:share_name /type:{printer|p} /printq:qname [/print_options:ostr] [/desc:share_desc]
구문4
net share /delete /netname:share_name
구문5
net share /change /netname:share_name [/ro_password:password1] [/rw_password:password2]
설명
구문1은 하나 이상의 공유를 나열합니다.
구문2는 서버에 파일 공유를 추가합니다.
구문3은 프린터 공유를 추가합니다.
구문4는 서버에서 공유를 삭제합니다.
구문5는 파일 공유 암호를 변경합니다.
주: 공유를 변경하려면, 먼저 삭제했다가 다시 추가하십시오(단, 파일 공유 암호는 제외).
플래그
/add
서버에 공유를 추가합니다.
/delete
서버에서 공유를 삭제합니다.
/change
파일 공유 특성을 변경합니다.
/infolevel:N
원하는 정보 레벨을 지정합니다. 디폴트 레벨은 1입니다. 유효한 값은 0, 1, 2 및 99입니다.
/type:type
공유 유형을 지정합니다. 유효한 값은 file(또는 f) 및 printer(또는 p)입니다. 디폴트 값은 file입니다.
/netname:share_name
공유의 네트워크 이름입니다. 이 옵션을 사용하지 않으면, 모든 공유가 나열됩니다.
/path:path_name
해당 file 공유가 반출하는 절대 AIX 경로 이름입니다.
/printq:qname
해당 printer 공유가 반출하는 AIX 인쇄 대기행렬입니다.
/print_options:ostr
프린터 옵션을 지정하는 문자열입니다.
/desc:desc
공유에 대한 간략한 설명입니다.
/ro_password:password1
읽기 전용 액세스의 공유 레벨 보안 암호입니다. 디폴트는 널(null)입니다.
/rw_password:password1
쓰기 전용 액세스의 공유 레벨 보안 암호입니다. 디폴트는 널(null)입니다.
/mode:x
파일 공유 액세스 모드 -- 0: 읽기 전용, 1: 쓰기 전용(디폴트는 1).
/sh_oplockfiles:x
기회적 잠금의 사용 -- 0:사용 불가능, 1:사용 가능(디폴트는 0).
/sh_searchcache:x
기회적 잠금의 사용 -- 0:사용 불가능, 1:사용 가능(디폴트는 0).
/sh_sendfile:x
SendFile API의 사용 -- 0:사용 불가능, 1:사용 가능(디폴트는 0).
리턴 코드
0
명령이 완료되었습니다.
1
구문 오류입니다. 알 수 없는 키워드 또는 명령 옵션(%s)입니다.
2
조작을 수행할 수 없습니다.
3
명령이 실행되지 않았습니다. 유효하지 않은 매개변수 값(%s)입니다.
4
구문 오류입니다. 공유 경로 또는 대기행렬 이름을 지정해야 합니다.
5
공유 추가 오류입니다. 공유 이름이 이미 있습니다.
6
공유 삭제 오류입니다. 공유 이름이 없습니다.
7
구성설정 파일은 갱신되어 현재 변경사항을 반영할 수 없습니다.
정보 레벨 0의 출력:
netname1
netname2
...
netnameN
정보 레벨 1의 출력:
Share Name Share Type Path Name/Queue Name Share Description
---------- ---------- -------------------- ------------------
netname1 File /home/name/xxx File Description
netname2 Printer lpq1 Printer Description
...... ...... .... ..........
netnameN Printer lpq2 Printer Description
정보 레벨 99의 출력:
netname:%s:type:%s:path:%s:printq:%s:print_options:%s:desc:%s::
net name 부속명령
목적
AIX 빠른 연결 서버 별명(대체 NetBIOS 이름)을 나열, 추가 및 삭제합니다.
구문1
net name [ /list ]
구문2
net name /add aliasname [/sub:value]
구문3
net name /delete aliasname [/sub:value]
설명
구문1은 모든 서버 별명(NetBIOS 이름)을 나열합니다.
구문2는 서버 별명(NetBIOS 이름)을 추가합니다.
구문3은 서버 별명(NetBIOS 이름)을 삭제합니다.
플래그
/list
모든 서버 별명(NetBIOS 이름)을 나열합니다.
/add:aliasname
서버 별명(NetBIOS 이름)을 추가합니다.
/delete:aliasname
서버 별명(NetBIOS 이름)을 삭제합니다.
/sub:value
NetBIOS 부속코드(16진수 00-FF)를 지정합니다. 디폴트는 00입니다.
net session 부속명령
목적
AIX 빠른 연결에 연결된 사용자 세션을 나열 및 제어합니다.
구문1
net session
구문2
net session /user:Username /workstation:{IPaddress|NetBIOSname} [/fileinfo | /shareinfo]
구문3
net session /user:Username /workstation:{IPaddress|NetBIOSname} /close [/file:filename | /netname:sharename]
설명
구문1은 연결된 사용자 세션을 나열합니다.
구문2는 연결된 사용자 세션이 사용하고 있는 파일이나 자원을 나열합니다.
구문3은 사용자 세션을 닫거나 사용자 세션에서 사용하고 있는 파일이나 자원을 닫습니다.
플래그
/user:Username
세션 사용자 이름입니다.
/workstation:{IPaddress | NetBIOSname}
세션의 IP 주소 또는 NetBIOS 컴퓨터 이름입니다.
/fileinfo
세션이 현재 열어 놓은 파일의 통계를 나열합니다(디폴트).
/shareinfo
세션이 현재 사용하고 있는 공유 자원의 통계를 나열합니다.
/close
지정된 사용자 세션, 파일 또는 자원을 닫습니다.
/file:filename
닫을 파일의 전체 AIX 경로 이름입니다.
/netname:sharename
닫을 공유 이름 자원입니다.
리턴 코드
0
명령이 완료되었습니다.
8
오류: 유효하지 않은 워크스테이션 이름 '%s'입니다.
231
오류: 사용자 이름 또는 워크스테이션 이름이 없습니다.
231
구문 오류: 알 수 없는 명령 조치 키워드(%s)입니다.
구문1의 출력:
User Workstation Open Files Connection Idle
Time(days:hrs:mins:secs)
-------------------------------------------------------------------------------
user1 station1 10 10:23:45:33 00:00:55:21
user2 station2 0 00:03:45:33 00:00:20:21
...
userN stationN 20 30:12:45:33 00:01:55:21
구문2, fileinfo의 출력:
Open mode Locks File name(s)
----------------------------------------------
r 0 /home/user3/test1.txt
w 3 /tmp/output.tmp
구문2, shareinfo의 출력:
Share name Connected Path/Queue name
------------------------------------------------
HOME 1 $HOME
NETTEMP 1 /tmp
NBNS 부속명령
다음은 AIX 빠른 연결의 NetBIOS 이름 서버(NBNS)를 관리하는 데 사용되는 부속명령입니다.
net nblistnames 부속명령
목적
NetBIOS 이름 테이블을 나열합니다.
구문
net nblistnames
설명
NetBIOS 이름 테이블에 있는 모든 이름을 나열합니다.
net nbaddname 부속명령
목적
NBNS 이름 테이블에 NetBIOS 고유 이름을 추가합니다.
구문
net nbaddname /name:name /ipaddress:ipaddress [ /sub:value ]
설명
NBNS 이름 테이블에 NetBIOS 고유 이름과 IP 주소를 추가합니다.
플래그
/name:name
NBNS 이름 테이블에 추가할 NetBIOS 고유 이름입니다.
/ipaddress:ipaddress
추가된 NetBIOS 고유 이름의 IP 주소(점분리 십진수 형식)입니다.
/sub:value
NetBIOS 부속코드 값은 00에서 ff 사이의 16진수입니다. 디폴트는 00입니다.
net nbaddgroup 부속명령
목적
NBNS 이름 테이블에 NetBIOS 그룹 이름을 추가합니다.
구문
net nbaddgroup /name:name /ipaddress:ipaddress [ /sub:value ]
설명
NBNS 이름 테이블에 NetBIOS 그룹 이름과 IP 주소를 추가합니다.
플래그
/name:name
NBNS 이름 테이블에 추가할 NetBIOS 그룹 이름입니다.
/ipaddress:ipaddress
추가된 NetBIOS 그룹 이름의 IP 주소(점분리 십진수 형식)입니다.
/sub:value
NetBIOS 부속코드 값은 00에서 ff 사이의 16진수입니다. 디폴트는 00입니다.
net nbaddmulti 부속명령
목적
NBNS 이름 테이블에 NetBIOS 다중홈 이름을 추가합니다.
구문
net nbaddmulti /name:name /ipaddress:ipaddress [ /sub:value ]
설명
NBNS 이름 테이블에 NetBIOS 다중홈 이름과 IP 주소를 추가합니다.
이름 테이블에 이미 있는 다중홈 이름인 경우에는 ipaddress가 IP 주소 목록에 추가됩니다.
플래그
/name:name
NBNS 이름 테이블에 추가할 NetBIOS 다중홈 이름입니다.
/ipaddress:ipaddress
NetBIOS 다중홈 이름의 IP 주소(점분리 십진수 형식)입니다.
/sub:value
NetBIOS 부속코드 값은 00에서 ff 사이의 16진수입니다. 디폴트는 00입니다.
net nbdelname 부속명령
목적
NBNS 이름 테이블에서 NetBIOS 이름을 삭제합니다.
구문
net nbdelname /name:name [ /sub:value ]
설명
NBNS 이름 테이블에서 모든 유형의 영구적 이름을 삭제합니다.
플래그
/name:name
NBNS 이름 테이블에서 삭제할 NetBIOS 이름입니다.
/sub:value
NetBIOS 부속코드 값은 00에서 ff 사이의 16진수입니다. 디폴트는 00입니다.
net nbaddingrp 부속명령
목적
NBNS 이름 테이블에 NetBIOS 인터넷 그룹 이름을 추가합니다.
구문
net nbaddingrp /name:name /ipaddress:ipaddress
설명
NBNS 이름 테이블에 NetBIOS 인터넷 그룹 이름과 IP 주소를 추가합니다.
이름 테이블에 이미 들어 있는 인터넷 그룹 이름인 경우에는 ipaddress가 IP 주소 목록에 추가됩니다. 인터넷 그룹당 허용되는 IP 주소 수는 25개입니다.
플래그
/name:name
NBNS 이름 테이블에 추가할 NetBIOS 인터넷 그룹 이름입니다.
/ipaddress:ipaddress
NetBIOS 인터넷 그룹 이름의 IP 주소(점분리 십진수 형식)입니다.
net nbdeladdr 부속명령
목적
NBNS 이름 테이블에서 NetBIOS 인터넷 그룹 이름의 IP 주소를 삭제합니다.
구문
net nbdeladdr /name:name /ipaddress:ipaddress
설명
NBNS 이름 테이블에서 NetBIOS 인터넷 그룹 이름의 IP 주소를 삭제합니다. 인터넷 그룹 이름과 연관된 IP 주소가 둘 이상인 경우에는 목록에서 해당 IP 주소만 삭제됩니다. 그렇지 않은 경우에는 인터넷 그룹 이름도 삭제됩니다.
플래그
/name:name
NetBIOS 인터넷 그룹 이름입니다.
/ipaddress:ipaddress
삭제할 IP 주소(점분리 십진수 형식)입니다.
net nbbackup 부속명령
목적
파일에 NetBIOS 이름 테이블을 백업합니다.
구문
net nbbackup /file:filename
설명
NetBIOS 이름 테이블에 있는 모든 항목을 파일에 복사합니다. 이 파일은 편집해서는 안되며 net nbrestore 명령에 대한 입력으로만 사용해야 합니다.
플래그
/file:filename
NetBIOS 이름 테이블이 기록되는 파일의 이름입니다.
net nbrestore 부속명령
목적
파일에 저장된 NetBIOS 이름 테이블을 복원합니다.
구문
net nbrestore /file:filename
설명
NetBIOS 이름 테이블에 있는 모든 항목을 파일에 복사합니다. 이 파일은 편집해서는 안되며 net nbbackup 명령에 대한 출력 파일로 사용해야 합니다.
플래그
/file:filename
NetBIOS 이름 테이블이 복원되는 파일의 이름입니다.
net nbstatus 부속명령
목적
NetBIOS 이름 서버의 상태를 검사합니다.
구문
net nbstatus
설명
NetBIOS 이름 서버(NBNS)의 상태를 인쇄합니다.