| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

autopush
autopush autopush 명령 목적 자동으로 푸시된 STREAMS 모듈의 리스트를 구성설정합니다. 구문
자동으로 푸시된 Streams 모듈 리스트 구성설정
autopush -f File
이전의 구성설정 제거
autopush -r -M Major -m Minor
현재의 구성설정 표시
autopush -g -M Major -m Minor
설명
autopush 명령은 장치가 열릴 때 스트림에 자동적으로 삽입될 모듈의 리스트를 구성설정합니다. 또한 이전 설정을 제거하거나, 설정에 대한 정보를 얻습니다.
플래그
-f File 지정된 파일에 저장된 정보에 따라 각 드라이버의 autopush 구성을 설정합니다.
File 매개변수가 지정한 파일은 행당 최소 4개의 필드로 구성된 행으로 구성됩니다. 각 필드는 다음과 같이 공백 문자로 구분됩니다.
maj_ min_ last_min_ mod1 mod2 . . . modn
처음 3 필드는 주요 장치 번호, 보조 장치 번호 및 최종 보조 장치 번호를 지정하는 정수입니다. 그 나머지 후속 필드는 모듈의 이름을 나타냅니다. min_ 필드의 값이 -1이면 maj_ 필드로 지정된 주요 드라이버의 모든 보조 장치가 구성설정되고 last_min_ 필드의 값이 무시됩니다. last_min_ 필드의 값이 0이면, 단 하나의 보조 장치만이 구성설정됩니다. 특정 주요 장치에 대한 일정 범위의 보조 장치를 구성설정하려면, min_ 필드의 값이 last_min_ 필드의 값보다 작아야 합니다.
autopush 파일에서 행의 마지막 필드는 모듈 이름의 리스트를 나타냅니다. 각 모듈 이름은 문자 공백으로 구분됩니다. 스트림에 자동 삽입될 수 있는 모듈은 최대 8개이고, 각 모듈은 나열된 순서에 따라 스트림에 삽입됩니다. 주석 행은 #(파운드 기호)로 시작합니다.
-r 특정 주요/보조 장치 번호의 이전 구성설정 환경을 제거합니다.
-g 특정 주요/보조 장치 번호의 현재 구설설정 환경을 얻습니다. 이 플래그는 또한 요청이 설정된 범위와 부합하면, 보조 장치의 시작 번호를 출력합니다.
-M Major 주요 장치 번호를 지정합니다.
-m Minor 보조 장치 번호를 지정합니다.
이 운영 시스템은 autopush 명령을 향상시켜 주요 번호를 더 쉽게 지정할 수 있도록 합니다. 주요 장치 번호가 정상적으로 사용되는 곳이면 어디서든지 주요 장치 번호 대신 드라이버의 이름을 지정할 수 있습니다.
매개변수
File 최소한 주요 장치 번호, 보조 장치 번호, 최종 보조 장치 번호 및 모듈을 포함하고 있습니다.
Major 주요 장치 번호를 지정합니다.
Minor 보조 장치 번호를 지정합니다.
관련 정보
streamio 조작.