| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

pioburst
pioburst pioburst 명령 목적 프린터 출력을 위한 분할 페이지(헤더 및 트레일러 페이지)를 작성합니다. 구문
/usr/lpd/pio/etc/pioburst [ -H HostName ] TextFile
설명
pioburst 명령은 텍스트 파일 변수로 지정된 파일에서 분할 페이지의 원형 텍스트를 검색하고 원형 텍스트의 % 에스케이프 문자열로 식별되는 변수 필드를 채우며 구성된 텍스트를 표준 출력에 기록합니다. 인쇄 작업 관리자 piobe 명령에 의해 파이프라인의 필터로 호출됩니다.
해당 값으로 대체되는 % 에스케이프 문자열은 다음과 같습니다.
%A 포맷할 플래그 값을 지정합니다.
%D 인쇄 출력이 전달될 사용자를 지정합니다.
%H 작업을 인쇄하는 호스트 기계 이름을 지정합니다.
%P 인쇄 작업이 인쇄된 시간을 지정합니다.
%Q 인쇄 작업이 대기행렬에 들어간 시간을 지정합니다.
%S 인쇄 작업을 제출한 사용자를 지정합니다.
%T 인쇄 작업의 제목을 지정합니다.
%% %(퍼센트 기호)를 지정합니다.
각 변수 필드의 레이블(20 문자 길이)은 소문자의 사용을 제외하고는 변수 필드의 경우와 동일한 에스케이프 문자열을 사용해서 지정될 수 있습니다. 예를 들면, 대기행렬에 들어갈(%Q) 인쇄 작업을 지정하는 변수 필드의 레이블을 작성하려면, %q를 사용하십시오. %e 변수는 레이블 END OF OUTPUT FOR:를 나타냅니다.
pioburst 명령은 초기화되려면 다음 환경 변수가 필요합니다.
PIOTITLE 인쇄 작업의 제목(%T의 경우)
PIOQDATE 인쇄 작업이 대기행렬에 들어간 시간(%Q의 경우)
PIOFROM 인쇄 작업을 제출한 사용자(%S의 경우)
PIOTO 인쇄 출력이 전달될 사용자(%D의 경우)
PIOFLAGS 플래그 값(%A의 경우).
파일
-H HostName HostName 변수가 지정한 호스트 이름이 디폴트 호스트 이름(작업을 인쇄하는 호스트 기계명)을 겹쳐쓰도록 지정합니다.
예제
헤더 페이지를 작성하여 표준 출력으로 송신하려면 다음과 같이 입력하십시오.
pioburst /usr/lpd/pio/burst/H.ascii
파일
/usr/lpd/pio/etc/pioburst pioburst 명령을 포함하고 있습니다.
관련 정보
digest 명령, piobe 명령, piodigest 명령, pioformat 명령, piofquote 명령, pioout 명령, piopredef 명령