| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

dosformat
dosformat dosformat 명령 목적 DOS 디스켓을 포맷합니다. 구문
dosformat [ -V Label ] [-D Device | -4 ]
설명
dosformat 명령은 디스켓을 DOS 형식으로 포맷합니다.
3.5 인치 디스켓의 경우, 디폴트 장치 및 DOS 디스켓 드라이브의 형식은 /dev/fd0입니다. 밀도는 드라이브가 지원하는 밀도에 따라 다르며, 일반적으로 1.44 MB 또는 2.88 MB입니다. 다른 DOS 디스켓 드라이브 형식은 -D 또는 -4 플래그를 사용하여 구현됩니다.
볼륨 레이블을 포함하려면 -V 플래그를 사용합니다.
주: 이 명령의 목적은 이 운영 시스템과 DOS 시스템 간에 파일 전송을 용이하게 하는 것입니다. DOS 시스템 시동 파일이 들어가야 하는 디스켓을 포맷하기 위해 이 명령을 사용하는 것은 바람직하지 못합니다.
플래그
-V Label 매개변수를 디스켓에 DOS 볼륨 레이블로써 기록하십시오.
-DDevice 디스켓 드라이브 유형 및 크기를 지정합니다. Device 매개변수는 다음과 같이 지정할 수 있습니다.
3.5인치 1.44M 드라이브인 경우,
/dev/fd0
1.44 MB(디폴트)
/dev/fd0h
1.44 MB
/dev/fd0l
720 KB
/dev/fd0.18
1.44 MB
/dev/fd0.9
720 KB
3.5인치 2.88M 드라이브인 경우,
/dev/fd0
2.88 MB(디폴트)
/dev/fd0h
2.88 MB
/dev/fdol
720 KB
/dev/fd0.36
2.88 MB
/dev/fd0.18
1.44 MB
/dev/fd0.9
720 KB
5.25인치 1.2M 드라이브인 경우,
/dev/fd0
1.2 MB(디폴트)
/dev/fd0.15
1.2 MB
/dev/fd0.9
360 KB
-4 디스켓 크기에 대해 낮은 밀도를 지정합니다.
예제
볼륨 레이블이 "homework"인 3.5인치 1.44 MB 디스켓을 포맷하려면 다음과 같이 입력하십시오.
dosformat -V homework
5.25인치 360 KB 디스켓을 포맷하려면 다음과 같이 입력하십시오.
dosformat -D /dev/fd1.9
또는
dosformat -D /dev/fd1 -4
파일
/usr/bin/dosformat dosformat 명령을 포함합니다.
관련 정보
dosdel 명령, dosdir 명령, dosread 명령, doswrite 명령.