| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

restbase
restbase restbase 명령 목적 부트 이미지에서 기본적으로 조정된 정보를 읽어서, 이것을 시스템 부트 위상 1에서 사용되는 장치구성 데이터베이스로 복원합니다. 구문
restbase [ -o File ] [ -d Path ] [ -v ]
설명
restbase 명령은 부트 디스크에서 기본 조정 정보를 읽어 이를 지정된 장치 구성 데이터베이스 디렉토리에 저장합니다. 디폴트로 기본 정보는 부트 디스크에서 읽혀집니다. 장치 구성 데이터베이스 디렉토리가 지정되어 있지 않으면, restbase 명령은 이 정보를 /etc/objrepos 디렉토리에 복원합니다. -o 플래그를 사용하여 기본 조정 정보를 읽은 부트 디스크가 아닌 파일을 지정할 수 있습니다.
주의: restbase 명령은시스템 부팅의 1단계에서만 실행됩니다. 이를 수행시간 환경에서 실행하지 마십시오. 그렇지 않으면, 장치 구성 데이터베이스가 손상될 수 있습니다.
파일
-o File 기본적으로 조정된 데이터를 포함하는 파일을 지정합니다.
-d Path 기본 장치구성 데이터베이스를 포함하는 디렉토리를 지정합니다.
-v 표준 출력에 기록되려면 상세한 출력을 냅니다.
예제
기본 사용자 정의 정보를 복원하고 상세한 출력을 보려면 다음을 입력하십시오.
restbase -v
기본 정보를 다른 대체 장치 데이터베이스로 복원하려면 다음을 입력하십시오.
restbase -d /tmp/objrepos
파일
/usr/lib/objrepos/PdDv 시스템이 지원하는 알려진 모든 장치 유형에 대한 항목을 포함하고 있습니다.
/etc/objrepos/CuDv 시스템에 정의된 모든 장치 인스턴스에 대한 항목을 포함하고 있습니다.
/etc/objrepos/CuAt 조정된 장치 고유의 속성 정보를 포함하고 있습니다.
/etc/objrepos/CuDep 다른 장치 인스턴스에 종속되는 장치 인스턴스를 설명하고 있습니다.
/etc/objrepos/CuDvDr 장치 구성 라이브러리 루틴의 사용을 통해 병행 관리를 필요로 하는 중요한 자원에 대한 정보를 저장하고 있습니다.
관련 정보
bosboot 명령, savebase 명령.