| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

dhcpcd
dhcpcd dhcpcd 디먼 목적 동적 호스트 구성설정 프로토콜(DHCP) 클라이언트를 구현합니다. 주소 및 구성설정 정보를 DHCP 서버에 제공합니다. 구문
시스템 자원 제어기를 사용하여 DHCP 클라이언트를 구현하는 방법
startsrc-s dhcpcd [ -aArgument] ...
시스템 자원 제어기를 사용하지 않고 DHCP 클라이언트를 구현하는 방법
dhcpsd [ -f ConfigurationFile] [ -i IPAddress] [ -t Seconds ]
설명
dhcpcd 디먼은 DHCP 프로토콜을 사용하여 IP(인터넷 프로토콜) 주소와 다른 매개변수들을 설정함으로써 DHCP 클라이언트를 구현합니다.
dhcpcd 디먼은 일반적으로 부트시 수행되는 /etc/rc.net 파일에 의해 시작됩니다. 디폴트로, 이것을 주석으로 표시하므로 기계 시작시에는 수행되지 않습니다. DHCP 클라이언트를 사용 가능하게 하는 smit 옵션이 있습니다.
dhcpcd 디먼은 해당 구성설정 파일을 읽어 IP 주소를 알아내고 구성설정 파일 내에 지정된 인터페이스에 대한 기타 구성설정 옵션을 읽습니다. dhcpcd 디먼은 시스템이 수행되는 동안 백그라운드에서 수행됩니다. 이는 필요하면 이미 수신된 주소를 다시 사용합니다.
-i 플래그를 지정하면 dhcpcd 디먼은 DHCP 정보 모드에서도 수행됩니다. 이 모드에서는 클라이언트가 IP 주소를 확보하지 않고도 DHCP 서버로부터 구성설정 정보를 검색할 수 있습니다. 이는 정적 주소에는 유용하지만 출력 서버 및 기타 옵션과 같은 동적 항목에는 유용하지 않습니다. dhcpcd 디먼은 지정된 주소에 대해 한 번만 수행됩니다.
refresh 명령은 dhcpcd 디먼이 구성설정 파일을 다시 읽도록 하는 데 사용될 수 있습니다. SIGHUP은 동일한 응답을 구하는데도 사용할 수 있습니다.
디폴트 dhcpcd 구성설정 파일은 /etc/dhcpcd.ini입니다. 이는 로깅 및 네트워크 인터페이스 정보로 구성됩니다.
웹 기반 시스템 관리자 응용프로그램(wsm 네트워크 단축 경로)을 사용하여 이 명령을 수행할 수 있습니다. 시스템 관리 인터페이스 도구(SMIT) smit usedhcp 단축 경로를 사용하여 이 명령을 수행할 수도 있습니다.
플래그
-f ConfigurationFile 사용할 구성설정 파일을 지정합니다. 디폴트 파일은 /etc/dhcpcd.ini 파일입니다.
-i IPAddress dhcpcd 디먼이 DHCP 정보 모드를 사용하도록 지정합니다. ip 주소는 DHCP에게 어떠한 인터페이스로 구성설정 정보를 확보할지를 알립니다.
-t Seconds dhcpcd가 백그라운드로 넘어갈 때까지 대기하는 시간을 초 단위로 지정합니다. 이는 DHCP 서버를 찾을 수 없는 경우에 기계가 부팅을 계속할 수 있도록 합니다.
종료 상태
이 명령은 다음 종료 값을 리턴합니다.
0 성공적으로 완료했습니다.
>0 오류가 발생했습니다.
보안
액세스 제어: 이 명령을 수행하려면 사용자에게 루트 권한이 있어야 합니다.
파일
/usr/sbin/dhcpcd dhcpcd 디먼을 포함합니다.
/etc/dhcpcd.ini 디폴트 클라이언트 구성설정 파일을 포함합니다.
/etc/services 인터넷 서비스가 사용한 소켓과 프로토콜을 정의합니다.
/etc/inetd.conf inetd 디먼이 제어하는 서비스를 정의합니다.
관련 정보
dhcpsconf 명령.
startsrc 명령, stopsrc 명령.
inetd 디먼, dhcpsd 디먼, dhcprd 디먼.
/etc/inetd.conf 파일 형식, /etc/services 파일 형식.