| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

fpr
fpr asa 또는 fpr 명령 목적 FORTRAN 파일을 라인 프린터의 규칙에 따라 인쇄합니다. 구문
{ asa | fpr } [ File ... ]
설명
asa 및 fpr 명령은 FORTRAN 파일을 인쇄하여 이 운영 시스템의 라인 프린터 규칙을 따릅니다. 두 명령은 모두 필터처럼 실행되어 FORTRAN 캐리지 제어 규칙에 따라 형식이 지정된 파일을 라인 프린터 규칙에 따라 형식이 지정된 파일로 변형합니다.
File 변수는 표준 입력 대신 asa 및 fpr 명령이 읽는 입력 파일의 이름을 지정합니다. asa 및 fpr 명령은 파일을 읽고, 캐리지 제어 문자를 인식 가능한 운영 시스템의 문자로 바꾸고, 파일을 표준 출력으로 인쇄합니다.
두 명령 다 입력 파일로부터 각 행의 첫번째 문자를 읽어 들여 해석하고, 첫번째 문자의 정의에 따라 행 간격을 설정합니다. 첫번째 문자가 공백, 0, 대쉬(-), 1 또는 더하기 부호(+)이면, 두 명령 중 하나가 다음을 수행합니다.
공백 캐리지를 한 행 전진시키고 입력 행을 인쇄합니다.
0 캐리지를 두 행 전진시키고 입력 행을 인쇄합니다.
- 캐리지를 세 행 전진시키고 입력 행을 인쇄합니다.
1 캐리지를 다음 페이지의 상단으로 전진시킵니다.
+ 캐리지를 전진시키지 않고, 입력 행을 출력 파일의 첫번째 공간에 인쇄하기 시작합니다.
두 명령 다 공백 행을 첫번째 문자가 공백으로 시작하는 행이라고 간주하고, 캐리지 제어 문자처럼 보이는 공백은 삭제합니다. 정의된 제어 문자 이외의 문자로 시작하는 행은 공백 문자로 시작하는 것으로 간주됩니다. 행의 첫번째 문자는 인쇄되지 않습니다. 정의된 제어 문자 이외의 문자로 시작하는 행이 나타나면, 표준 오류 메세지에 적절한 진단이 나타납니다.
주: 170자 이상인 입력 행에 대한 결과는 정의되어 있지 않습니다.
종료 상태
이 명령은 다음과 같은 종료값으로 복귀합니다.
0 정상적으로 완료되었습니다.
>0 오류가 발생하였습니다.
예제
다음 방식으로 fpr 명령을 사용하여 FORTRAN 컴파일러로 생성된 a.out 파일의 캐리지 제어 문자를 캐리지 제어 문자로 변경하고, 결과 파일을 인쇄하십시오.
a.out | fpr | qprt
다음 방식으로 asa 명령을 사용하여 asa 명령을 통해 f77.output 파일을 실행하여 캐리지 제어 문자를 FORTRAN에서 운영 시스템으로 변경하고 결과 파일을 인쇄하십시오.
asa f77.output | qprt
파일
/usr/ucb/fpr fpr 명령을 포함하고 있습니다.
/usr/bin/asa asa 명령을 포함하고 있습니다.
관련 정보
fsplit 명령, qprt 명령, struct 명령.