| HOME / 정보공유 / AIX 명령어 모음

uukick
uukick uukick 명령 목적 디버깅 모드를 사용하여 지정된 원격 시스템에 접속합니다. 구문
uukick [ -xDebugLevel ] SystemName
설명
uukick 명령은 디버깅 모드를 사용하여 SystemName 매개변수로 명명된 원격 시스템에 접촉합니다. 디버깅 모드는 원격 컴퓨터로 Basic Networking Utilities(BNU) 파일 전송 및 연결을 모니터하는 수단을 제공합니다.
uukick 명령은 uucico 디먼을 시작하며 이 디먼은 실제로 지정한 원격 시스템에 접속합니다. uucico 디먼은 사용자가 원격 시스템으로 연결망을 구축하고 원격 로그인을 수행하고 파일을 전송하여 그 과정을 모니터할 수 있도록 디버깅 출력을 생산합니다.
국지 시스템의 화면 위에 디버깅 출력을 스크롤합니다. 시스템이 출력을 일단 종료하면 인터럽트 키를 눌러 프롬프트로 돌아가십시오.
주:
사용자는 uukick 명령을 실행할 때 /usr/lib/uucp 디렉토리에 있거나 전체 경로 이름 /usr/sbin/uucp/uukick으로 명령을 실행해야 합니다.
uukick 명령은 /usr/lib/uucp 디렉토리에 저장되어 있는 쉘 스크립트입니다.
플래그
-xDebugLevel 명령이 보여주는 디버깅 정보의 상세 정도를 지정합니다. DebugLevel 변수의 유효한 범위는 0-9이며 디폴트 값은 5입니다. 숫자가 커질수록 최종 보고 내용은 더욱 상세해집니다. -x 플래그를 사용하지 않으면 uucico 디먼은 디폴트 레벨로 시작되며, 적당한 양의 정보를 생산합니다
예제
uucico 디먼 조작의 진행 상태에 대한 정보의 상세 레벨을 변경하려면 -x 플래그를 사용하여 더 높거나 낮은 디버깅 레벨을 지정하십시오. 예를 들면 다음과 같이 입력하십시오.
uukick -x9 hera
이 명령은 uutry 명령에 hera 시스템에 연결하는 동안 uucico 디먼의 작동 방식에 대해 되도록 많은 정보를 생성하도록 지시합니다. 또는 다음과 같이 입력하십시오.
uukick -x3 hera
연결에 관한 정보를 디폴트 양 이하로 생성하도록 합니다.
파일
/usr/sbin/uucp/uukick uukick 쉘 스크립트가 있습니다.
/etc/uucp BNU에 대한 구성설정 파일이 있습니다.
/etc/uucp/Devices 사용 가능 장치에 대한 정보가 있습니다.
/etc/uucp/Dialcodes 다이얼 코드 약어가 있습니다.
/etc/uucp/Dialers 연결에서 초기 핸드쉐이킹을 지정합니다.
/etc/uucp/Permissions 원격 시스템에 대한 액세스 사용권한을 설명합니다.
/etc/uucp/Systems 액세스할 수 있는 원격 시스템을 설명합니다.
/var/spool/uucp/* 전송되는 파일 및 전송 통계를 기록하는 파일이 있습니다.
/var/spool/uucppublic/* 전송된 파일이 있습니다.
관련 정보
tail 명령, uucp 명령, uutry 명령, Uutry 명령, uux 명령.
uucico 디먼, uucpd 디먼.